{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["目录","长度","电磁","光学","力学","热工","声学","无线电","电离辐射","时间频率","物理化学","纺织","专业"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":1,"defined_names":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"目录","index":0,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,4],[16,0,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["江西省计量检定收费标准"]
[]
["序号","名称","代号","类别","项目"]
[1,"长度计量器具","（CD）",107,152]
[2,"电磁计量器具","（DX）",66,174]
[3,"光学计量器具","（GX）",29,34]
[4,"力学计量器具","（LX）",162,351]
[5,"热工计量器具","（RG）",47,55]
[6,"声学计量器具","（SX）",14,15]
[7,"无线电计量器具","（WD）",40,49]
[8,"电离辐射计量器具","（DL）",32,32]
[9,"时间频率计量器具","（SP）",24,32]
[10,"物理化学计量器具","(WH)",94,104]
[11,"纺织计量器具","（FZ）",18,18]
[12,"专业计量器具","（ZY）",31,34]
["合计",null,null,664,1050]

{"sheet":"长度","index":1,"n_rows":155,"n_cols":7,"rows_kept":155,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,78,0],[76,1,78,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,96,0],[90,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1、长度计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["CD-001","量块","三,四等","≤100mm","块",60]
[null,null,"三,四等","＞100~500mm","块",110]
[null,null,"三,四等","＞500~1000mm","块",180]
[null,null,"五,六等","≤100mm","块",40]
[null,null,"五,六等","＞100~500mm","块",100]
[null,null,"五,六等","＞500~1000mm","块",150]
["CD-002","钢卷尺","10mm +5L","0～5m","支",15,"5m以上每米加3.5元"]
["CD-003","竹木直尺",null,null,"支",2]
["CD-004","套管尺",null,null,"米",50]
["CD-005","钢直尺",null,"0～100mm","支",10,"100mm以上每100mm加10元"]
["CD-006","带锤钢卷尺",null,"0～5m","支",15,"5m以上每米加3.5元"]
["CD-007","铁路轨距尺",null,null,"支",80]
["CD-008","因瓦水准尺",null,null,"米",50]
["CD-009","水质水准尺",null,null,"米",35]
["CD-010","测绳",null,null,"支",10,"5m以上每米加2元"]
["CD-011","样板直尺（刀口尺）","0.5～2mm","75～500mm","支",60]
["CD-012","研磨平尺","0.2mm","≤200mm","个",210]
[null,null,"0.2mm","200~500mm","个",300]
["CD-013","游标类测量尺",null,"0～300mm","支",80]
[{"$nulls":3},"0～500mm","支",100]
[{"$nulls":3},"0～1000mm","支",200]
[{"$nulls":3},"0～2000mm","支",360]
["CD-014","外径千分尺",null,"＞0~300mm","支",80]
[{"$nulls":3},"＞300~700mm","支",120]
[{"$nulls":3},"＞700~1000mm","支",150]
[{"$nulls":3},"＞1000~1500mm","支",200]
[{"$nulls":3},"＞1500mm","支",250]
["CD-015","内径千分尺",null,"≤600mm","支",80]
[{"$nulls":3},"＞600~1400mm","支",100]
[{"$nulls":3},"＞1400~3000mm","支",120]
[{"$nulls":3},"＞3000~5000mm","支",150]
["CD-016","公法线千分尺",null,"0~150mm","支",125]
["CD-017","螺纹千分尺",null,"0~150mm","支",125]
["CD-018","深度千分尺",null,"0~150mm","支",125]
["CD-019","杠杆式千分尺",null,"0~100mm","支",125]
["CD-020","扭簧杠杆千分尺",null,"0~100mm","支",125]
["CD-021","公法线杠杆千分尺",null,"0~100mm","支",125]
["CD-022","内测千分尺",null,"0~50mm","支",70,"不包括校对环规"]
["CD-023","孔径千分尺",null,"6~200mm","支",70,"不包括校对环规"]
["CD-024","壁厚千分尺",null,"0~25mm","支",80]
["CD-025","板厚千分尺",null,"0~25mm","支",80]
["CD-026","带表千分尺",null,"0~100mm","支",80]
["CD-027","指示表",null,"0~3mm","块",50]
[{"$nulls":3},"0～5mm","块",60]
[{"$nulls":3},"0～10mm","块",80]
["CD-028","内径表","5～25μm","2～450mm","块",100]
["CD-029","百分表卡规",null,"0~1000mm","支",105]
["CD-030","杠杆表","2～15μm","0.8～2mm","块",70]
["CD-031","测微表",null,null,"支",140]
["CD-032","扭簧测微计","±（0.1～0.5）μm",null,"块",150]
["CD-033","杠杆齿轮测微仪","±5μm",null,"块",140]
["CD-034","测长仪","±(1mm +L/100) ","0～100mm","台",400]
["CD-035","测长机","±(0.5mm +L/100) ","0～1000mm","台",600]
[null,null,"±(0.5mm +L/100) ","0～2000mm","台",740]
[null,null,"±(0.5mm +L/100) ","0～3000mm","台",840]
[null,null,"±(0.5mm +L/100) ","0～6000mm","台",1200]
["CD-036","光学计","±0.25mm","0～180mm","台",400]
["CD-037","超级光学计","±(0.05＋A／400)mm ","0～500mm","台",460]
["CD-038","三针","0,1级","φ:0.118～6.585mm","支",15]
["CD-039","万能工具显微镜","±(1mm +L/100) ","(200×100)mm","台",750]
["CD-040","大型工具显微镜","±3 mm","(150×50)mm","台",450]
["CD-041","小型工具显微镜","±3mm","(75×50)mm","台",380]
["CD-042","光切显微镜",null,null,"台",220]
["CD-043","干涉显微镜",null,null,"台",320]
["CD-044","测量显微镜","±(5 mm +L/15)","0～25mm","台",340]
["CD-045","读数显微镜",null,null,"台",200]
["CD-046","水平仪检定器",{"v":0.05,"d":"5%"},"2mm/m","台",340]
["CD-047","水平仪","0.001mm/m","10mm/m","支",260]
[null,null,"0.02mm/m","10mm/m","支",320]
["CD-048","电感测微仪",null,null,"台",600]
["CD-049","三座标测量机",null,null,"台",3500]
["CD-050 ","投影仪",null,"≤500mm（中小型）","台",500]
[{"$nulls":3},"＞500mm（大型）","台",560]
["CD-051","测高仪",null,"≤600mm","台",360]
[{"$nulls":3},"＞600mm","台",730]
[null,null,{"v":0.01,"d":"1%"},"0～10mm","台",350]
["CD-052","接触式干涉仪","0.05mm, 0.1mm, 0.2mm","0～150mm","台",540]
["CD-053","平面等倾干涉仪","0.01mm","0～300mm","台",350]
["CD-054 ","平面等厚干涉仪","0.02mm","0～200mm","台",370]
["CD-055 ","平板","0,一,二级","≤400×400mm","块",200]
[null,null,"0,一,二级","≤1000×1500mm","块",400]
[null,null,"0,一,二级","＞1000×1500mm","块",520]
["CD-056","方箱",null,null,"台",200]
["CD-057","三棱尺",null,"0~300mm","支",50]
["CD-058","四棱尺",null,"0~300mm","支",60]
["CD-059","平尺",null,"0~1000mm","支",150]
[{"$nulls":3},"＞1000~2000mm","支",200]
["CD-060","平晶","一,二级","≤60mm","块",70]
[null,null,"一,二级","60 mm＜ D ≤100mm","块",100]
[null,null,"一,二级","100 mm＜ D ≤150mm","块",140]
[null,null,"一,二级","150 mm＜ D ≤200mm","块",250]
[{"$nulls":3},"φ 150mm","块",490]
[{"$nulls":3},"一、二系列","块",80]
[{"$nulls":3},"三、四系列","块",120]
["CD-061","长平晶","-0.45～-0.15mm","310mm","块",240]
[null,null,"- 0.3～0mm","210mm","块",210]
["CD-062 ","测角仪","1″～2″","0°～360°","台",1750]
[null,null,"2″～ 5″","0°～360°","台",740]
[null,null,"5″以下","0°～360°","台",590]
["CD-063 ","光栅分度头","1″","0°～360°","台",500]
["CD-064","光学分度头","＜3″","0°～360°","台",595]
[null,null,"3″≤A≤6″","0°～360°","台",560]
[null,null,"＞6″","0°～360°","台",525]
["CD-065","多齿分度台",null,"0°～360°","台",800]
["CD-066","圆度仪","A级",null,"台",2500]
[null,null,"B级",null,"台",2200]
["CD-067","光电自准直仪","0.1″","0″～10″","台",490]
["CD-068","自准直仪","2″","0′～10′","台",420]
["CD-069","光电倾斜仪","6″",null,"台",200]
[null,null,"2″",null,"台",450]
["CD-070","经纬仪","J1、J2","0°～360°","台",700]
[null,null,"J6、J30","0°～360°","台",560]
["CD-071","水准仪","DS1",null,"台",340]
[null,null,"DS3",null,"台",280]
["CD-072","光学象限仪","10″",null,"支",150]
["CD-073","多面棱体","0.2″",null,"面",30]
["CD-074","表面粗糙度比较样块",null,"0.025～6.3mm","套",15]
["CD-075","角度块",null,null,"角",50]
["CD-076","万能角尺",null,"0°～360°","支",140]
["CD-077","刀口形直角尺",null,null,"支",120]
["CD-078","宽座直角尺","1、2级","＜200mm","支",150]
[null,null,"1、2级","＞200mm~500mm","支",180]
["CD-079","圆柱直角尺",null,"＜500mm","支",150]
[{"$nulls":3},"＞500mm","支",180]
["CD-080","正弦规",null,null,"支",180]
["CD-081","光面塞规",null,null,"支",55]
["CD-082","卡规",null,null,"支",65]
["CD-083","光面环规",null,null,"支",100]
["CD-084","圆锥量规",null,null,"支",110]
["CD-085","螺纹塞规",null,null,"支",120]
["CD-086","螺纹环规",null,null,"支",125]
["CD-087","塞尺",null,null,"片",3]
["CD-088","半径样板",null,null,"片",4]
["CD-089","螺纹样板",null,null,"片",3]
["CD-090","电动轮廓仪",null,null,"台",410]
["CD-091","齿轮渐开线检查仪",null,null,"台",810]
["CD-092","齿轮周节检查仪",null,null,"台",350]
["CD-093","齿轮啮合检查仪",null,null,"台",450]
["CD-094","齿轮径向跳动检查仪",null,null,"台",260]
["CD-095","齿轮公法线检查仪",null,null,"台",400]
["CD-096","万能测齿仪",null,null,"台",460]
["CD-097","齿轮参数综合检查仪",null,null,"台",600]
["CD-098","光电测距仪",null,null,"台",1500]
["CD-099","全站仪",null,null,"台",2300]
["CD-100","测厚仪",null,null,"台",350]
["CD-101","刀具检查仪",null,null,"台",380]
["CD-102","百分表检定仪",null,null,"台",250]
["CD-103","千分表检定仪",null,null,"台",300]
["CD-104","平板仪",null,null,"台",300]
["CD-105","数控机床（三轴）","0.01㎜","≤2.5m","台",3200]
["CD-106","工程检测尺",null,null,"套",200]
["CD-107","水平尺",null,null,"支",100]

{"sheet":"电磁","index":2,"n_rows":177,"n_cols":7,"rows_kept":177,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,0,36,0],[28,1,36,1],[37,0,45,0],[37,1,45,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[52,0,56,0],[52,1,56,1],[57,0,61,0],[57,1,61,1],[62,0,66,0],[62,1,66,1],[67,0,71,0],[67,1,71,1],[72,0,76,0],[72,1,76,1],[77,0,81,0],[77,1,81,1],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[101,0,105,0],[101,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,131,0],[127,1,131,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[134,0,135,0],[134,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,140,0],[139,1,140,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[147,0,150,0],[147,1,150,1],[151,0,154,0],[151,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,162,0],[158,1,162,1],[163,0,168,0],[163,1,168,1],[169,0,173,0],[169,1,173,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2、电磁计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["DX-001","标准电池","二等","1.018600～1.018670V","只",240]
[null,null,"0.005～0.01级","1.01855～1.01868V","只",220]
["DX-002","直流标准电压源","0.0005～0.002级","0～1000V","台",1000]
[null,null,"0.005～0.02级","0～1000V","台",800]
[null,null,"0.05～0.1级","0～1000V","台",700]
["DX-003","直流标准电流源","0.0005～0.002级","0～30A","台",1000]
[null,null,"0.005～0.02级","0～30A","台",800]
[null,null,"0.05～0.1级","0～30A","台",700]
["DX-006","直流标准功率源","0.005～0.002级","0~1000V　0～30A","台",1200]
[null,null,"0.01～0.05级","0~1000V　0～30A","台",1000]
[null,null,"0.1级","0~1000V　0～30A","台",800]
["DX-007","直流标准电阻器","二等","10-3～105Ω","只",200]
[null,null,"0.0005～0.002级","10－3~105Ω","只",180]
[null,null,"0.005～0.02级","10－3~105Ω","只",150]
["DX-008","标准电容器","0.01～0.02级","1～106pF","只",300]
[null,null,"0.05级","1～106pF","只",250]
[null,null,"0.1～0.2级","1～106pF","只",200]
["DX-009","标准电容箱","0.01～0.02级","1～106pF","点",120]
[null,null,"0.05级","1～106pF","点",60]
[null,null,"0.1～0.2级","1～106pF","点",40]
["DX-010","标准电感器","0.01～0.02级","1µH～1H","只",300]
[null,null,"0.05级","1µH～1H","只",150]
[null,null,"0.1～0.2级","100µH～1H","只",100]
["DX-011","标准电感箱","0.05级","1µH～1H","点",40]
[null,null,"0.1级～0.2级","1µH～1H","点",35]
["DX-012","电压互感器","0.001～0.002级","0～35kV","基本量限",400,"每加一个量限加收210元，超35kV的检定加收420元"]
[null,null,"0.005级","0～35kV","基本量限",340,"每加一个量限加收140元，超35kV检定加收280元"]
[null,null,"0.01～0.02级","0～35kV","基本量限",280,"每加一个量限加收100元，超35kV的检定加收210元"]
[null,null,"0.05级","0～35kV","基本量限",210,"每加一个量限加收70元，超35kV的检定加收140元"]
[null,null,"0.005～0.001级","10V～35kV","基本量限",400,"每增加一个量限，加收210元"]
[null,null,"0.01～0.05级","10V～35kV","基本量限",280,"每增加一个量限，加收100元"]
[null,null,"0.01～0.05级","35～110kV","基本量限",400,"每增加一个量限，加收140元"]
[null,null,"0.1级及以下","35～110kV","基本量限",350,"每增加一个量限，加收100元"]
[null,null,"0.1～0.05级","110kV及以上","基本量限",490,"每增加一个量限，加收210元"]
["DX-013","电流互感器","0.001～0.005级","2kA以下","基本量限",280,"每增加一个量限，加收80元"]
[null,null,"0.01～0.05级","2kA以下","基本量限",250,"每增加一个量限，加收80元"]
[null,null,"0.1～0.5级","2kA以下","基本量限",140,"每增加一个量限，加收60元"]
[null,null,"0.001～0.005级","2～10kA","基本量限",200,"每增加一个量限，加收210元"]
[null,null,"0.01～0.05级","2～10kA","基本量限",330,"每增加一个量限，加收130元"]
[null,null,"0.1～0.5级","2～10kA","基本量限",270,"每增加一个量限，加收80元"]
[null,null,"0.001～0.005级","10kA及以上","基本量限",1690,"每增加一个量限，加收700元"]
[null,null,"0.01～0.05级","10kA及以上","基本量限",1250,"每增加一个量限，加收560元"]
[null,null,"0.1～0.5级","10kA及以上","基本量限",980,"每增加一个量限，加收500元"]
["DX-014","交流电阻箱","0.05级以下","0.01Ω～100kΩ","点",18]
["DX-015","直流电阻箱","0.001～0.005级","10-2～105Ω","点",35]
[null,null,"0.01～0.05级","10-5～105Ω","点",28]
[null,null,"0.1～0.2级","10-2～105Ω","点",20]
["DX-016","高阻箱","0.5～5 级","105～1011 Ω","点",14]
["DX-017","直流分压箱","0.01～0.02级","电压上限≤1.5kV","台",400,"基本点为10点，超过10点，每点加收70元"]
["DX-018","直流电流表（指针式）","0.1级","0～50A","基本量限",240,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元"]
[null,null,"0.2级","0～50A","基本量限",170,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收85元"]
[null,null,"0.5级","0～50A","基本量限",110,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收60元"]
[null,null,"1.0级","0～50A","只",80]
[null,null,"1.5级以下","0～50A","只",60]
["DX-019","直流电压表（指针式）","0.1级","0～1000V","基本量限",240,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.2级","0～1000V","基本量限",170,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收85元"]
[null,null,"0.5级","0～1000V","基本量限",110,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收60元"]
[null,null,"1.0级","0～1000V","只",80]
[null,null,"1.5级以下","0～1000V","只",60]
["DX-020","直流功率表","0.1级","0～1000V，0～10A","基本量限",280,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.2级","0～1000V，0～10A","基本量限",210,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收85元"]
[null,null,"0.5级","0～1000V，0～10A","基本量限",170,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收60元"]
[null,null,"1.0级","0～1000V，0～10A","只",100]
[null,null,"1.5级及以下","0～1000V，0～10A","只",80]
["DX-021","交流电流表（指针式）","0.1级","0～20A","基本量限",240,"每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.2级","0～20A","基本量限",170,"每加一个量限加收85元"]
[null,null,"0.5级","0～20A","基本量限",110,"每加一个量限加收60元"]
[null,null,"1.0级","0～20A","只",80]
[null,null,"1.5级及以下","0～20A","只",60]
["DX-022","交流电压表（指针式）","0.1级","0～1000V","基本量限",240,"每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.2级","0～1000V","基本量限",170,"每加一个量限加收85元"]
[null,null,"0.5级","0～1000V","基本量限",110,"每加一个量限加收60元"]
[null,null,"1.0级","0～1000V","只",80]
[null,null,"1.5级以下","0～1000V","只",60]
["DX-023","交流功率表（指针式）","0.1级","0～1000V,0～20A","基本量限",280,"每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.2级","0～1000V,0～20A","基本量限",210,"每加一个量限加收85元"]
[null,null,"0.5级","0～1000V,0～20A","基本量限",170,"每加一个量限加收60元"]
[null,null,"1.0级","0～1000V,0～20A","只",100]
[null,null,"1.5级以下","0～1000V,0～20A","只",80]
["DX-024","兆欧表","0.5~2.5级","0～1×105MW","只",120]
["DX-025","欧姆表","1.0级及以下","100W～1MW","台",120,"100W以下，每加一个量限加收100元"]
["DX-026","磁通表（数字式）","2×10-3","1～20mWb","只",490]
[null,null,"5×10-3","1～10mWb","只",370]
["DX-027","磁通表（指针式）","1.0级以下","1～10mWb","只",210]
["DX-028","工频频率表","0.5~1.0级","50Hz","只",200,"每加一个量限加收85元"]
["DX-029","工频单相相位表","0.5级","50Hz","只",230,"每加一个量限加收85元"]
[null,null,"1.0～1.5级","50Hz","基本量限",170,"每加一个量限加收70元"]
[null,null,"2.0～5.0级","50Hz 110/220V; 5/10A","基本量限",140,"每加一个量限加收60元"]
["DX-030","功率因数表（指针式）","0.2～0.5级","50Hz单相 110/220V; 5/10A","台",300]
["DX-031","直流数字电流表","0.005级","0.1mA~2A","台",500]
[null,null,"0.01～0.05级","0.1mA~2A","台",400]
[null,null,"0.1～1.0级","0.1mA~2A","台",200]
["DX-032","直流数字欧姆表","0.002～0.005级","1W～10MW","台",500,"100W以下，每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.01～0.05级","1W～10MW","台",400,"100W以下，每加一个量限加收110元"]
[null,null,"0.1～1.0级","1W～10MW","台",200,"100W以下，每加一个量限加收110元"]
["DX-033","数字高压表","0.2～1.0级","100kV","台",1620]
["DX-034","高压静电电压表","0.2～1.0级","100kV","台",800]
[null,null,"1.5级及以下","100kV","台",600]
["DX-035","直流数字电压表","0.0005级","0～1000V","台",800]
[null,null,"0.001～0.002级","0～1000V","台",600]
[null,null,"0.005级","0～1000V","台",500]
[null,null,"0.01～0.05级","0～1000V","台",400]
[null,null,"0.1～0.5级","0～1000V","台",200]
["DX-036","三相数字标准电能表","0.02～0.05级","3×380V  3×5A","点",70,"基本价350元"]
[null,null,"0.1～0.2级","3×380V  3×5A","点",50,"基本价250元"]
["DX-037","单相数字标准电能表","0.1～0.2级","220V  100V  1～5A","点",50,"基本价250元"]
[null,null,"0.02～0.05级","220V  100V  1～5A","点",70,"基本价350元"]
["DX-038","绝缘电阻表检定仪","0.5%～5%","2GΩ以下","台",400,"测量电压5kV以下"]
["DX-039","接地电阻测量仪","1.0~3.0级","0.01～1000W","台",350,"测量电流5A以下"]
["DX-040","直流磁电系检流计","0.2~0.5级",null,"只",160]
["DX-041","直流磁电系检流计","指针式",null,"只",120]
["DX-042","钳形表校验仪",null,null,"台",300]
["DX-043","互感器校验仪","1.0级,2.0级","150V、100V、100/ V、5A、1A","台",480]
["DX-044","数字式三用表校准仪","0.02～0.05级","DC: 0～1000V,","台",1000]
[null,null,"0.1～0.2级","AC:0～1000V","台",700]
["DX-045","单相电能表检定装置","0.05～0.1级","220V  0～100A","台",1300]
[null,null,"0.2～0.3级","220V  0～100A","台",1200]
["DX-046","三相电能表检定装置","0.05～0.1级","100 V,220 V,380V, 0～50A","台",3500]
[null,null,"0.2～0.3级","100 V,220 V,380V, 0～50A","台",2600]
["DX-047","便携式单相电能表检定装置","0.1～0.3级","220V  0～100A","台",800]
["DX-048","便携式三相电能表检定装置","0.1～0.3级","100 V,220 V,380V, 0～50A","台",2400]
["DX-049","互感器校验仪检定装置","±1%",null,"台",1050]
[null,null,"±2%",null,"台",740]
["DX-050","电表检定装置XF-1型","0.03～0.05级","0～600V  0～30A","台",3000]
["DX-051","直流电位差计","0.001～0.002级","0～2.111111V","台",800]
[null,null,"0.005级","0～2.111111V","台",490]
[null,null,"0.01~0.02级","0～2.111111V","台",400]
[null,null,"0.05级","0～2.111111V","台",350]
[null,null,"0.1~0.2级","0～2.111111V","台",200]
["DX-052","特斯拉计（指针式）","1.0级以上","0.05～2T","台",250]
[null,null,"1.0级及以下","0.05～2T","台",250]
["DX-053","数字特斯拉计","0.5级及以下","0.05～2T","台",260]
[null,null,"0.5级以上","0.05～2T","台",600]
["DX-054","直流电桥","0.01～0.02级","10-5～106Ω","台",650,"直流双桥加收50%"]
[null,null,"0.05级","10-5～106Ω","台",550]
[null,null,"0.1～0.2级","10-5～106Ω","台",270]
["DX-055","交流电容电桥","0.01～0.05级",null,"台",400]
[null,null,"0.1级以下",null,"台",300]
["DX-056","交流电感电桥","0.02～0.05级","1mH～99999H","台",1000]
[null,null,"0.1级以下","1mH～99999H","台",300]
["DX-057","万用表","0.5级",null,"只",80]
[null,null,"1.0~1.5级",null,"只",60]
[null,null,"2.5~5.0级",null,"只",40]
["DX-058","钳形电流表","1.5~5.0级",null,"只",60]
["DX-059","单相电能表","0.2级","220V  1~25A","只",250,"每加一个量限加收80元"]
[null,null,"0.5级","220V  1~25A","只",120,"每加一个量限加收70元"]
[null,null,"1.0级","220V  1~25A","只",40,"安装式"]
[null,null,"2.0级","220V  1~25A","只",30,"安装式"]
["DX-060","三相电能表","0.2级","100～380V","只",400,"安装式"]
[null,null,"0.5级","100～380V","只",300,"安装式"]
[null,null,"1.0级","100～380V","只",180,"安装式"]
[null,null,"2.0级","100～380V","只",80,"安装式"]
["DX-061","高压电桥","D:0.1%",null,"台",2000]
[null,null,"D:1%",null,"台",1000]
[null,null,"D:10%",null,"台",500]
["DX-062","数字多用表","8  1/2位",null,"台",3500]
[null,null,"7  1/2位",null,"台",3200]
[null,null,"6  1/2位",null,"台",2800]
[null,null,"5 1/2位",null,"台",2500]
[null,null,"4 1/2位～3 1/2位",null,"台",400]
["DX-063","变压比电桥","0.2级","0～1000V","台",1300]
[null,null,"0.5级","0～1000V","台",1100]
[null,null,"1级","0～1000V","台",900]
[null,null,"1.5级","0～1000V","台",750]
[null,null,"2级","0～1000V","台",650]
[null,null,"3级","0～1000V","台",550]
["DX-064","直流高压发生器","0.5级","0～200KV","台",1300]
[null,null,"1级","0～200KV","台",1100]
[null,null,"1.5级","0～200KV","台",920]
[null,null,"2级","0～200KV","台",770]
[null,null,"3级","0～200KV","台",650]
["DX-065","交直流仪表检定装置","0.02级","0~1000 V 0～100A ","台",5000]
[null,null,"0.05～0.1级","0~1000 V 0～100A ","台",4000]
["DX-066","耐压实验装置","2.5级及以下","0～5000V  0.1～500mA","台",600]

{"sheet":"光学","index":3,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[12,0,14,0],[12,1,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3、光学计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["GX-001","微弱光照度计","一级","250～2500nm","支",500]
["GX-002","光探测器",{"v":0.02,"d":"2%"},"380～780nm","台",500]
["GX-003","照度计","4%   一级","0.1～3000 lx","挡",350]
[null,null,"4%   一级","3000～20000lx","挡",350]
[null,null,"8%   二级","2～3000lx","挡",320]
["GX-004","亮度计","5%   一级","0.1～3000cd/m2","点",380]
[null,null,"10%   二级","0.1～3000cd/m2","点",350]
["GX-005","标准色板","0.8  (k =1)","380～780nm","片",280]
["GX-006","色差计","3.0  (k =1)","380～780nm","台",700]
["GX-007","白度计","2.5  (k =1)    一级","380～780nm","台",500]
[null,null,"二级","380～780nm","台",420]
[null,null,"三级","380～780nm","台",350]
["GX-008","测色光谱光度计","1%  (k =1)    一级","380～780nm","台",780]
["GX-009","标准滤色片",0.8,"380～780nm","片",320]
["GX-010","医用激光源","5%  (k =2)","0.1mW～150W","台",400]
["GX-011","黑白标准密度片",null,"0～4D","片",400]
["GX-012","干涉滤光片","0.2nm     一级","可见光区","片",350]
["GX-013","杂散光滤光片","0.01×(1-lgt)","200～700nm","片",280]
["GX-014","焦度计","0.02D, 0.06D","-25～+25D","台",450]
["GX-015","阿贝折射仪","3´10-4    测折射率nD","1.3～1.7","台",400]
["GX-016","角膜接触镜","0.04D","-20～+20D","片",280]
["GX-017","V棱镜折射仪","5´10-5","1.3～1.95","台",700]
["GX-018","瞳距测量仪","0.5mm","30cm","台",280]
["GX-019","验光机","△=±（0.25～0.5）D","-20～+20D","台",500]
["GX-020","主观式电脑验光机","△=±（0.25～0.5）D","-15～+15D","台",350]
["GX-021","验光镜片箱","0.04D","-20～+20D","片",3]
["GX-022","太阳镜及各类镜片（含透过率）","0.03D(1%)","-25~+25D 280~780nm","片",210]
["GX-023","标准镜片","0.02～0.03D","-25～+25D","套",450]
["GX-024","光谱分析仪","0.001nm, 0.05dB","600～1750nm,<10dBm","台",1570]
["GX-025","WDM测试仪","0.001nm, 0.05 dB","600～1750nm,<10dBm","台",1470]
["GX-026","镜向光泽度计","1光泽单位","0～150光泽单位","台",310]
["GX-027","镜向光泽度板","0.8光泽单位","0～150光泽单位","块",310]
["GX-028","光电功率计",null,null,"台",280]
["GX-029","汽车前照灯检测仪",{"v":0.15,"d":"15%"},"8000～30000cd","台",1000]

{"sheet":"力学","index":4,"n_rows":354,"n_cols":7,"rows_kept":354,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,24,0],[3,1,24,1],[25,0,40,0],[25,1,40,1],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[50,0,53,0],[50,1,53,1],[50,2,53,2],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,2,60,2],[62,0,66,0],[62,1,66,1],[62,2,66,2],[67,0,71,0],[67,1,71,1],[67,2,71,2],[72,0,76,0],[72,1,76,1],[72,2,76,2],[77,0,82,0],[77,1,82,1],[77,2,82,2],[84,0,87,0],[84,1,87,1],[84,2,87,2],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[104,0,116,0],[104,1,116,1],[117,0,123,0],[117,1,123,1],[124,0,129,0],[124,1,129,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,138,0],[133,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[140,6,141,6],[145,0,151,0],[145,1,151,1],[145,6,146,6],[147,6,151,6],[157,0,160,0],[157,1,160,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[167,0,168,0],[167,1,168,1],[186,0,188,0],[186,1,188,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[206,0,213,0],[206,1,213,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[240,0,243,0],[240,1,243,1],[247,0,249,0],[247,1,249,1],[251,0,257,0],[251,1,257,1],[258,0,263,0],[258,1,263,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[279,0,282,0],[279,1,282,1],[284,0,285,0],[284,1,285,1],[287,0,290,0],[287,1,290,1],[292,0,293,0],[292,1,293,1],[294,0,295,0],[294,1,295,1],[297,0,300,0],[297,1,300,1],[301,0,306,0],[301,1,306,1],[311,0,315,0],[311,1,315,1],[311,6,315,6],[316,0,320,0],[316,1,320,1],[316,6,320,6],[321,0,323,0],[321,1,323,1],[324,0,329,0],[324,1,329,1],[330,0,332,0],[330,1,332,1],[337,0,341,0],[337,1,341,1],[337,6,341,6],[343,0,345,0],[343,1,345,1],[343,6,345,6],[346,0,349,0],[346,1,349,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4、力学计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["LX-001","砝码","E2等","0.05～500mg","个",180]
[null,null,"E2等","1～500g","个",250]
[null,null,"E2等","1～20kg","个",350]
[null,null,"F1等","1～500mg","个",110]
[null,null,"F1等","1～500g","个",140]
[null,null,"F1等","1～20kg","个",210]
[null,null,"F2等","1～500mg","个",70]
[null,null,"F2等","1～500g","个",110]
[null,null,"F2等","1～20kg","个",180]
[null,null,"F2等","50～500kg","个",1230]
[null,null,"M1等","1～500mg","个",40]
[null,null,"M1等","1～500g","个",60]
[null,null,"M1等","1～20kg","个",80]
[null,null,"M1等","50～100kg","个",350]
[null,null,"M1等","200～500kg","个",400]
[null,null,"M1等","1000kg","个",590]
[null,null,"M1等","2000kg","个",910]
[null,null,"M1等","3000kg","个",1230]
[null,null,"M2等","<1kg","个",35]
[null,null,"M2等","≥1kg","个",40]
[null,null,"M3等","<1kg","个",30]
[null,null,"M3等","≥1kg","个",35]
["LX-002","机械天平","1～3级","2～20g","台",210]
[null,null,"1～3级","100～200g","台",320]
[null,null,"1～3级","1～5kg","台",350]
[null,null,"1～3级","10～50kg","台",360]
[null,null,"4～6级","100～200kg","台",210]
[null,null,"4～6级","100g～5kg","台",250]
[null,null,"4～6级","10～50kg","台",280]
[null,null,"4～6级","500kg","台",490]
[null,null,"4～6级","1000～2000kg","台",980]
[null,null,"4～6级","3000～5000kg","台",2500]
[null,null,"7～10级","100～200kg","台",180]
[null,null,"7～10级","1～5kg","台",180]
[null,null,"7～10级","10～50kg","台",210]
[null,null,"7～10级","1000kg以下","台",440]
[null,null,"7～10级","1000～2000kg","台",740]
[null,null,"7～10级","3000～5000kg","台",1720]
["LX-003","电子天平","I","2～500g , 1～20kg","台",600]
[null,null,"II","100～500g , 1～20kg","台",500]
[null,null,"III","100～500g ,1～20kg","台",350]
[null,null,"II","100～200kg","台",1100]
[null,null,"II",">1000kg","台",1700]
["LX-004","扭力天平","II","1kg以下","台",110]
["LX-005","架盘天平","III","100g～10kg","台",40]
["LX-006","比重天平","II","100g以下","台",35]
["LX-007","生物天平","III","20kg以下","台",35]
["LX-008","高准确度电子秤","II","≤60kg","台",500]
[{"$nulls":3},"60-1000kg","台",1400]
[{"$nulls":3},"1000-3000kg","台",2000]
[{"$nulls":3},">3000kg","台",3500]
["LX-009","戥秤",null,null,"台",30]
["LX-010","案秤","III","<10kg","台",40]
[{"$nulls":3},"≥10kg","台",50]
["LX-011","弹簧度盘秤","IIII","<10kg","台",30]
[{"$nulls":3},"≥10kg","台",40]
["LX-012","电子计价秤","III","≤10kg","台",100]
[{"$nulls":3},">10kg","台",120]
["LX-013","双量程电子计价秤","III",null,"台",150]
["LX-014","台秤","III","≤60kg","台",50]
[{"$nulls":3},"100kg","台",100]
[{"$nulls":3},"200～1000kg","台",200]
[{"$nulls":3},"1000-3000kg","台",500]
[{"$nulls":3},"≥3000kg","台",1000]
["LX-015","电子台秤","III","20kg-100kg","台",250]
[{"$nulls":3},"200kg-500kg","台",300]
[{"$nulls":3},"1000kg","台",400]
[{"$nulls":3},"2000kg","台",600]
[{"$nulls":3},"3000kg","台",1200]
["LX-016","地秤","III","≤5t","台",1200]
[{"$nulls":3},"10t","台",1400]
[{"$nulls":3},"20t","台",1600]
[{"$nulls":3},"30t","台",1800]
[{"$nulls":3},">50t","台",2000]
["LX-017","电子地秤","III","<20t","台",1500]
[{"$nulls":3},"20t","台",1800]
[{"$nulls":3},"30t","台",2000]
[{"$nulls":3},"40t","台",2500]
[{"$nulls":3},"50t","台",3000]
[{"$nulls":3},"≥60t","台",3500]
["LX-018","称重传感器",">0.3%","≤1t","台",600]
["LX-019","称重传感器",">0.3%",">1t~5t","台",800]
[{"$nulls":3},">5t~10t","台",900]
[{"$nulls":3},">10t~30t","台",1000]
[{"$nulls":3},">30t~100t","台",3000]
["LX-020","非连续累计自动衡器","0.2 , 0.5","≤1000 t/h","台",2500]
[null,null,"0.2 , 0.5",">1000 t/h","台",2940]
["LX-021","电子皮带秤","0.5,1.0,2.0","≤1000 t/h","台",1960]
[null,null,"0.5,1.0,2.0","1000～6000 t/h","台",2940]
[null,null,"0.5,1.0,2.0",">6000 t/h","台",3920]
["LX-022","重力式装料秤","X(0.2), X(0.5), X(1.0)","50 kg以下","台",1960]
[null,null,"X(0.2), X(0.5), X(1.0)","50 kg以上","台",2940]
["LX-023","自动检重秤","X(0.2), X(0.5), X(1.0)","50 kg以下","台",1960]
["LX-024","标准洛氏、表面洛氏、布氏、维氏、显微、肖氏硬度块","标准","HRC、HRA、HRB，HBS(W)  25~650，(30±4) HSD、(60±4) HSD、(95±4)HSDHV5、HV10、HV30、HV100 HV0.05 ~HV1","块",140]
["LX-025","标准橡胶硬度块",null,null,"块",140]
["LX-026","布氏、维氏、表面洛氏、洛氏显微、塑料球压痕硬度计","标准、工作",null,"台",490]
["LX-027","标准里氏硬度块","标准","HLD; HLG","块",140]
["LX-028","塑料球压痕硬度块","标准","H36.5","块",140]
["LX-029","金钢石压头",null,null,"个",140]
["LX-030","钢球压头",null,"D1~10mm","个",80]
["LX-031","肖氏硬度计 里氏硬度计橡胶硬度计 便携式硬度计","标准、工作",null,"台",280]
["LX-032","标准测力机","1×10-4 , 3×10-4  0.01 , 0.03","300N","台",700]
[null,null,"1×10-4   0.01级","1000N","台",700]
[null,null,"1×10-4  0.01级","6000N、10kN","台",700]
[null,null,"3×10-4   0.03级","60kN","台",1470]
[null,null,",5×10-4   0.05级","60kN","台",1230]
[null,null,"3×10-4  0.03级","300kN","台",1960]
[null,null,"5×10-40.05级","300kN","台",1720]
[null,null,"3×10-4 0.03级","1000kN","台",2450]
[null,null,"5×10-4 0.05级","1000kN","台",1930]
[null,null,"5×10-4 0.05级","2000kN","台",2940]
[null,null,"1×10-3 0.1级","2000kN","台",2940]
[null,null,"5×10-4 0.05级","5000kN","台",3920]
[null,null,"1×10-3 0.1级","5000kN","台",3920]
["LX-033","标准测力仪","3×10-3 0.3级","100～6000N","台",500]
[null,null,"3×10-3 0.3级","30～300kN","台",600]
[null,null,"3×10-3 0.3级","100～1000kN","台",700]
[null,null,"3×10-3 0.3级","200～2000kN","台",800]
[null,null,"3×10-3 0.3级","300～3000kN","台",1200]
[null,null,"3×10-3 0.3级","500～5000kN","台",1200]
[null,null,"0.3~0.1级","500～5000kN","台",800]
["LX-034","负荷传感器","1×10-4 0.01级","6kN以内","台",740]
[null,null,"1×10-4 0.01级","50～1000kN","台",980]
[null,null,{"v":0.0003,"d":"0.03%"},"2～20MN","台",3430]
[null,null,{"v":0.0003,"d":"0.03%"},"6kN以内","台",590]
[null,null,{"v":0.0003,"d":"0.03%"},"50N～1000kN","台",830]
[null,null,"0.1～1.0级","50N～1000kN","台",600]
["LX-035","工作测力计","1,2,3,4,5级","300N以下","台",350]
[null,null,"1,2,3,4,5级","300N以上","台",490]
["LX-036","拉力表","1%    2%","50N以下","台",500]
["LX-037","叠加式标准测力机","3×10-4  0.03级","300kN","台",2450]
[null,null,"5×10-4 0.05级","300kN","台",2200]
[null,null,"3×10-4  0.03级","600kN","台",2940]
[null,null,"5×10-4 0.05级","600kN","台",2700]
[null,null,"3×10-4 0.03级","1000kN","台",3430]
[null,null,"5×10-4 0.05级","1000kN","台",2490]
["LX-038","千斤顶（液压式张拉机）","1.0～3.0级","10～10000kN","台",200,"200kN为基本价，每10kN加10元"]
["LX-039","中小力试验机","0.5级","10～2500N","盘",450,"每增加一盘加收200元"]
[null,null,"1,2级","10～2500N","盘",400]
["LX-040","小负荷材料试验机",null,null,"台",380]
["LX-041","电动抗折试验机",null,null,"台",500,"每增加一盘加收300元"]
["LX-042","引伸计",null,null,"台",210]
["LX-043","拉力、压力和万能材料试验机","0.5,1,2级","2.5～500kN","盘",490,"每增加一盘加收300元"]
[null,null,"0.5,1,2级","10～600kN","盘",590]
[null,null,"0.5,1,2级","100～1000kN","盘",790,"每增加一盘加收400元"]
[null,null,"0.5,1,2级","200～2000kN","盘",980]
[null,null,"0.5,1,2级","300～3000kN","盘",1270]
[null,null,"0.5,1,2级","500～5000kN","盘",2060]
[null,null,"0.5,1,2级","1～10MN","盘",2240]
["LX-044","摆捶式冲击试验机",null,"500J","台",1300]
["LX-045","疲劳试验机",null,null,"台",350]
["LX-046","扭矩计（标准）",{"v":0.003,"d":"0.30%"},"5000N×m以下","台",590]
["LX-047","扭矩计","0.5%～5%","10N×m以下","台",400]
["LX-048","转矩转速测量装置","0.1,  0.2,  0.5,  1.0级","1～5000N×m","台",980]
["LX-049","扭矩扳子、改锥",null,"600N×m以下单向","把",300]
[{"$nulls":3},"600N×m以下双向","把",400]
[{"$nulls":3},"600N×m以上(含)单向","把",400]
[{"$nulls":3},"600N×m以上(含)双向","把",540]
["LX-050","扭矩扳子检定装置","0.3,0.5,1,2级","2000N×m以下","台",740]
["LX-051","扭转试验机","0.5%,1.0%,1.5%","50~5000N×m","台",740,"每增加一量程加收300元"]
["LX-052","测功机",null,"2000N×m以下","台",740]
["LX-053","动态力传感器、冲击仪",null,"10kN以下","台",740]
["LX-053","电子频闪式转速表","0.01～0.2级",null,"台",560]
[null,null,"0.5～1.0级",null,"台",350]
["LX-054","电子计数式转速表","0.01～0.2级",null,"台",560]
[null,null,"0.5～1级",null,"台",350]
["LX-055","磁电式转速表","0.5级",null,"台",490]
["LX-056","机械式转速表","0.5级",null,"块",300]
["LX-057","机械式转速表","1~2级",null,"块",200]
["LX-058","定时式转速表","0.25、0.5级",null,"块",350]
["LX-059","转速表检定装置",null,null,"台",1000]
["LX-060","各类振动台",null,null,"台",1000]
["LX-061","凸轮碰撞试验台",null,"<500kg","台",980]
["LX-062","气压式碰撞试验台",null,"<50kg","台",950]
["LX-063","标准压电加速度计",null,null,"台",1050]
["LX-064","压电加速度计","5级以下",null,"台",640]
["LX-065","振动测量仪","5级以下",null,"台",600]
["LX-066","振动冲击测量仪",null,null,"台",500]
["LX-067","应变仪检定装置",null,null,"台",520]
["LX-068","应变仪",null,null,"台",400]
["LX-069","速度传感器","5级以下",null,"台",490]
["LX-070","位移传感器","5级以下",null,"台",490]
["LX-071","加速度校准仪",null,null,"台",400]
["LX-072","定量灌装机",null,"单头","台",540]
[{"$nulls":3},"30~50头","台",660]
[{"$nulls":3},"＞50～120头","台",940]
["LX-073","风量标准装置","<3%","0.1～30","台",3430]
["LX-074","测速仪检定装置",null,null,"台",980]
["LX-075","测速仪",null,null,"台",640,"检双通道加收500"]
["LX-076","机车速度表",null,null,"块",130]
["LX-077","出租汽车计价器检定装置","0.5级","0～9999 m","台",1000,"使用误差"]
[null,null,"0.1级","0.1～9999.9m","台",590,"本机"]
["LX-078","出租汽车计价器",null,null,"块",100]
["LX-079","里程表",null,null,"块",150]
["LX-080","雷达测速仪","1km/h","10～250 km/h","台",210]
["LX-081","轴(轮)重仪",{"v":0.02,"d":"2%"},"0～10t","台",1200]
["LX-082","钢丝测力仪","一级","0～100kN","件",200]
["LX-083","基桩动测仪",{"v":0.001,"d":"0.10%"},"f : 10～3000Hz","台",1230]
["LX-084","工程振动检测仪",{"v":0.03,"d":"3%"},"0.04～200m/s2","台",980]
["LX-085","多通道信号采集仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"动态力F: 40～104N动应变ε:  10～800","台",840]
["LX-086","滑板式汽车侧滑检验台","0.2m/km","7m/km","台",1200]
["LX-087","摩托车轮偏检测仪","0.2mm","10mm","台",600]
["LX-088","滚筒反力式制动检验台",{"v":0.03,"d":"3%"},"0～30kN","台",1350]
["LX-089","活塞式压力计","5´10-5","0.04～0.6MPa","台",700]
[null,null,"5´10-5","0.1～6MPa","台",800]
[null,null,"5´10-5","1～60MPa","台",1000]
[null,null,"标准等","<0.6MPa","台",440]
[null,null,"标准等",">0.6MPa","台",590]
[null,null,"一等","<250MPa","台",800]
[null,null,"二,三等","<250MPa","台",590]
[null,null,"二,三等","50～2500MPa","台",850]
["LX-090","带液柱平衡活塞式压力计","一,二等","0～0.4MPa","台",590]
["LX-091","液体压力计","一,二,三等","0～10kPa, 25kPa","台",340]
["LX-092","倾斜微压计","工作用","2000Pa","台",340]
["LX-093","单双活塞压力真空计","一,二等","-0.1～0.25 MPa","台",700]
["LX-094","氧气表","2.5级","0～2.5 MPa，0～25MPa","块",70]
["LX-095","补偿式微压计","一等","0～1500Pa; 0～2500Pa","台",500]
[null,null,"二等","0～1500Pa; 0～2500Pa","台",350]
[null,null,"工作用","0～1500Pa; 0～2500Pa","台",300]
["LX-096","标准血压计","0.16级","0～40kPa","台",300]
["LX-097","血压计",null,"0～40kPa","台",50]
["LX-098","精密血压表","0.5kPa","0～40kPa","块",200]
["LX-099","血压表",null,"0～40kPa","块",50]
["LX-099","精密压力表",null,"<5MPa","块",180]
[{"$nulls":3},">5MPa","块",210]
["LX-100","压力表",null,"<5MPa","块",70]
[{"$nulls":3},">5MPa","块",100]
[{"$nulls":3},">50MPa","块",180]
["LX-101","标准压力发生器",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"200kPa","台",590]
["LX-102","压力表校验器",null,"6MPa","台",210]
[{"$nulls":3},"60MPa","台",280]
[{"$nulls":3},"250MPa","台",350]
["LX-103","真空压力表",null,"-0.1～2.5MPa","块",180,"每提高一个计量等级收费增加50％"]
["LX-104","标准真空表","0.25级, 0.4级","-0.1～10 MPa","块",210]
["LX-105","电讯号压力表","1级,1.5级,2.5级","-0.1～10 MPa","块",250]
["LX-106","压力变送器","0.2～0.5级","-0.1～250MPa","台",350]
["LX-107","压力真空变送器","0.2～0.5级","-0.1～250MPa","台",400]
["LX-108","数字压力计",{"v":0.001,"d":"0.10%"},"表压250MPa","台",520]
[null,null,{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"<250MPa","台",740]
[null,null,{"v":0.0002,"d":"0.02%"},"<250MPa","台",880]
[null,null,{"v":0.0001,"d":"0.01%"},"<60MPa","台",1180]
["LX-109","数字气压计",{"v":0.001,"d":"0.10%"},"绝压250kPa","台",660]
["LX-110","压力传感器","1级,1.5级,2.5级",null,"台",400]
["LX-111","电动III型差压变送器","0.2级",null,"台",340]
["LX-112","电动II型差压变送器","0.5级",null,"台",480]
[null,null,"1级",null,"台",450]
[null,null,"2.5级",null,"台",330]
["LX-113","双波纹管差压计",null,null,"台",600]
["LX-114","金属量器","(1～0.5)×10-3 ","1～20L","只",400," "]
[null,null,"(1～0.5)×10-3","50～500L","只",1000]
[null,null,"(1～0.5)×10-3","1000L","只",1400]
[null,null,"(1～0.5)×10-3","2000L","只",1800]
[null,null,"(1～0.25)×10-3","1～20L","只",500]
[null,null,"(1～0.25)×10-3","50～500L","只",1000]
[null,null,"(1～0.25)×10-3","1000L","只",1500]
["LX-115","标准玻璃量器","一等","<100mL","支",340]
[null,null,"一等","100～250mL","支",390]
[null,null,"一等","500～1000mL","支",640]
[null,null,"二等","<100mL","支",180]
[null,null,"二等","100～250mL","支",280]
[null,null,"二等","500～10000mL","支",390]
["LX-116","注射器",null,null,"只",20]
["LX-117","立式金属计量罐","0.1%～0.2%","10～100000m3","座",980,"基价基础上,每1 m3加收1.4元"]
["LX-118","外浮顶式金属计量罐","0.1%～0.2%",">50m3","座",1370,"基价基础上,每1 m3加收2.8元"]
["LX-119","内浮顶式金属计量罐","0.1%～0.2%",">50m3","座",1370,"基价基础上,每1 m3加收2.8元"]
["LX-120","卧式金属计量罐",{"v":0.004,"d":"0.40%"},"10～200m3","座",700,"基价基础上,每1 m3加收1.4元"]
["LX-121","球形罐",{"v":0.003,"d":"0.30%"},"10～1000m3","座",1230,"基价基础上,每1 m3加收1.4元"]
["LX-122","汽车计量罐车",{"v":0.0025,"d":"0.25%"},"1～10m3","辆",880,"基价基础上,每1 m3加收70元"]
["LX-123","铁路计量罐车",{"v":0.004,"d":"0.40%"},"10～120 m3","辆",1720]
["LX-124","船舶计量舱","0.3%～0.5%","载重量<5000t","元/舱",1720,"基价基础上,每1 m3加收8.4元"]
[null,null,"0.3%～0.5%","载重量>5000t","元/舱",1720,"基价基础上,每1 m3加收7元"]
["LX-125","燃油加油机",{"v":0.003,"d":"0.30%"},"1～999.99L","枪",400]
["LX-126","定量可调移器","1%～8%","5～5000mL","支",350]
["LX-127","微量进样器",{"v":0.02,"d":"2%"},"0.005～0.1mL","支",210]
["LX-128","食用油售油器",null,null,"台",50]
["LX-129","谷物容重器","1000G",null,"台",50]
["LX-130","密度计","一等","0.65～200g/cm3","点",50]
[null,null,"二等","0.65～200g/cm3","点",35]
[null,null,"工作用","0.65～200g/cm3","点",25]
[null,null,"实验室用","0.65～200g/cm3","点",60]
["LX-132","石油密度计","一等","0.65～1.01g/cm3","点",50]
["LX-133","石油密度计","二等","0.65～1.10g/cm3","点",35]
[null,null,"工作用","0.65～1.10g/cm3","点",25]
["LX-134","振动管液体密度计","工作用","0.7～1.2g/cm3","台",4000]
["LX-135","酒精计","一等","0～100％","点",60]
[null,null,"二等","0～100％","点",40]
[null,null,"实验室用","0～100％","点",50]
[null,null,"工作用","0～100％","点",30]
["LX-136","乳汁计","工作用","15～40度","点",20]
["LX-137","糖量计","一等","0～80%","点",20]
[null,null,"工作","0～80%","点",20]
["LX-138","土壤计","甲种   实验室用","-5～+50度","点",20]
[null,null,"乙种   实验室用","995～1030相对密度","点",20]
["LX-139","婆美计","工作用","0～70度","点",20]
["LX-140","水流量标准装置","0.05～0.5级","D:15～50mm","台",1470]
[null,null,"0.05～0.5级","D:80～150mm","台",1960]
[null,null,"0.05～0.5级","D:200～300mm","台",2450]
[null,null,"0.05～0.5级","D:400～1000mm","台",7350]
["LX-141","钟罩气体流量标准装置","0.1%～1%","50L","台",980]
[null,null,"0.1%～1%","100L","台",1230]
[null,null,"0.1%～1%","200L","台",1960]
[null,null,"0.1%～1%","500L","台",2450]
[null,null,"0.1%～1%","2000L","台",3900]
[null,null,"0.1%～1%","5000～10000L","台",5600]
["LX-142","体积管",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"60～11000L","台",2940]
["LX-143","容积式流量计","0.2级, 0.5级","DN:10～100mm","台",390]
["LX-144","涡街流量传感器","0.5级, 1级","DN:15～100mm","台",690]
["LX-145","转子流量计","1.5～4级","DN:6～150mm","台",280]
["LX-146","速度式流量计","0.2%～1.5%","DN≤100mm","台",590,"以原油等油品为检定介质"]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN:150mm","台",740]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN:200mm","台",880]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN:250mm","台",1080]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN≥300mm","台",1230]
["LX-147","容积式流量计","0.2%～1.5%","DN≤100mm","台",390,"以原油等油品为检定介质"]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN:150mm","台",590]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN:200mm","台",740]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN:250mm","台",880]
[null,null,"0.2%～1.5%","DN≥300mm","台",1080]
["LX-148","标准流量计","0.1~0.2级","D10~50mm","台",720]
[null,null,"0.1~0.2级","D80~150mm","台",1200]
[null,null,"0.1~0.2级","D200~300mm","台",1800]
["LX-149","腰轮流量计","0.2级～0.5级","D10~50mm","台",480]
[null,null,"0.2级～0.5级","D80~150mm","台",720]
[null,null,"0.2级","D200~300mm","台",1680]
[null,null,"0.5级","D200~300mm","台",1500]
[null,null,"0.2级","D400~500mm","台",2400]
[null,null,"0.5级","D400~500mm","台",2100]
["LX-150","椭圆齿轮流量计","0.5级","D10~50mm","台",480]
[null,null,"0.5级","D80~150mm","台",720]
[null,null,"0.5级","D200~250mm","台",1200]
["LX-151","湿式流量计",null,null,"台",360]
["LX-152","冲塞式流量计",null,null,"台",420]
["LX-153","靶式流量计",null,null,"台",480]
["LX-154","圆盘流量计",null,"D100mm","台",420]
["LX-155","气体流量计","0.2%～0.5%","0.05～2.4kg/s","台",9800,"天然气介质4.0Mpa"]
[null,null,"≥0.5%","DN≤100mm","台",4900]
[null,null,"≥0.5%","DN:150～250mm","台",15000]
[null,null,"≥0.5%","DN:300～400mm","台",35000]
[null,null,"≥0.5%","DN≥400mm","台",52000]
["LX-156","便携式水表检定装置",null,"DN:15～25 mm","台",390]
["LX-157","水表","2级","D15～25 mm","块",30,"每提高一个计量等级收费增加50％"]
[null,null,"2级","D32～50 mm","块",60]
[null,null,"2级","D80～150mm","块",80]
["LX-158","皮膜式煤气表","（2～3）％","1.5～3m/H","块",30]
[null,null,"（2～3）％","10～25m/H","块",50]
[null,null,"（2～3）％","40～100m/H","块",150]
[null,null,"（2～3）％","160～250m/H","块",200]
["LX-159","旋进旋涡流量变送器","0.5～1.5级","D:150 mm以下","台",700]
["LX-160","气动差压流量变送器","1.0～2.5级",null,"台",250]
["LX-161","汽车底盘测功机",null,null,"台",3000]
["LX-162","滚筒式车速表检验台",null,null,"台",1200]

{"sheet":"热工","index":5,"n_rows":58,"n_cols":7,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[56,0,57,0],[56,1,57,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5、热工计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["RG-001","标准铂铑10-铂热电偶","一等","300～1300℃","支",550]
[null,null,"二等","300～1300℃","支",500]
["RG-002","工作铂铑10-铂热电偶","Ⅰ级","0～1600℃","支",400]
[null,null,"Ⅱ级","0～1600℃","支",350]
["RG-003","工作用铂铑30-铂铑6热电偶","Ⅲ级","1200～1600℃","支",500]
["RG-004","工作用铜-康铜热电偶",null,"0～200℃","支",400]
["RG-005","工作用镍铬-金铁热电偶","±1.0K","4.2～273.15K","支",3000]
["RG-006","表面热电偶","不分等级","30~450℃","支",250]
["RG-007","工作用廉金属热电偶","I级、II级",null,"支",250]
["RG-008","工业铂电阻温度计","A级","-200～850℃","支",210]
[null,null,"B级","-200～850℃","支",210]
["RG-009","铜热电阻温度计",null,"-50～150℃","支",250]
["RG-010","半导体点温计","±2℃","-80～300℃","点",70]
["RG-011","热敏电阻粮温点温计","±0.5℃","-30～50℃","点",70]
["RG-012","标准水银温度计","一等","-30～300℃","点",60]
[null,null,"二等","-30～300℃","点",50]
["RG-013","精密玻璃液体温度计","0.1,0.2分度","-60～600℃","点",30]
["RG-014","贝克曼温度计",null,"-20～125℃","支",400]
["RG-015","普通玻璃液体温度计","0.5，1分度","－100~300℃","基本点",30,"检0℃以下每点加收8元"]
[null,null,"2.5分度","－30~600℃","基本点",30]
["RG-016","低温汞铊温度计","±2℃","-60～30℃","点",70]
["RG-017","电接点玻璃温度计","±(1～2)℃","-50～300℃","基本点",30]
["RG-018","石油产品用温度计","±(1～2)℃","-80～400℃","点",70]
["RG-019","颠倒温度计","0.1～0.2分度","-20～50℃","点",70]
["RG-020","表层水温度计","±0.1℃","-5～40℃","点",60]
["RG-021","机械式深度温度计",null,"-2～30℃","点",120]
["RG-022","双金属温度计","1.0～2.5级","-80～600℃","点",70]
["RG-023","辐射温度计","工作用","-50～1450℃","台",780]
["RG-024","表面温度计",null,"室温～450℃","支",380]
["RG-025","标准体温计","±0.03℃","35～44℃","套",200]
["RG-026","体温计","±0.15℃","35～42℃","支",4]
["RG-027","半导体温度计","±0.15℃","35～42℃","支",150]
["RG-028","铑铁电阻温度计","5～50mK","1.2～24K","支",200]
["RG-029","压力式温度计","1.0～5.0级","-80～800℃","点",70]
["RG-030","精密光学高温计","精密测试","800～2000℃","台",500]
["RG-031","稳丝式光学高温计","工业用","800～3200℃","支",400]
["RG-032","半导体温度测量仪",null,"0～200℃","点",70]
["RG-033","数字温度指示仪","0 .2～0.5℃","-50～+50℃","台",740]
["RG-034","电子自动平衡电桥","0.5级",null,"台",350]
[null,null,"1.0级",null,"台",300]
["RG-035","电子自动电位差计","0.5级、1.0级",null,"台",300]
["RG-036","动圈仪表","0.5~1.0级",null,"台",300]
[null,null,"1.0~1.5级",null,"台",240]
["RG-037","动圈式时间比例微分仪表",null,null,"台",300]
["RG-038","动圈式比例积分微分仪表",null,null,"台",600]
["RG-039","温度指示调节仪表","0.1~1.5级",null,"台",600]
["RG-040","温度巡回检测仪","0.1~1.5级",null,"通道",180]
["RG-041","多通道自动温度记录仪","0.1~1.5级",null,"通道",180]
["RG-042","干燥箱",null,null,"1m3台",500]
["RG-043","恒温恒湿箱",null,null,"1m3台",750]
["RG-044","培养箱",null,null,"1m3台",700]
["RG-045","箱形电阻炉",null,"0～1600℃","台",300]
["RG-046","管式定碳炉",null,"0～1600℃","台",300]
["RG-047","民用炸药爆炸速度测量仪",null,"单段","台",600]
[{"$nulls":3},"多段","台",600]

{"sheet":"声学","index":6,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6、声学计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["SX-001","测试传声器","工作标准",null,"台",280]
["SX-002","声校准器","1级、2级",null,"台",280]
["SX-003","声级计","1型",null,"台",400]
[null,null,"2型",null,"台",300]
["SX-004","标准噪声源","标准",null,"台",450]
["SX-005","滤波器","0级、1级",null,"台",350]
["SX-006","仿真乳突","标准",null,"台",700]
["SX-007","听力计","1～5型",null,"台",700]
["SX-008","测量放大器","1型、2型",null,"台",500]
["SX-009","超声功率源","瓦级、毫瓦级",null,"台",1000]
["SX-010","超声功率计","瓦级、毫瓦级",null,"台",700]
["SX-011","医用超声源","B超",null,"台",880]
["SX-012","超声探伤仪","标准",null,"台",420]
["SX-013","超声测厚仪","标准",null,"台",420]
["SX-014","活塞发生器","1级",null,"台",280]

{"sheet":"无线电","index":7,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,6],[9,6,10,6],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,6,22,6],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,6,26,6],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,6,28,6],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,6,30,6],[31,6,32,6],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,6,34,6],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,6,40,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["7、无线电计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["WD-001","低频电压校准装置","±(0.005%～0.1%)","10Hz～1MHz  0.25～100V","台",1000]
["WD-002","精密交流电压校准源","±(0.02%～3%)","10Hz～1MHz  1mV～100V","台",1200]
["WD-003","电子管电压表检定仪","±1%","0.5mV～300V","台",600]
["WD-004","超高频毫伏表","±(1%～10%)","0.1～1GHz","台",500]
["WD-005","高频微伏表","±(0.1～3)dB","0.1～300MHz","台",360]
["WD-006","有效值差分电压表","±(0.055%～3%)","2Hz～1MHz","台",500]
["WD-007","高频信号发生器","±1 dB","0.1～1000MHz","台",1000]
["WD-008","低频信号发生器","±10%","20Hz～200kHz","台",600]
["WD-009","微波信号发生器","±1 dB","0.1～18GHz","台",1400]
["WD-010","调制分析仪","±(1%～5%)","fc: 4～1000MHz  fm:30Hz～200kHz","台",1400]
["WD-011","失真度检定装置","±(1%～10%)","5Hz～200kHz","台",800]
["WD-012","音频分析仪","±1%","20～200kHz","台",1000]
["WD-013","失真度测量仪","±(5%～10%)","2Hz～100kHz","台",500]
["WD-014","超低失真测量仪","±(5%～20%)","10Hz～100kHz","台",500]
["WD-015","标准电感","±0.5%","0.2mH～100mH","套",400]
["WD-016","晶体管图示仪","±0.7%","0.01～1000V  0.001～200mA","台",300]
["WD-017","图示仪校准仪","±0.7%","0.01～1000V  0.001～200mA","台",500]
["WD-018","示波器校准仪","T: 0.01%  V:0.5%","S06等200V,250ps","台",500]
[null,null,"T: 0.01%  V:0.5%","S03等200V,1ns","台",360]
[null,null,"0.05%    1´10-8","200V,150ps  300ps(单通道)","台",1600]
["WD-019","示波器","±3% 二通道","DC～100MHz","台",500]
[null,null,"±3% 二通道","100～300MHz","台",560]
[null,null,"±3% 二通道","300～1000MHz","台",580]
[null,null,"±3%","5mV～20V 1000MHz以下","台",580]
["WD-020","函数发生器","±5%","1Hz～2MHz, 0～20V(P-P)","台",400]
[null,null,"±(5%～0.1%)","DC～20MHz","台",600]
["WD-021","数字示波器","±2%～±0.01%","DC～500MHz","台",880]
[null,null,"±0.5%","1000MHz","台",1600]
["WD-022","取样示波器","±3%","DC～1000MHz","台",1080]
["WD-023","数字取样示波器","±1%","DC～20GHz","台",1800]
["WD-024","脉冲信号发生器","10%  tr:5ns","50MHz","台",600]
[null,null,"±1%  tr:200ps","500MHz","台",1200]
["WD-025","抖晃仪","±5%","0.001%～3.999%","台",680]
["WD-026","选频电平表","±0.2dB","200Hz～300MHz  +20～-120dB","台",700]
["WD-027","标准电平表","±(0.2～0.5) dB","10Hz～1000MHz","台",500]
["WD-028","电视电平表","±3dB","30MHz～2GHz","台",380]
["WD-029","电子电压表","±0.5%","DC～100kHz","台",480]
[null,null,"±(1 %～2.5 %)","0.3mV～300V","台",560]
["WD-030","脑电图机检定仪","±1%","0.05～200Hz,8μV～30V","台",800]
["WD-031","脑电图机","±5%","1～60Hz, 1～1000μV","台",600]
["WD-032"," 脑血流图仪","±5%","0.05～60Hz","台",400]
["WD-033","心电图机","±5%","0.05～60Hz,  0.5～300mV","台",500]
["WD-034","心电监护仪","±5%","0.05～200Hz,8μV～30V","台",500]
["WD-035","心电图机检定仪","±1%","1mV～1.5V","台",700]
["WD-036","电平振荡器","±0.2dB","200Hz～30MHz; +10dB～-60dB","台",600]
["WD-037","任意波形发生器","±(3%～10%)","10Hz～100MHz","台",720]
["WD-038","扫频仪","±2%","0～300MHz","台",1000]
["WD-039","同轴中功率标准","±1dB","10kHz～1GHz","频点",320]
["WD-040","高频电感电容测试仪","±(0.5%～2.0%)","(0.1～10)MHz","台",500]

{"sheet":"电离辐射","index":8,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[11,6,12,6],[15,6,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8、电离辐射计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["DL-001","工作用¡射线辐射源","2%～5%","105～108Bq","点",150,"每增加1个点加收10%"]
["DL-002","医用放射性核素活度计",{"v":0.1,"d":"10%"},"37kBq～3.7GBq","台",900]
["DL-003","X谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"4×104 ～4×105Bq","台",1300]
["DL-004","医用CT扫描仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0.3～2.0Lp/cm","台",2800]
["DL-005","辐射加工工作剂量计",{"v":0.05,"d":"5%"},"40Gy～100kGy",null,500]
["DL-006","a、b表面污染测量仪",{"v":0.25,"d":"25%"},"0.0～0.9999","台",300]
["DL-007","X射线探伤机",{"v":0.05,"d":"5.00%"},"150～400kV","台",500]
["DL-008","治疗水平电离室剂量计","工作级","C/kg: HVL 0.027mmAl～3.0mmCu","台",2500]
["DL-009","60~250kV X射线电离室剂量计",{"v":0.02,"d":"2.00%"},"1×10-3～3×10-1C/kg","点",340]
["DL-010","50~150kV X射线电离室剂量计",{"v":0.05,"d":"5.00%"},"1×10-7～1×10-1C/kg","台",1000]
["DL-011","60~220kV X射线工作照射剂量计",{"v":0.03,"d":"3.00%"},"1～1000 C/kg","点",300]
["DL-012","X辐射防护仪器","5.0%～10%","50～250kV","点",150]
["DL-013","60-250kV X射线治疗辐射源",{"v":0.05,"d":"5.00%"},"60～250kV X射线","台",1200]
["DL-014","10~60kV X射线治疗辐射源",{"v":0.05,"d":"5.00%"},"10～60kV","台",1600]
["DL-015","60Co远距离治疗辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},"2.58×10-7～2.58×10-1 C/kg","台",1400]
["DL-016","近距离¡射线后装治疗辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},"60Co、192Ir","台",1000]
["DL-017","医用诊断X辐射源",{"v":0.1,"d":"10%"},"50～100keV","台",1200]
["DL-018","剂量笔",{"v":0.2,"d":"20%"},"30keV～3.0MeV","支",320]
["DL-019","直读式验电型个人剂量计",{"v":0.04,"d":"4.00%"},"0～2×10-4 C/kg","台",120]
["DL-020","(4~35)MeV医用加速器辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},"吸收剂量率 0.5～10Gy/min","台",800,"对单一辐射"]
["DL-021","¡辐射防护仪表","5.0%～30%","60Co、137Cs、226Ra、241Am","点",120]
["DL-022","环境监测X-¡辐射空气吸收剂量率仪","10%～30%","1×10-8 ～1×10-4Gy/h","台",800]
["DL-023","个人剂量与剂量率仪","10%~30%","0.1μSv/h～100mSv/h","台",500]
["DL-024","个人场所剂量报警器","20%~40%","0.1μSv/h～100mSv/h","台",400]
["DL-025","CT标准模体","20Lp/cm","-1000～1000CT值","台",3000]
["DL-026","液体闪烁计数器",{"v":0.05,"d":"5%"},"10-10 ～ 10-5Bq","台",600]
["DL-027","利用放射源的电测仪表","5.0%～20%","10-14～10-8A","台",2300]
["DL-028","核子皮带秤",{"v":0.005,"d":"0.50%"},"10～3000t/h带宽0.3～2m","台",1500]
["DL-029","辐射元件",{"v":0.03,"d":"3%"},"0～0.258C/kg","台",300]
["DL-030","测量铅当量",{"v":0.03,"d":"3%"},"0.05～3mmPb","台",250]
["DL-031","固体工作剂量计",{"v":0.1,"d":"10%"},"5～300kGy","台",1200]
["DL-032","化学工作剂量计","3%～10%","5Gy～40kGy","台",1200]

{"sheet":"时间频率","index":9,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,6,25,6],[32,0,34,0],[32,1,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9、时间频率计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["SP-001","高稳定晶体振荡器","1´10-9","1 ,5 ,10MHz","台",1200]
["SP-002","石英晶体振荡器","1´10-8","1 ,5 ,10MHz","台",1200]
["SP-003","频率合成器","1´10-8","10kHz～1GHz","台",1600]
["SP-004","十进频率仪","3×10-5","10Hz～2MHz","台",400]
[null,null,"1×10-4","10Hz～2MHz","台",300]
["SP-005","外差式频率计（表）","5×10-4","1GHz～12.4GHz","台"]
[null,null,"5×10-6","125kHz～18GHz","台",150]
[null,null,"±3×10-5","50kHz～3000MHz","台",180]
[null,null,"±10","25kHz～20MHz","台",120]
["SP-006","通用电子计数器","10-7～10-9","DC～1000MHz","台",1600]
["SP-007","数字式频率计","10－8以下","10Hz~1MHz","台",1000]
[null,null,"10－9以下","1MHz~1000MHz","台",2000]
["SP-008","时间间隔计数器","1´10-9","1ns～1000s","台",1300]
["SP-009","精密钟检定仪","±0.5s",null,"台",300]
["SP-010","精密钟","±4s/D",null,"台",200]
["SP-011","电子表校表仪","1´10-7","-200s/d～200s/月","台",480]
["SP-012","记录式校表仪","±1´10-5",null,"台",300]
["SP-013","时间检定仪","1´10-8","0.1ms～104s","台",400]
["SP-014","电子毫秒仪","1´10-7","0.1ms～10s","台",400]
["SP-015","秒表检定仪","±1´10-6","(1~3600)s","台",450]
["SP-016","机械秒表","0.01s","1s～30min","块",120]
["SP-017","电子秒表","1´10-4","1ms～600s","台",260]
[null,null,"1´10-6","0.01s～1d","台",180]
["SP-018","电秒表","±0.006s","0~600s","只",150]
["SP-019","数字石英电子秒表",null,"32768Hz","只",150]
["SP-020","时间间隔发生器","1´10-9","1ns～10s","台",1000]
["SP-021","微波频率计","1×10-8","10Hz～18GHz","台",1800]
["SP-022","GPS接收机(授时)","1×10-11～1×10-12","1MHz,5MHz,10MHz","套",3000]
["SP-023","电子计时器",null,null,"台",60]
["SP-024","电话计时计费装置",null,"单台电话计时计费器","台",60]
[{"$nulls":3},"程控交换机计时计费装置","台",10,"按安装电话客房数计算"]
[{"$nulls":3},"公用电话集中计时计费装置","每单元",200,"按每单元电路8台电话计算"]

{"sheet":"物理化学","index":10,"n_rows":107,"n_cols":7,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,6],[8,6,9,6],[19,6,22,6],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,6,24,6],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,6,31,6],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,6,37,6],[48,0,51,0],[48,1,51,1],[48,6,51,6],[67,6,68,6],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[77,6,79,6],[81,6,82,6],[99,6,101,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["10、物理化学计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["WH-001","酸度计","0.01级","pH:0～14","台",280]
["WH-002","酸度计检定仪","0.0006级","0～2V","台",740]
["WH-003","浊度计","线性误差：±5%","400NTU","台",300]
["WH-004","离子计",0.001,"0～14 pX","台",300]
["WH-005","可见分光光度计","1～3nm ","330～800nm","台",600]
["WH-006"," 单光束紫外可见分光光度计","0.5～2.0nm","190～850nm","台",800]
["WH-007"," 双光束紫外可见分光光度计","0.5～1.0nm","190～900nm","台",1000]
["WH-008","紫外可见近红外分光光度计","0.3～2.0nm","185～2600nm","台",900]
["WH-009","红外分光光度计",null,"4000～250cm-1","台",400]
["WH-010","原子吸收分光光度计","Cu:1.5%～5% Cd:4%～10%","0.00～5.00μg/mL0.00～5.00ng/mL","台",980]
["WH-011","荧光光度计",null,"300～600nm","台",370]
["WH-012","荧光分光光度计",null,"200～700nm","台",400]
["WH-013","非色散原子荧光光度计",{"v":0.03,"d":"3%"},"As:0.0～100ng/ml Sb:0.0～1000ng/ml","台",700]
["WH-014","滤光光电比色计",null,"可见区","台",350]
["WH-015","火焰光度计",{"v":0.032,"d":"3.20%"},"K: 0.004～0.20mmol/LNa: 0.004～1.00mmol/L","台",400]
["WH-016","滤纸式烟度计",{"v":0.03,"d":"3%"},"10Rb","台",560]
["WH-017","旋转粘度计","1%～5%","1～1×107mPa·s","转子",600]
["WH-018","恩式粘度计",{"v":0.02,"d":"2%"},"1～1000mm2/s","支",280]
["WH-019","落球式粘度计","≤1.5%","1～1×105 mPa·s","球",500]
["WH-020","流出杯粘度计",null,"10～700mm2/s","支",350]
["WH-021","毛细管粘度计","0.15%～0.6% 标准","1～105mm2/s","支",1400]
[null,null,"0.3%～1%工作","0.40～6.0mm","支",200]
["WH-022","气体热量计",{"v":0.01,"d":"1.00%"},"8370～62800kJ/m3","台",500]
["WH-023","（氧弹）热量计",{"v":0.002,"d":"0.20%"},"800~15000J/K","台",455]
[null,null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},"15000～32000J","台",450]
["WH-024","示差扫描热量计",{"v":0.02,"d":"2%"},"20～700°C","台",1000]
["WH-025","旋光仪及旋光糖量计","0.01级","-45°～+45°","台",630]
[null,null,"0.02级","-45°～+45°","台",630]
[null,null,"0.05级","-45°～+45°","台",500]
["WH-026","粉尘采样器","2.5%   2.5级","0.5～130mg/ m3","通道",180]
["WH-027","粉尘浓度测定仪",{"v":0.06,"d":"6%"},"0.5～130mg/m3","台",400]
["WH-028","烟尘浓度测定仪","2. 5%","6～60L/min","台",400]
["WH-030","发射光谱仪","1%～10%  A","0.01%～2%","台",1200]
[null,null,"2%～25%  B","0.0005%～0.02%","台",1180]
[null,null,"1%～10%  C","0.01%～2%、0.01～100 g/mL","台",2450]
["WH-031","液相色谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"1×10-12g/mL～100%","台",1700]
["WH-032","气相色谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"台",1500]
["WH-033","测汞仪","5%～6%","0～200ng","台",250]
["WH-034","极谱仪","2%～5%","Cd:1×10-7mol/L","台",760]
["WH-035","电导仪",{"v":0.0012,"d":"0.12%"},"5×102～1×104μS/cm","台",400]
["WH-036","电导率仪","0.2%～5%","5×10-2～1×104μS/cm","台",360]
["WH-037","标准露点仪","一级","-70～20°C","台",1600]
["WH-038","汽车排放气体测试仪","3%～5%","CO: 0～10%  CH: 0～1%mol/mol","台",1500]
["WH-039","电解式水分仪","5%～10%","20～1000μL/L","台",1000]
["WH-040","熔体流动速率仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0.1～300g/10min","台",480]
["WH-041","毛细管法熔点测定仪","0.2级","0～300°C","台",200]
[null,null,"0.5级","0～300°C","台",200]
[null,null,"1.0级","0～300°C","台",200]
[null,null,"1.5级","0～300°C","台",200]
["WH-042","甲烷测报仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～4%","台",420]
["WH-043","可燃气体测报仪","5%, 10%","0～100% LEL","台",420]
["WH-044","硫化氢气体测报仪","3%～5%","0～500×10-6","台",540]
["WH-045","一氧化碳测定仪","3%～5%","3000×10-6以下","台",520]
["WH-046","CO,CO2红外线气体分析仪","1%～5%","0～100% （两种气）","种",600]
["WH-047","卤素检漏仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0～5%","台",680]
["WH-048","烟气分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～400×10-6","台",860]
["WH-049","电化学电极气体氧分析仪","3%～5%","0～100%","台",360]
["WH-050","定碳定硫分析仪","硫:0.0005%～0.01%","硫:0.001%～0.03%"]
["WH-051","二氧化硫分析仪","3%～5%","0～4000×10-6","台",360]
["WH-052","血细胞分析仪","5%～10%","RBC:(2.5～6.5)×1012个/LHD:50～200g/LWBC:(2～14)×109个/L","台",580]
["WH-053","血细胞计数板","3%～5%","0.02～1.0mm","台",500]
["WH-054","硝酸根自动监测仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"1～100mg/L","台",520]
["WH-055","水质综合分析仪","pH:0.01","pH:0～14","台",1200]
["WH-056","自动电位滴定仪","0.05级","0～1000mV","台",800]
["WH-057","溶出分析仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0～100%","台",340]
["WH-058","电位溶出分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0.1mg/L","台",480]
["WH-059","化学耗氧量测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"10～1000 mg/L","台",480]
["WH-060","生物化学需氧量测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～700 mg/L","台",680]
["WH-061","有毒有害可燃气体分析检测报警仪","2%～5%","多探头复合型","探头",530]
["WH-062","酶标分析仪",{"v":0.03,"d":"3%"},"吸光度0.00～2.00","台",630]
["WH-063","测氢仪",{"v":0.03,"d":"3%"},"0～10×10-6（质量分数）","个",600]
["WH-064","总有机碳分析仪",{"v":0.03,"d":"3%"},"0～1000mg/L","台",280]
["WH-065","氧化锆氧分析仪","3%～5%","0～100%","台",1200]
["WH-066","元素分析仪","不分等级","元素分析仪、定氮仪","台",300]
["WH-067","手持糖量（含量）计及手持折射仪","0.1级","0～80%、1.3330～1.7000","台",360]
[null,null,"0.5级","0～80%、1.3330～1.7000","台",360]
[null,null,"1.0级","0～80%、1.3330～1.7000","台",360]
["WH-068","傅里叶变换红外光谱仪",null,"红外光波段","台",360]
["WH-069","半自动生化分析仪","0.005A","吸光度:0.00～2.00","台",980]
["WH-070","全自动生化分析仪",{"v":0.07,"d":"7%"},"波长:340～700nm","台",1300]
["WH-071","表面热电离同位素质谱仪","0.1～0.05","质荷比: 6～240","台",1000]
["WH-072","气敏色谱法微量氢测定仪","1%～5%","工业型:0～10´10-6医用型:0～100´10-6","台",480]
["WH-073","波长色散X射线荧光光谱仪","<1.5%","0.01%～99.99%","台",800]
["WH-074","水分测定仪","1%～3%","6%～30%","台",500]
["WH-075","木材水分仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},"6%～20%","台",360]
["WH-076","粮食水分仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},"8%～22%","台",600]
["WH-077","溶解氧测定仪","0.5mg/L","0～20mg/L","台",1000]
["WH-078","离子色谱仪",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"Cl:0.05～10mg/ml  SO42-:0.05～10mg/ml","台",1280]
["WH-079","色谱检定仪","0.1%～0.5%","1～10mV  0.01～1000W","台",400]
["WH-080","气相有机质谱仪","质荷比：±0.5","质荷比:1～3000","台",680]
["WH-081","阻容式露点仪","1～3°C","露点:-60～+20°C","台",580]
["WH-082","微量水分渗透管","一级","3～2000μL/L","台",1600]
["WH-083","分流式湿度发生器","二级","T:-10～80°C, 10% RH～95%RH","台",2200]
["WH-084","石墨炉计测器","4%～10%","0.00～5.00","个",280]
["WH-085","火焰计测器","1.5%～5%","0.00～5.00","个",260]
["WH-086","酒精探测器","0.04mg/L","0～0.04mg/L","台",620]
["WH-087","氧化锆氧分析器（常量）","5%,  10%","0～100%","台",360]
["WH-088","热磁式氧分析器","3%～5%","0～100%","台",420]
["WH-089","原电池法气体氧分析器",{"v":0.1,"d":"10%"},"0～2000×10-6","台",1200]
["WH-090","定量、可调移液器",null,"20～5000mL","台",140]
["WH-091","常用玻璃量器","A，B级","量瓶 ,移液管 ,滴定管 ,量杯 ,量筒","台",100]
["WH-092","温湿度传感器","1%RH～3%RH","5%RH～95%RH","台",420]
["WH-093","工业分析仪",{"v":0.002,"d":"0.2%"},"100~1000oC","台",1000]
["WH-094","酒精探测器","0.04ml/l","0~0.04mg/l","台",800]

{"sheet":"纺织","index":11,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 11、纺织计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["FZ-001","电子式单纤维强力机","四等","0～100","台",240]
["FZ-002","电子式单纱强力机","四等","0～500","台",260]
["FZ-003","摆锤式强力机","四等","0～2500","台",240]
["FZ-004","袜子横拉仪","±2%","0～300","台",230]
["FZ-005","耐洗色牢度试验机","±2%","0～90","台",220]
["FZ-006","纺织品胀破强度仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"0～2.5","台",240]
["FZ-007","落锥式织物撕裂仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"0～8000","台",160]
["FZ-008","织物缩水率试验机",{"v":0.02,"d":"2%"},"0～90","台",220]
["FZ-009","滚箱式起毛起仪","±2r/min",60,"台",140]
["FZ-010","纺织通风式烘箱",{"v":0.01,"d":"1%"},"室温～150℃","台",250]
["FZ-011","Y162型束纤维强力机",{"v":0.01,"d":"1%"},"0～50N","台",150]
["FZ-012","Y331型纱线捻度机","0.5mm","0～800","台",150]
["FZ-013","Y138型摇黑板机",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"台",160]
["FZ-014","Y802型八蓝烘箱",{"v":0.01,"d":"1%"},"室温～150℃","台",220]
["FZ-015","Y531型织物厚度仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"0～10","台",220]
["FZ-016","Y351型缕纱测长机",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"0～1000","台",160]
["FZ-017","原棉水分测定仪","±0.1%","2.8%～15.2%","台",220]
["FZ-018","回潮率测定仪",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"0～30%","台",140]

{"sheet":"专业","index":12,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[10,0,13,0],[10,1,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["12、专业计量器具"]
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准确度或等级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["ZY-001","标准信号发生器",{"v":0.003,"d":"0.30%"},"2.02～32.32","台",2210]
["ZY-002","标准光源箱","±40%",null,"台",300]
["ZY-003","标准测力杠杆","0.1%  三等","100～2500","台",630]
["ZY-004","直接辐射表",{"v":0.02,"d":"2%"},"0～1400W/m2","台",770]
["ZY-005","总辐射表",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～1600W/m2","台",770]
["ZY-006","净全辐射表",{"v":0.1,"d":"10%"},"20～400W/m2","台",1540]
["ZY-007","皮托管",{"v":0.01,"d":"1%"},"2～40m/s","台",665]
["ZY-008","风速表(仪)","1%～20%","1～30m/s","台",360]
[null,null,"4%～30%","2～30m/s","台",360]
[null,null,"6%～30%","2～40m/s","台",360]
[null,null,"5%～10%","0.05～30m/s","台",360]
["ZY-009","水银气压表(气象)","0.4～0.5hPa","500～1050hPa","台",800]
["ZY-010","空盒气压表(计)","1.5～2.0hPa","500～1060hPa","台",500]
["ZY-011","气压高度表","2.0～3.0hPa","400～1080hPa","台",500]
["ZY-012","双管水银压力表","0.4～1.0hPa","0～1050hPa","支",500]
["ZY-013","雨量量筒","0.03～0.05 mm","0.05～10mm","个",360]
["ZY-014","雨量计","降水量×3%","累计量","个",600]
["ZY-015","通风干湿表","2%RH","10%RH～98%RH","台",600]
["ZY-016","气象用毛发湿度表（计）","5%RH～10%RH","30%RH～98%RH","台",600]
["ZY-017","DEM6轻便三杯风向风速表","1%`20%","1~30m/s","台",360]
["ZY-018","盐度计","±0.01","2～42","台",840]
["ZY-019","CTD现场测试仪","C: ±0.003mS/cmT: ±0.005℃D: ±0.015%","C: 0～65mS/cmT: -1～32℃D: 0～60Mpa","台",1000]
["ZY-020","船舶气象仪","v:±(0.5+0.05v)m/sθ:±5°±8°RH:±6%td:±0.5℃ tw:±0.5℃","5～60.0m/s 0°～360°10%～100%","台",380]
["ZY-021","矿用粉尘采样器","±2.5%  2.5级","采样流量0.5～100L/min","台",380]
["ZY-022","矿用风速表","±0.10m/s","0.2～30m/s","台",290]
["ZY-023","矿用风压表","0.998～1.004","0.1～40m/s","台",420]
["ZY-024","矿用一氧化碳检测报警仪","±4%CO","0～1000 μmol/molCO","台",1000]
["ZY-025","矿用氧气检测报警仪","±0.8%O2","0～25%O2","台",900]
["ZY-026","矿用光干涉型甲烷测定器","±(0.05%～0.3%)CH4","0～10%CH4","台",900]
["ZY-027","矿用甲烷、氧气检测报警仪","±0.2%CH4  ±0.8%O2","0～40%CH4  0～25% O2","台",1330]
["ZY-028","矿用催化燃烧型甲烷测定器、报警器","±(0.1%～0.3%)CH4","0～4%CH4","台",1050]
["ZY-029","矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪","±8Pa(±0.015% CH4)","0～10000Pa","台",2100]
["ZY-030","矿用直读式粉尘浓度测量仪表","±5%","总粉尘0～1000mg/m呼吸性粉尘0～100mg/m33","台",920]
["ZY-031","矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪","±0.2%CH4  ±4%CO","0～40%CH  40～1000mmol/molCO","台",2450]