{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["长度计量器具","电磁计量器具","光学计量器具","力学计量器具","热工计量器具","声学计量器具","无线电计量器具","电离辐射计量器具","时间频率计量器具","物理化学计量器具","专业计量器具"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"长度计量器具","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,7,7,7],[9,0,13,0],[9,1,11,1],[9,7,11,7],[12,1,13,1],[15,0,17,0],[15,1,16,1],[20,0,24,0],[20,1,23,1],[20,7,24,7],[27,0,28,0],[27,7,28,7],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,7,32,7],[35,0,37,0],[35,7,37,7],[38,0,40,0],[38,7,40,7],[41,0,42,0],[41,7,42,7],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[44,7,46,7],[47,0,49,0],[47,7,49,7],[50,0,58,0],[50,1,58,1],[50,7,58,7],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,7,60,7],[61,0,63,0],[61,7,63,7],[64,0,67,0],[64,7,67,7],[65,1,67,1],[70,0,71,0],[70,7,71,7],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[73,7,74,7],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,7,76,7],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[86,3,87,3],[86,5,87,5],[86,6,87,6],[86,7,87,7],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[88,3,90,3],[88,5,90,5],[88,6,90,6],[88,7,90,7],[93,0,93,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["C-001-001","量块","  ","二等","≤100mm","块",330,"   "]
[null,null,"  ","二等","100mm＜L≤500mm","块",700]
[null,null,"   ","二等","500mm＜L≤1000mm","块",840]
[null,null,"   ","一等","≤100mm","块",704]
[null,null,"   ","一等","100mm＜L≤500mm","块",1260]
[null,null,"   ","一等","500mm＜L≤1000mm","块",1575]
["C-002-002","激光比长仪（含光栅测量装置）","±0.2µm","   ","0～2000mm","台",5000,"   "]
["C-003-003","标准玻璃线纹尺","   ","二等","0～100mm","支",900,"   "]
[null,null,"  ","二等","0～200mm","支",1000]
[null,null,"   ","一等","0～200mm","支",1800]
[null,"标准金属线纹尺（含光栅尺）","   ","二等","0～1000mm","支",1500,"100线以上每条线加0.75元"]
[null,null,"   ","一等","0～1000mm","支",2700,"100线以上每条线加1.5元"]
["C-004-004","基线尺（只检长度）","±20µm","    ","0～24m","支",2100,"   "]
["C-005-005","标准钢卷尺","5µm+5L","     ","≤5m","支",420,"   "]
[null,null,"5µm+5L","   ","5～200m","支",490,"5m以上每米加15元"]
[null,"钢卷尺","10µm+5L","   ","1～200m","支",100,"5m以上每米加5元"]
["C-006-006","样板直尺","0.5～2µm","    ","75～500mm","支",200,"   "]
["C-007-007","研磨平尺","0.2µm","   ","200mm","个",300,"   "]
["C-008-008","卡尺","   ","  ","0～300mm","支",200,"   "]
[null,null,"  ","  ","0～500mm","支",300]
[null,null,"   ","  ","0～1000mm","支",500]
[null,null,"   ","  ","0～2000mm","支",600]
[null,"光学测齿卡尺","   ","  ","  ","支",100]
["C-009-009","内径表","5～25µm","   ","2～450mm","块",100,"   "]
["C-010-010","杠杆表","2～15µm","   ","0.8～2mm","块",100,"   "]
["C-011-011","立式测长仪","±(1µm+L/100)","   ","0～100mm","台",560,"   "]
[null,"卧式测长仪","±(1µm+L/200)","   ","0～450mm","台",560]
["C-012-012","测长机","±(0.5µm+L/100)","   ","0～1000mm","台",840,"   "]
[null,null,"±(0.5µm+L/100)","   ","0～2000mm","台",1050]
[null,null,"±(0.5µm+L/100)","   ","0～3000mm","台",1190]
[null,null,"±(0.5µm+L/100)","   ","0～6000mm","台",1750]
["C-013-013","光学计","±0.25µm","   ","0～180mm","台",560,"   "]
["C-014-014","三针","   ","0,1级","φ:0.118～6.585mm","组",60,"   "]
["C-015-015","万能工具显微镜","±(1µm+L/100)","   ","(200×100)mm","台",840,"   "]
[null,"大型工具显微镜","±3µm","   ","(150×50)mm","台",560]
[null,"小型工具显微镜","±3µm","   ","(75×50)mm","台",525]
["C-016-016","光切显微镜","   ","  ","  ","台",315,"   "]
[null,"干涉显微镜","   ","  ","  ","台",450]
[null,"测量显微镜","±(5µm+L/15)","   ","0～25mm","台",480]
["C-017-017","水平仪检定器",{"v":0.05,"d":"5%"},"   ","2mm/m","台",480,"   "]
[null,"水平仪","0.001mm/m","   ","10mm/m","支",450]
["C-018-018","投影仪","   ","  ","100mm","台",560,"   "]
["C-019-019","测高仪","   ","  ","≤600mm","台",525,"   "]
[null,null,"  ","  ","＞600mm","台",1050]
[null,null,{"v":0.01,"d":"1%"},"   ","0～10mm","台",500]
["C-020-020","接触式干涉仪","0.05µm,0.1µm,0.2µm","   ","0～150mm","台",770,"    "]
[null,"平面等倾干涉仪","0.01µm","　  ","0～300mm","台",500]
[null,"平面等厚干涉仪","0.02µm","   ","0～200mm","台",525]
["C-021-021","平面平晶","   ","一,二级","≤60mm","块",100,"   "]
[null,null,"  ","一,二级","60mm＜D≤100mm","块",150]
[null,null,"   ","一,二级","100mm＜D≤150mm","块",200]
[null,null,"   ","一,二级","150mm＜D≤200mm","块",500]
[null,null,"   ","二等","φ:150mm","块",700]
[null,null,"   ","一,二级","一系列","块",125]
[null,null,"   ","一,二级","二系列","块",120]
[null,null,"   ","一,二级","三系列","块",140]
[null,null,"   ","一,二级","四系列","块",140]
["C-022-022","长平晶","-0.45～-0.15µm","   ","310mm","块",350,"   "]
[null,null,"-0.3～0µm","   ","210mm","块",300]
["C-023-023","高精度测角仪","1″～ 2″","   ","0°～360°","台",2500,"   "]
[null,"中精度测角仪","2″～ 5″","   ","0°～360°","台",1050]
[null,"低精度测角仪","5″以下","   ","0°～360°","台",840]
["C-024-024","光栅分度头","1″","   ","0°～360°","台",700,"   "]
[null,"光学分度头","＜3″","   ","0°～360°","台",595]
[null,null,"3″≤A≤6″","   ","0°～360°","台",560]
[null,null,"＞6″","   ","0°～360°","台",525]
["C-025-025","多齿分度台","   ","  ","0°～360°","台",1200,"   "]
["C-026-026","圆度仪","   ","  ","  ","台",3150,"   "]
["C-027-027","光电自准直仪","0.1″","   ","0″～10″","台",700,"   "]
[null,"自准直仪","2″","   ","0′～10′","台",600]
["C-028-028","光电倾斜仪","2″","   ","  ","台",500,"   "]
["C-029-029","经纬仪","   ","J1、J2","0°～360°","台",1000,"   "]
[null,null,"  ","J6、J30","0°～360°","台",800]
["C-030-030","水准仪","   ","DS1","   ","台",480,"   "]
[null,null,"  ","DS3","   ","台",400]
["C-031-031","光学象限仪","10″","   ","  ","支",450,"   "]
["C-032-032","多面棱体","0.2″","   ","  ","面",45,"   "]
["C-033-033","表面粗糙度比较样块","   ","  ","0.025～6.3µm","套",567,"   "]
["C-034-034","角度块","   ","  ","  ","角",70,"   "]
["C-035-035","渐开线样板（两条曲线）","   ","二等","rb:10～200mm","块",1000,"   "]
["C-036-036","齿轮螺旋线样板（两条曲线）","   ","二等","β:0°～30°","块",1120,"   "]
["C-037-037","双频激光干涉仪(测长)","2.5×10-6","   ","0～25m","台",2205,"   "]
["C-038-038","稳频激光器","≤5×10-8 ","标准","633nm","台",2800,"   "]
["C-039-039","光纤长度传递标准","UL= 0.2(m)+1.5×10-5L(m)","传递标准","1310nm窗口","台",2100,"   "]
["C-040-040","光纤损耗传递标准","UA=0.03dB/dB","传递标准","1310nm窗口；","台",2100,"   "]
[{"$nulls":4},"1550nm窗口"]
["C-041-041","光时域反射计","UL=2×10-5L(m)；","工作计量器具","1310nm窗口；","台",1120,"   "]
[null,null,"UA=0.04dB/dB；",null,"1310nm窗口；"]
[null,null,"U入=2nm",null,"1550nm窗口"]
["C-042-042","数控机床（三轴）","0.01㎜","   ","≤2.5m","台",4690,"　 "]

{"sheet":"电磁计量器具","index":1,"n_rows":148,"n_cols":11,"rows_kept":148,"merged":[[0,0,0,10],[1,2,1,4],[1,6,1,7],[2,0,5,0],[2,2,2,4],[2,6,2,7],[2,10,5,10],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[3,6,3,7],[4,2,4,4],[4,6,4,7],[5,2,5,4],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,6,4],[6,6,6,7],[6,10,7,10],[7,2,7,4],[7,6,7,7],[8,0,10,0],[8,2,8,4],[8,6,8,7],[8,10,10,10],[9,1,10,1],[9,2,9,4],[9,6,9,7],[10,2,10,4],[10,6,10,7],[11,0,14,0],[11,2,11,4],[11,6,11,7],[11,10,14,10],[12,1,14,1],[12,2,12,4],[12,6,12,7],[13,2,13,4],[13,6,13,7],[14,2,14,4],[14,6,14,7],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,15,4],[15,6,15,7],[15,10,16,10],[16,2,16,4],[16,6,16,7],[17,0,19,0],[17,2,17,4],[17,6,17,7],[17,10,19,10],[18,1,19,1],[18,2,18,4],[18,6,18,7],[19,2,19,4],[19,6,19,7],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,20,4],[20,6,20,7],[20,10,22,10],[21,2,21,4],[21,6,21,7],[22,2,22,4],[22,6,22,7],[23,0,31,0],[23,1,31,1],[23,2,23,4],[23,6,23,7],[24,2,24,4],[24,6,24,7],[25,2,25,4],[25,6,25,7],[26,2,26,4],[26,6,26,7],[27,2,27,4],[27,6,27,7],[28,2,28,4],[28,6,28,7],[29,2,29,4],[29,6,29,7],[30,2,30,4],[30,6,30,7],[31,2,31,4],[31,6,31,7],[32,0,40,0],[32,1,40,1],[32,2,32,4],[32,6,32,7],[33,2,33,4],[33,6,33,7],[34,2,34,4],[34,6,34,7],[35,2,35,4],[35,6,35,7],[36,2,36,4],[36,6,36,7],[37,2,37,4],[37,6,37,7],[38,2,38,4],[38,6,38,7],[39,2,39,4],[39,6,39,7],[40,2,40,4],[40,6,40,7],[41,2,41,4],[41,6,41,7],[42,2,42,4],[42,6,42,7],[43,2,43,4],[43,6,43,7],[44,2,44,4],[44,6,44,7],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,2,45,4],[45,6,45,7],[46,2,46,4],[46,6,46,7],[47,2,47,4],[47,6,47,7],[48,2,48,4],[48,6,48,7],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,49,4],[49,6,49,7],[50,2,50,4],[50,6,50,7],[51,2,51,4],[51,6,51,7],[52,0,54,0],[52,1,54,1],[52,2,52,4],[52,6,52,7],[53,2,53,4],[53,6,53,7],[54,2,54,4],[54,6,54,7],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[55,2,55,4],[55,6,55,7],[56,2,56,4],[56,6,56,7],[57,2,57,4],[57,6,57,7],[58,2,58,4],[58,6,58,7],[59,0,62,0],[59,1,62,1],[59,2,59,4],[59,6,59,7],[60,2,60,4],[60,6,60,7],[61,2,61,4],[61,6,61,7],[62,2,62,4],[62,6,62,7],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,63,4],[63,6,63,7],[64,2,64,4],[64,6,64,7],[65,2,65,4],[65,6,65,7],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[66,2,66,4],[66,6,66,7],[67,2,67,4],[67,6,67,7],[68,2,68,4],[68,6,68,7],[69,2,69,4],[69,6,69,7],[70,2,70,4],[70,6,70,7],[71,0,73,0],[71,1,72,1],[71,2,71,4],[71,6,71,7],[71,10,73,10],[72,2,72,4],[72,6,72,7],[73,2,73,4],[73,6,73,7],[74,0,76,0],[74,2,74,4],[74,6,74,7],[75,1,76,1],[75,2,75,4],[75,6,75,7],[76,2,76,4],[76,6,76,7],[77,2,77,4],[77,6,77,7],[78,2,78,4],[78,6,78,7],[79,2,79,4],[79,6,79,7],[80,2,80,4],[80,6,80,7],[81,2,81,4],[81,6,81,7],[82,2,82,4],[82,6,82,7],[83,0,86,0],[83,1,86,1],[83,2,83,4],[83,6,83,7],[83,10,86,10],[84,2,84,4],[84,6,84,7],[85,2,85,4],[85,6,85,7],[86,2,86,4],[86,6,86,7],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,87,4],[87,6,87,7],[88,2,88,4],[88,6,88,7],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[89,2,89,4],[89,6,89,7],[90,2,90,4],[90,6,90,7],[91,2,91,4],[91,6,91,7],[92,2,92,4],[92,6,92,7],[93,2,93,4],[93,6,93,7],[94,2,94,4],[94,6,94,7],[95,2,95,4],[95,6,95,7],[96,0,97,0],[96,2,96,4],[96,6,96,7],[97,2,97,4],[97,6,97,7],[98,2,98,4],[98,6,98,7],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[99,2,100,4],[99,5,100,5],[99,6,99,7],[99,8,100,8],[99,9,100,9],[99,10,100,10],[100,6,100,7],[101,2,101,4],[101,6,101,7],[102,2,102,4],[102,6,102,7],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,103,4],[103,6,103,7],[103,10,104,10],[104,2,104,4],[104,6,104,7],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[105,2,105,4],[105,6,105,7],[105,10,106,10],[106,2,106,4],[106,6,106,7],[107,2,107,4],[107,6,107,7],[108,2,108,4],[108,6,108,7],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[109,2,109,4],[109,6,109,7],[109,10,110,10],[110,2,110,4],[110,6,110,7],[111,2,111,4],[111,6,111,7],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[112,2,112,4],[112,6,112,7],[112,10,114,10],[113,2,113,4],[113,6,113,7],[114,2,114,4],[114,6,114,7],[115,2,115,4],[115,6,115,7],[116,2,116,4],[116,6,116,7],[117,0,120,0],[117,1,120,1],[117,2,117,4],[117,6,117,7],[117,10,120,10],[118,2,118,4],[118,6,118,7],[119,2,119,4],[119,6,119,7],[120,2,120,4],[120,6,120,7],[121,0,122,0],[121,2,121,4],[121,6,121,7],[121,10,122,10],[122,2,122,4],[122,6,122,7],[123,0,126,0],[123,1,124,2],[123,4,123,6],[123,10,126,10],[124,4,124,6],[125,1,126,2],[125,4,125,6],[126,4,126,6],[127,0,128,0],[127,1,128,2],[127,4,127,6],[127,10,128,10],[128,4,128,6],[129,1,129,2],[129,4,129,6],[130,1,130,2],[130,4,130,6],[131,0,132,0],[131,1,132,2],[131,4,131,6],[131,10,132,10],[132,4,132,6],[133,0,134,0],[133,1,133,2],[133,4,133,6],[133,10,134,10],[134,1,134,2],[134,4,134,6],[135,0,137,0],[135,1,137,2],[135,4,135,6],[135,10,137,10],[136,4,136,6],[137,4,137,6],[138,1,138,2],[138,4,138,6],[139,1,139,2],[139,4,139,6],[140,1,140,2],[140,4,140,6],[141,1,141,2],[141,4,141,6],[142,1,142,2],[142,4,142,6],[143,1,143,2],[143,4,143,6],[144,1,144,2],[144,4,144,6],[145,1,145,2],[145,4,145,6],[146,1,146,2],[146,4,146,6],[147,1,147,2],[147,4,147,6],[149,0,149,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序 号","计量器具名称","准确度",null,null,"等 级","测 量 范 围",null,"收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["D-001-043","工作基准电池",{"$nulls":3},"工作基准","1.0186800～1.0185900V",null,"只",1400]
[null,"标准电池",{"$nulls":3},"一等","1.0186800～1.0185900V",null,"只",560]
[{"$nulls":5},"二等","1.018600～1.018670V",null,"只",400]
[{"$nulls":5},"0.005～0.01级","1.01855～1.01868V",null,"只",350]
["D-002-044","直流标准电压源",{"$nulls":3},"0.0005～0.002级","～1000V",null,"台",1750]
[{"$nulls":5},"0.001～0.005级","～1000V",null,"台",1400]
["D-003-045","工作基准电阻器",{"$nulls":3},"工作基准","1Ω",null,"台",1330]
[null,"直流标准电阻器",{"$nulls":3},"一等","10-3～105Ω",null,"只",630]
[{"$nulls":5},"二等","10-3～105Ω",null,"只",400]
["D-004-046","工作基准电容器",{"$nulls":3},"工作基准","10,102,103pF",null,"只",1400]
[null,"标准电容器",{"$nulls":3},"0.01～0.02级","1～106pF",null,"只",560]
[{"$nulls":5},"0.05级","1～106pF",null,"只",400]
[null,null,{"v":0.001,"d":"0.10%"},{"$nulls":3},"0.01pF~1μF",null,"只",400]
["D-005-047","标准电容箱",{"$nulls":3},"0.01～0.02 级","1～106pF",null,"点",100]
[{"$nulls":5},"0.05 级","1～106pF",null,"点",56]
["D-006-048","工作基准电感器",{"$nulls":3},"工作基准","1mH～1H",null,"只",1050]
[null,"标准电感器",{"$nulls":3},"0.01～0.02 级","1µH～1H",null,"只",560]
[{"$nulls":5},"0.05 级","1µH～1H",null,"只",200]
["D-007-049","标准电感箱",{"$nulls":3},"0.01～0.02 级","1µH～1H",null,"点",70]
[{"$nulls":5},"0.05 级","1µH～1H",null,"点",56]
[{"$nulls":5},"0.1 级","1µH～1H",null,"点",56]
["D-008-050","电压互感器",{"$nulls":3},"0.001～0.002 级","10～35kV",null,"基本量限",560,"每加一个量限加收300元，超35kV的检定加收600元"]
[{"$nulls":5},"0.005 级","0～35kV",null,"基本量限",480,"每加一个量限加收200元，超35kV检定加收400元"]
[{"$nulls":5},"0.01～0.02级","0～35kV",null,"基本量限",400,"每加一个量限加收150元，超35kV的检定加收300元"]
[{"$nulls":5},"0.05级","0～35kV",null,"基本量限",300,"每加一个量限加收100元，超35kV的检定加收200元"]
[{"$nulls":5},"0.005～0.001级","10V～35kV",null,"基本量限",560,"每增加一个量限，加收300元"]
[{"$nulls":5},"0.01～0.05级","10V～35kV",null,"基本量限",400,"每增加一个量限，加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.01～0.05级","35～110kV",null,"基本量限",560,"每增加一个量限，加收200元"]
[{"$nulls":5},"0.1 级及以下","35～110kV",null,"基本量限",500,"每增加一个量限，加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.1～0.05级","110kV及以上",null,"基本量限",700,"每增加一个量限，加收300元"]
["D-009-051","电流互感器",{"$nulls":3},"0.001～0.005 级","2kA 以下",null,"基本量限",400,"每增加一个量限，加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.01～0.05级","2kA 以下",null,"基本量限",350,"每增加一个量限，加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.1～0.5级","2kA 以下",null,"基本量限",200,"每增加一个量限，加收80元"]
[{"$nulls":5},"0.001～0.005 级","2～10kA",null,"基本量限",290,"每增加一个量限，加收300元"]
[{"$nulls":5},"0.01～0.05级","2～10kA",null,"基本量限",470,"每增加一个量限，加收180元"]
[{"$nulls":5},"0.1～0.5级","2～10kA",null,"基本量限",380,"每增加一个量限，加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.001～0.005级","10kA及以上",null,"基本量限",2415,"每增加一个量限，加收1000元"]
[{"$nulls":5},"0.01～0.05级","10kA 及以上",null,"基本量限",1785,"每增加一个量限，加收800元"]
[{"$nulls":5},"0.1～0.5级","10kA及以上",null,"基本量限",1400,"每增加一个量限，加收700元"]
["D-010-052","标准模拟应变量标准器","0.015%～0.1%",{"$nulls":3},"0～105με",null,"盘",300,"  "]
["D-011-053","交流电阻箱","  ",null,null,"0.05级以下","0.01Ω～100kΩ",null,"点",25,"  "]
["D-012-054","直流电阻箱","  ",null,null,"0.001～0.005级","10-2～105Ω",null,"点",50,"  "]
["D-013-055","高阻箱",{"$nulls":3},"0.5～5级","105～1011Ω",null,"点",20,"  "]
["D-014-056","直流分压箱",{"$nulls":3},"0.0005级","电压上限≤1.5kV",null,"台",1750,"基本点为10 点，超过10点，每点加收200元"]
[{"$nulls":5},"0.001～0.002级","电压上限≤1.5kV",null,"台",1050]
[{"$nulls":5},"0.005级","电压上限≤1.5kV",null,"台",700]
[{"$nulls":5},"0.01～0.02级","电压上限≤1.5kV",null,"台",560,"基本点为10点，超过10点，每点加收100元"]
["D-015-057","直流电流表（指针式）",{"$nulls":3},"0.1级","0～50A",null,"基本量限",350,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.2级","0～50A",null,"基本量限",250,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.5级","0～50A",null,"基本量限",150,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元"]
["D-016-058","直流电压表（指针式）",{"$nulls":3},"0.1级","0～1000V",null,"基本量限",350,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.2级","0～1000V",null,"基本量限",250,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.5级","0～1000V",null,"基本量限",150,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元"]
["D-017-059","直流功率表",{"$nulls":3},"0.1级","0～1000V，0～10A",null,"基本量限",400,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.2级","0～1000V，0～10A",null,"基本量限",300,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.5级","0～1000V，0～10A",null,"基本量限",250,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收80元"]
[{"$nulls":5},"1.0级","0～1000V，0～10A",null,"基本量限",100,"交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收50元"]
["D-018-060","交流电流表（指针式）",{"$nulls":3},"0.1级","0～20A",null,"基本量限",350,"每加一个量限加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.2级","0～20A",null,"基本量限",250,"每加一个量限加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.5级","0～20A",null,"基本量限",200,"每加一个量限加收80元"]
[{"$nulls":5},"1.0级","0～20A",null,"基本量限",100]
["D-019-061","交流电压表（指针式）",{"$nulls":3},"0.1级","0～1000V",null,"基本量限",350,"每加一个量限加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.2级","0～1000V",null,"基本量限",250,"每加一个量限加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.5级","0～1000V",null,"基本量限",200,"每加一个量限加收80元"]
["D-020-062","交流功率表（指针式）",{"$nulls":3},"0.1级","0～1000V，0～20A",null,"基本量限",400,"每加一个量限加收150元"]
[{"$nulls":5},"0.2级","0～1000V，0～20A",null,"基本量限",300,"每加一个量限加收120元"]
[{"$nulls":5},"0.5级","0～1000V，0～20A",null,"基本量限",200,"每加一个量限加收80元"]
[{"$nulls":5},"1.0级","0～1000V，0～20A",null,"台",100]
["D-021-063","欧姆表",{"$nulls":3},"0.01～0.1级","100Ω～1MΩ",null,"台",200]
["D-022-064","磁通表（数字式）","2×10-3",{"$nulls":3},"1～20mWb",null,"只",700]
[null,null,"5×10-3",{"$nulls":3},"1～10mWb",null,"只",525]
[null,"磁通表（指针式）",{"$nulls":3},"1.0级以下","1～10mWb",null,"只",300]
["D-023-065","工频单相相位表（指针式）",{"$nulls":3},"0.5级","50Hz",null,"基本量限",350,"每加一个量限加收120元"]
[null,"工频单相相位表",{"$nulls":3},"1.0～1.5级","50Hz",null,"基本量限",250,"每加一个量限加收100元"]
[{"$nulls":5},"2.0～5.0级","50Hz 110/220V；5/10A",null,"基本量限",200,"每加一个量限加收80元"]
["D-024-066","功率因数表（指针式）",{"$nulls":3},"0.5～1.0级","50Hz 单相 110/220V；5/10A",null,"基本量限",450,"每加一个量限加收150元"]
["D-025-067","数字电流表",{"$nulls":3},"0.01级以下","0.1mA~2A",null,"台",560]
["D-026-068","数字功率表",{"$nulls":3},"0.02%～0.05%","电流:0.25～10A； 电压:15～600V",null,"台",1400]
["D-027-069","数字欧姆表",{"$nulls":3},"0.05级","1W～10MW",null,"台",560]
["D-028-070","数字高压表",{"$nulls":3},"0.2～1.0级","100kV",null,"台",2310]
["D-029-071","高压静电电压表",{"$nulls":3},"0.2～1.0级","100kV",null,"台",2310]
["D-030-072","直流数字电压表",{"$nulls":3},"0.0005级","0～1000V",null,"台",1750]
[{"$nulls":5},"0.001～0.002级","0～1000V",null,"台",1050]
[{"$nulls":5},"0.005级","0～1000V",null,"台",840]
[{"$nulls":5},"0.01～0.05级","0～1000V",null,"台",630]
["D-031-073","三相标准电能表",{"$nulls":3},"0.02级，0.05级","3×380V；3×5A",null,"点",100,"基本价500元"]
[{"$nulls":5},"0.1～0.2级","3×380V；3×5A",null,"点",70,"基本价350元"]
["D-032-074","单相数字标准电能表",{"$nulls":3},"0.1～0.2级","220V；100V；1～5A",null,"点",70,"基本价350元"]
[{"$nulls":5},"0.05级","220V；100V；1～5A",null,"点",100,"基本价500元"]
[{"$nulls":5},"0.005级，0.01级","220V；100V；1～5A",null,"点",250,"基本价1250元"]
["D-033-075","感应分压器","2×10-8～1×10-3",{"$nulls":3},"10～600V",null,"盘",800]
["D-034-076","交直流分压器",{"$nulls":3},"0.2～3级","600V～200kV",null,"台",2100]
["D-035-077","绝缘电阻表检定仪","0.5%～5%",{"$nulls":3},"2GΩ以下",null,"台",560,"测量电压5kV以下"]
["D-036-078","接地电阻测量仪",{"$nulls":3},"1.0~3.0级","0.01～1000W",null,"台",500,"测量电流5A以下"]
["D-037-079","动态应变仪","0.2%～1%",{"$nulls":3},"0～105με",null,"通道",700]
[null,"静态应变仪","0.05%～1%",{"$nulls":3},"0～105με",null,"台",840,"不含转换箱"]
["D-038-080","互感器校验仪",{"$nulls":3},"1.0级,2.0级","150V、100V、100/ V、5A、1A",null,"台",770]
["D-039-081","数字式三用表校准仪",{"v":0.001,"d":"0.10%"},{"$nulls":3},"DC：0～1000V,",null,"台",840]
[{"$nulls":6},"AC：0～1000V"]
["D-040-082","数字式电容耦合测试仪",{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"0～19.99nF",null,"台",560]
["D-041-083","线路故障测试仪",{"v":0.001,"d":"0.10%"},{"$nulls":3},"0～1MΩ",null,"台",500]
["D-042-084","单相电能表检定装置",{"$nulls":3},"0.05～0.1级","220V 0～100A",null,"台",1750]
[{"$nulls":5},"0.2～0.3级","220V 0～100A",null,"台",1400]
["D-043-085","三相电能表检定装置",{"$nulls":3},"0.05～0.1级","100V，220V，380V, 0～50A",null,"台",4900]
[{"$nulls":5},"0.2～0.3级","100V，220V，380V, 0～50A",null,"台",3850]
["D-044-086","便携式单相电能表检定装置",{"$nulls":3},"0.1～0.3级","220V 0～100A",null,"台",1200]
["D-045-087","便携式三相电能表检定装置",{"$nulls":3},"0.1～0.3级","100V，220V，380V，0～50A",null,"台",4200]
["D-046-088","互感器校验仪检定装置",{"$nulls":3},"±1%",null,null,"台",1500]
[{"$nulls":5},"±2%",null,null,"台",1050]
["D-047-089","电表检定装置XF-1型",{"$nulls":3},"0.03～0.05级","0～600V 0～30A",null,"台",5600]
["D-048-090","磁通量具","2×10-4",{"$nulls":5},"只",1400]
[null,null,"5×10-4",{"$nulls":5},"只",700]
[null,null,"（1～5）×10-3",{"$nulls":3},"1000~10000μH",null,"只",560]
["D-049-091","螺线管","（2～5）×10-3",{"$nulls":3},"(105/4π)A/m以下",null,"常数",560]
["D-050-092","直流比较仪电位差计",{"$nulls":3},"0.0001级","0～2.111111V",null,"台",1750]
["D-051-093","直流电位差计",{"$nulls":3},"0.001～0.002级","0～2.111111V",null,"台",1400]
[{"$nulls":5},"0.005级","0～2.111111V",null,"台",700]
[{"$nulls":5},"0.01~0.02级","0～2.111111V",null,"台",560]
[{"$nulls":5},"0.05级","0～2.111111V",null,"台",500]
["D-052-094","工作测量线圈","1×10-3",{"$nulls":3},"1000cm2以上",null,"常数",980]
[null,"标准测量线圈","（2～5）×10-3",{"$nulls":3},"1000cm2以下",null,"常数",560]
["D-053-095","特斯拉计（指针式）",null,null,"1.0级以上",null,null,"0.05～2T","台",700]
[{"$nulls":4},"1.0级及以下",null,null,"0.05～2T","台",500]
[null,"数字特斯拉计",null,null,"0.5级及以下",null,null,"0.05～2T","台",560]
[{"$nulls":4},"0.5级以上",null,null,"0.05～2T","台",1050]
["D-054-096","标准互感线圈",null,null,"0.05～0.1级",null,null,"1000μH以上","只",500]
[{"$nulls":4},"0.2～1.0级",null,null,"1～10000μH","只",200]
["D-055-097","直流比较仪电桥",null,null,"0.0001级",null,null,"10-5～106Ω","台",1750]
["D-056-098","直流电桥",null,null,"0.01～0.02级",null,null,"10-5～106Ω","台",700,"直流双桥加收50%"]
["D-057-099","数字阻抗电桥",null,null,{"v":0.0002,"d":"0.02%"},null,null,"f =1kHz","台",1750]
[{"$nulls":4},{"v":0.0005,"d":"0.05%"},null,null,"f =1kHz","台",1050]
["D-058-100","交流电容电桥",null,null,"0.01～0.05级",{"$nulls":3},"台",2100]
[null,"交流电感电桥",null,null,"0.02～0.05级",null,null,"1μH～99999H","台",2100]
["D-059-101","高压电桥",null,"D:0.1%",{"$nulls":4},"台",4200]
[{"$nulls":3},"D:1%",{"$nulls":4},"台",1680]
[{"$nulls":3},"D:10%",{"$nulls":4},"台",1050]
["D-060-102","高压电容电桥",null,null,"X:0.005级 D: 0.5级",null,null,"X:0.1～1000 D:-0.1～0.1","台",2660]
["D-061-103","硬磁铁氧体标样",null,"1.5%～2.5",{"$nulls":3},"Hcj≤400kA/m","件",340]
["D-062-104","硅钢片标准样品",null,"0.5%～1%",{"$nulls":3},"P1.0～ P1.7 , B10～B100","套",480]
["D-063-105","坡莫合金标准样品",null,"2%～5%",{"$nulls":3},"H: 0.0796～1600A/m","件",340]
["D-064-106","纯铁棒矫顽力测定",null,"±2%",{"$nulls":3},"HC:20～100A/m","件",240]
["D-065-107","弱磁钢标准样品",null,"2%～3%",{"$nulls":3},"ur:4.0～1.004","件",340]
["D-066-108","纯铁环形样品",null,"2%～5%",{"$nulls":3},"H:5000A/m","件",240]
["D-067-109","硬磁标样",null,"1%～2%",{"$nulls":3},"H:40～1200kA/m","件",480]
["D-068-110","软磁交流样品",null,"1%～3%",{"$nulls":3},"40Hz～25kHz","件",480]
["D-069-111","单片硅钢标准样品",null,"1%～2%",{"$nulls":3},"P1.0～P1.7 ,B10～B100 ","件",300]

{"sheet":"光学计量器具","index":2,"n_rows":84,"n_cols":8,"rows_kept":84,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,7,2,7],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,7,5,7],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,7,8,7],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,7,11,7],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,7,13,7],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,7,15,7],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,7,17,7],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,7,19,7],[23,0,27,0],[23,1,24,1],[23,7,27,7],[25,1,27,1],[28,0,30,0],[28,7,30,7],[29,1,30,1],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,7,36,7],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,7,40,7],[41,0,44,0],[41,7,44,7],[51,0,52,0],[51,7,52,7],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[68,6,69,6],[68,7,69,7],[74,0,75,0],[74,7,75,7],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,7,80,7],[82,0,82,7],[83,0,83,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费","收费标准","备 注"]
[{"$nulls":5},"单位","(元)"]
["G-001-112","分布温度标准灯","≤15K","一级","1000W以下","支",630,"   "]
[null,null,"≤17K","二级","1000W以下","支",560]
[null,null,"≤20K","三级","1000W以下","支",500]
["G-002-113","光强度标准灯",{"v":0.012,"d":"1.20%"},"一级","1000W以下","支",840,"   "]
[null,null,{"v":0.018,"d":"1.80%"},"二级","1000W以下","支",700]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"三级","1000W以下","支",500]
["G-003-114","总光通量标准白炽灯",{"v":0.012,"d":"1.20%"},"一级","1000W以下","支",910,"   "]
[null,null,{"v":0.02,"d":"2%"},"二级","1000W以下","支",840]
[null,null,{"v":0.028,"d":"2.80%"},"三级","1000W以下","支",500]
["G-004-115","总光通量标准荧光灯","≤3%","一级","1000W以下","支",630,"   "]
[null,null,"≤3.8%","二级","1000W以下","支",560]
["G-005-116","总光通量标准荧光高压汞灯","≤4%","一级","1000W以下","支",665,"   "]
[null,null,"≤4.8%","二级","1000W以下","支",850]
["G-006-117","光谱辐射亮度标准灯","1.1%～3.8%  k =1","一级","250～2500nm共三波段","波段",1400,"   "]
[null,null,"   ","二级","250～2500nm共三波段","波段",1050]
["G-007-118","光谱辐射照度标准灯","1.2%～3.9%  k =1","一级","250～2500nm共三波段","波段",1400,"   "]
[null,null,"  ","二级","250～2500nm共三波段","波段",1050]
["G-008-119","微弱光照度计","    ","一级","250～2500nm","支",700,"   "]
["G-009-120","球形光度计",{"v":0.01,"d":"1%"},"一级","0.5～5.0m","台",1050,"   "]
["G-010-121","光探测器",{"v":0.02,"d":"2%"},"    ","380～780nm","台",700,"   "]
["G-011-122","标准照度计",{"v":0.015,"d":"1.50%"},"    ","0.1～3000lx","挡",560,"   "]
[null,null,{"v":0.015,"d":"1.50%"},"    ","3000～20000lx","挡",595]
[null,"照度计",{"v":0.04,"d":"4%"},"一级","0.1～3000lx","挡",500]
[null,null,{"v":0.04,"d":"4%"},"一级","3000～20000lx","挡",510]
[null,null,{"v":0.08,"d":"8%"},"二级","2～3000lx","挡",450]
["G-012-123","标准亮度计",{"v":0.025,"d":"2.50%"},"    ","0.1～3000cd/m2","点",560,"   "]
[null,"亮度计",{"v":0.05,"d":"5%"},"一级","0.1～3000cd/m2","点",540]
[null,null,{"v":0.1,"d":"10%"},"二级","0.1～3000cd/m2","点",500]
["G-013-124","色温表","20K","   ","2856K，2788K，2353K","挡",400,"   "]
["G-014-125","标准色板","0.8 (k =1)","   ","380～780nm","片",400,"   "]
["G-015-126","色差计","3.0 (k =1)","   ","380～780nm","台",1050,"   "]
["G-016-127","白度计","2.5 (k =1)","一级","380～780nm","台",700,"   "]
[null,null,"   ","二级","380～780nm","台",595]
[null,null,"    ","三级","380～780nm","台",500]
["G-017-128","测色光谱光度计","1% (k =1)","一级","380～780nm","台",1260,"   "]
["G-018-129","标准滤色片",0.8,"   ","380～780nm","片",450,"   "]
["G-019-130","激光能量计","3% (k =2)","   ","大能量","挡",700,"   "]
[null,null,"3% (k =2)","   ","中小能量","挡",560]
["G-020-131","激光小功率计","2% (k =2)","   ","0.1～100mW","挡",480,"   "]
[null,"激光中功率计","2% (k =2)","   ","0.1～150W","挡",560]
[null,"激光大功率计","5% (k =2)","   ","100～10000W","台",2100]
[null,"绝对型,标准型激光功率计","2% (k =2.5)","   ","0.1mW～150W","挡",700]
["G-021-132","医用激光源","5% (k =2)","   ","0.1mW～150W","台",560,"   "]
["G-022-133","黑白标准密度片","    ","  ","0～4D","片",560,"   "]
["G-023-134","荧光亮度检测仪","    ","   ","0～500lx，0～28mW/cm2","台",1120,"   "]
["G-024-135","干涉滤光片","0.2nm","一级","可见光区","片",480,"   "]
["G-025-136","杂散光滤光片","0.01× (1-lgt)","   ","200～700nm","片",400,"    "]
["G-026-137","焦度计","0.02D，0.06D","   ","-25～+25D","台",630,"   "]
["G-027-138","客观式模拟眼","0.07D","    ","-20～+20D","套",665,"    "]
[null,"主观式模拟眼","0.04D","   ","-15～+15D","套",630]
["G-028-139","阿贝折射仪","3×10-4","测折射率nD ","1.3～1.7","台",560,"   "]
["G-029-140","阿贝折射仪标准块","5×10-5","测折射率nD ","1.47～1.70","套",840,"   "]
["G-030-141","角膜接触镜专用标准器","0.04D","    ","-20～+20D","套",770,"   "]
["G-031-142","角膜接触镜","0.04D","   ","-20～+20D","片",400,"   "]
["G-032-143","V棱镜折射仪","5×10-5","    ","1.3～1.95","台",1050,"   "]
["G-033-144","瞳距测量仪","0.5mm","   ","30cm","台",400,"   "]
["G-034-145","验光机","△=±（0.25～0.5）D","   ","-20～+20D","台",700,"   "]
["G-035-146","主观式电脑验光机","△=±（0.25～0.5）D","   ","-15～+15D","台",500,"   "]
["G-036-147","验光镜片箱","0.04D","   ","-20～+20D","片",6,"   "]
["G-037-148","太阳镜及各类镜片（含透过率）","0.03D(1%)","    ","-25~+25D 280~780nm","片",300,"   "]
["G-038-149","标准镜片","0.02～0.03D","    ","-25～+25D","套",630,"   "]
["G-039-150","光功率计(通信用)",{"v":0.02,"d":"2%"},"    ","1mW～10nW","台","单波长:700","双波长:1260元"]
["G-040-151","光衰减器(通信用)","0.3%～1%","    ","0～50dB","台","单波长:700","双波长:1260元"]
["G-041-152","稳定光源(通信用)",{"v":0.02,"d":"2%"},"     ","800～1600nm 功率: 0～-50dBm","台","单波长:1190","双波长:2100元"]
["G-042-153","光回波损耗测试仪","±0.5dB","   ","5～70dB","台","单波长:700","双波长:1400元"]
["G-043-154","光时域反射计(OTDR)","位置点：0.2m","    ","距离:0.5～300km 衰减:40dB","台","单波长:2100","双波长:3500元"]
[null,null,"衰耗刻度：0.02dB/dB"]
["G-044-155","光谱分析仪","0.001nm， 0.05dB","   ","600～1750nm，<10dBm","台",2240,"    "]
["G-045-156","WDM测试仪","0.001nm，0.05 dB","    ","600～1750nm，<10dBm","台",2100,"   "]
["G-046-157","光波长计","1×10－6","    ","600～1600nm","台",1750,"   "]
["G-047-158","可调谐半导体激光器","0.001nm，0.05 dB","    ","600～1750nm，<10dBm","台",2100,"   "]
["G-048-159","镜向光泽度计","1光泽单位","    ","0～150光泽单位","台",450,"    "]
[null,"镜向光泽度板","0.8光泽单位","   ","0～150光泽单位","块",450]
["G-049-160","光电功率计",null,"   ","  ","台",400,"   "]
["G-050-161","汽车前照灯检测仪",{"v":0.15,"d":"15%"},"     ","8000～30000cd","台",1400,"    "]
["G-051-162","汽车前照灯检测仪校准器",{"v":0.06,"d":"6%"},"   ","8000～50000cd","台",2450,"   "]
["G-052-163","标准黑体","±0.5%","    ","500～1000K","台",2000,"   "]
[null,null,"0.01（k =2）","   ","25～80°C","台",1750]
[]
[]
["单击停止滚动，双击开始滚动"]

{"sheet":"力学计量器具","index":3,"n_rows":361,"n_cols":8,"rows_kept":361,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,7,1,7],[2,0,26,0],[2,1,26,1],[2,7,26,7],[27,0,31,0],[27,1,31,1],[27,7,31,7],[32,0,42,0],[32,1,42,1],[32,7,42,7],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[43,7,47,7],[48,0,51,0],[48,7,51,7],[52,0,63,0],[52,1,63,1],[52,7,63,7],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,7,65,7],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[66,7,68,7],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,7,70,7],[71,0,72,0],[71,1,72,1],[71,7,72,7],[73,0,91,0],[73,1,91,1],[73,7,91,7],[92,0,97,0],[92,1,97,1],[92,7,97,7],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[117,0,120,0],[117,1,120,1],[117,7,120,7],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[121,7,122,7],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[123,7,124,7],[126,0,130,0],[126,1,130,1],[126,7,130,7],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[132,7,133,7],[134,0,135,0],[134,1,135,1],[134,7,135,7],[142,0,154,0],[142,1,154,1],[142,7,154,7],[155,0,160,0],[155,1,160,1],[155,7,160,7],[161,0,165,0],[161,1,165,1],[161,7,165,7],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[166,7,167,7],[168,0,173,0],[168,1,173,1],[168,7,173,7],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[174,7,175,7],[176,0,182,0],[176,1,182,1],[176,7,177,7],[178,7,182,7],[183,0,184,0],[183,7,184,7],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[186,7,187,7],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[188,7,189,7],[194,0,197,0],[194,1,195,1],[194,7,197,7],[196,1,197,1],[211,0,213,0],[211,1,213,1],[211,7,213,7],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[227,2,228,2],[227,3,228,3],[227,5,228,5],[227,6,228,6],[227,7,228,7],[229,0,236,0],[229,1,236,1],[229,7,236,7],[242,0,244,0],[242,1,244,1],[242,7,244,7],[247,0,249,0],[247,1,248,1],[247,7,249,7],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[251,7,253,7],[258,0,262,0],[258,1,261,1],[258,7,262,7],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[268,7,269,7],[273,0,276,0],[273,1,276,1],[273,7,276,7],[277,0,282,0],[277,1,282,1],[277,7,282,7],[283,0,286,0],[283,1,286,1],[283,7,286,7],[288,0,290,0],[288,1,289,1],[288,7,290,7],[294,0,298,0],[294,1,298,1],[294,7,298,7],[299,0,303,0],[299,1,303,1],[299,7,303,7],[304,0,307,0],[304,1,307,1],[304,7,307,7],[308,0,310,0],[308,1,310,1],[308,7,310,7],[311,0,316,0],[311,1,316,1],[311,7,316,7],[317,0,320,0],[317,1,320,1],[317,7,320,7],[321,0,324,0],[321,7,324,7],[325,0,328,0],[326,7,328,7],[329,0,333,0],[329,1,333,1],[329,7,333,7],[334,0,335,0],[334,1,335,1],[334,7,335,7],[338,0,342,0],[338,1,342,1],[339,7,342,7],[344,0,349,0],[344,1,349,1],[344,7,349,7],[350,7,351,7],[352,0,357,0],[352,1,357,1],[352,7,357,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序 号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费单位","收费标准","备 注"]
[{"$nulls":6},"(元)"]
["L-001-164","砝码",null,"E1等","1～500mg","个",500]
[{"$nulls":3},"E1等","1～500g","个",1400]
[{"$nulls":3},"E1等","1～20kg","个",2800]
[{"$nulls":3},"E2等","0.05～500mg","个",250]
[{"$nulls":3},"E2等","1～500g","个",350]
[{"$nulls":3},"E2等","1～20kg","个",500]
[{"$nulls":3},"F1等","1～500mg","个",150]
[{"$nulls":3},"F1等","1～500g","个",200]
[{"$nulls":3},"F1等","1～20kg","个",300]
[{"$nulls":3},"F2等","1～500mg","个",100]
[{"$nulls":3},"F2等","1～500g","个",150]
[{"$nulls":3},"F2等","1～20kg","个",250]
[{"$nulls":3},"F2等","50～500kg","个",1750]
[{"$nulls":3},"M1等","1～500mg","个",60]
[{"$nulls":3},"M1等","1～500g","个",80]
[{"$nulls":3},"M1等","1～20kg","个",120]
[{"$nulls":3},"M1等","50～100kg","个",500]
[{"$nulls":3},"M1等","200～500kg","个",560]
[{"$nulls":3},"M1等","1000kg","个",840]
[{"$nulls":3},"M1等","2000kg","个",1300]
[{"$nulls":3},"M1等","3000kg","个",1750]
[{"$nulls":3},"M2等","1kg","个",50]
[{"$nulls":3},"M2等","≥1kg","个",60]
[{"$nulls":3},"M3等","1kg","个",40]
[{"$nulls":3},"M3等","≥1kg","个",50]
["L-002-165","机械天平",null,"1～3级","2～20g","台",300]
[{"$nulls":3},"1～3级","100～200g","台",450]
[{"$nulls":3},"1～3级","1～5kg","台",500]
[{"$nulls":3},"1～3级","10～50kg","台",520]
[{"$nulls":3},"4～6级","100～200kg","台",300]
[null,"机械天平",null,"4～6级","100g～5kg","台",350]
[{"$nulls":3},"4～6级","10～50kg","台",400]
[{"$nulls":3},"4～6级","500kg","台",700]
[{"$nulls":3},"4～6级","1000～2000kg","台",1400]
[{"$nulls":3},"4～6级","3000～5000kg","台",3500]
[{"$nulls":3},"7～10级","100～200kg","台",250]
[{"$nulls":3},"7～10级","1～5kg","台",250]
[{"$nulls":3},"7～10级","10～50kg","台",300]
[{"$nulls":3},"7～10级","1000kg以下","台",630]
[{"$nulls":3},"7～10级","1000～2000kg","台",1050]
[{"$nulls":3},"7～10级","3000～5000kg","台",2450]
["L-003-166","电子天平",null,"I","2～500g,1～20kg","台",840]
[{"$nulls":3},"II","100～500g,1～20kg","台",700]
[{"$nulls":3},"III","100～500g,1～20kg","台",500]
[{"$nulls":3},"II","100～200kg","台",1610]
[{"$nulls":3},"II","1000kg","台",2450]
["L-004-167","扭力天平",null,"II","1kg以下","台",150]
[null,"架盘天平",null,"III","100g～10kg","台",60]
[null,"比重天平",null,"II","100g以下","台",50]
[null,"生物天平",null,"III","20kg以下","台",50]
["L-005-168","非自动衡器",null,"II","≤60kg","台",700]
[{"$nulls":3},"II","60～1000kg (含1000kg)","台",2100]
[{"$nulls":3},"II","1000～3000kg (含3000kg)","台",3500]
[{"$nulls":3},"II","≥3000kg","台",5600]
[{"$nulls":3},"III","≤60kg","台",400]
[{"$nulls":3},"III","60～1000kg (含1000kg)","台",560]
[{"$nulls":3},"III","1000～3000kg(含3000kg)","台",1400]
[{"$nulls":3},"III","≥3000kg","台",2800]
[{"$nulls":3},"IIII","≤60kg","台",200]
[{"$nulls":3},"IIII ","60～1000kg(含1000kg)","台",400]
[{"$nulls":3},"IIII ","1000～3000kg(含3000kg)","台",700]
[{"$nulls":3},"IIII ","≥3000kg","台",1400]
["L-006-169","非连续累计自动衡器",null,"0.2,0.5","≤1000t/h","台",3500]
[{"$nulls":3},"0.2,0.5",">1000t/h","台",4200]
["L-007-170","电子皮带秤",null,"0.5,1.0,2.0","≤1000t/h","台",2800]
[{"$nulls":3},"0.5,1.0,2.0","1000～6000 t/h","台",4200]
[{"$nulls":3},"0.5,1.0,2.0",">6000t/h","台",5600]
["L-008-171","重力式装料秤",null,"X(0.2),X(0.5), X(1.0) ","50kg以下","台",2800]
[{"$nulls":3},"X(0.2),X(0.5), X(1.0) ","50kg以上","台",4200]
["L-009-172","自动检重秤",null,"X(0.2),X(0.5), X(1.0) ","50kg以下","台",2800]
[{"$nulls":3},"X(0.2),X(0.5), X(1.0) ","50kg以上","台",4200]
["L-010-173","金属量器","5×10-5 ",null,"1～10L","只",1050]
[null,null,"5×10-5 ",null,"20L","只",1750]
[null,null,"5×10-5",null,"25～50L","只",2100]
[null,null,"5×10-5",null,"100L","只",2450]
[null,null,"5×10-5",null,"200L","只",3150]
[null,null,"5×10-5",null,"500L","只",3150]
[null,null,"5×10-5",null,"1000L","只",7000]
[null,null,"5×10-5",null,"2000L","只",9100]
[null,null,"2.5×10-4",null,"1～10L","只",560]
[null,null,"2.5×10-4",null,"20L","只",1050]
[null,null,"2.5×10-4",null,"50L","只",1680]
[null,null,"2.5×10-4",null,"100L","只",2100]
[null,null,"2.5×10-4",null,"200～500L","只",2700]
[null,null,"2.5×10-4",null,"1000L","只",3150]
[null,null,"2.5×10-4",null,"2000L","只",5600]
[null,null,"(1～0.5)× 10-3",null,"1～20L","只",600]
[null,null,"(1～0.5)× 10-3",null,"50～500L","只",1400]
[null,null,"(1～0.5)× 10-3",null,"1000L","只",2000]
[null,null,"(1 ～ 0.5) × 10-3",null,"2000L","只",2800]
["L-011-174","标准玻璃量器",null,"一等","100mL","支",480]
[{"$nulls":3},"一等","100～250mL","支",560]
[{"$nulls":3},"一等","500～1000mL","支",910]
[{"$nulls":3},"二等","100mL","支",300]
[{"$nulls":3},"二等","100～250mL","支",400]
[{"$nulls":3},"二等","500～10000mL","支",560]
["L-012-175","立式金属计量罐","0.1%～0.2%",null,"10～100000m3 ","座",1400,"基价基础上,每1m3加收2元"]
["L-013-176","外浮顶式金属计量罐","0.1%～0.2%",null,"50m3","座",1960,"基价基础上,每1m3加收4元"]
["L-014-177","内浮顶式金属计量罐","0.1%～0.2%",null,"50m3","座",1960,"基价基础上,每1m3加收4元"]
["L-015-178","卧式金属计量罐",{"v":0.004,"d":"0.40%"},null,"10～200m3","座",1000,"基价基础上,每1m3加收2元"]
["L-016-179","球形罐",{"v":0.003,"d":"0.30%"},null,"10～1000m3","座",1750,"基价基础上,每1m3加收2元"]
["L-017-180","汽车计量罐车",{"v":0.0025,"d":"0.25%"},null,"1～10m3","辆",1260,"基价基础上,每1m3加收100元"]
["L-018-181","动态轨道衡","0.2 , 0.5",null,"18～100t","台",10150]
["L-019-182","静态轨道衡(T6车检)","±5×10-4 ",null,"18～100t","台",2800]
["L-020-183","静态轨道衡(T6F车检)","±5×10-4 ",null,"18～100t","台",5500]
["L-021-184","动态检衡车列(T6D)","±3×10-4 ",null,"20～80t","台",28000]
["L-022-185","砝码检衡车(T6)","±1.5×10-4 ",null,"40t","辆",5095]
["L-023-186","砝码检衡车(T6F)","±1.5×10-4 ",null,"0.5～84t","辆",9100]
["L-024-187","铁路计量罐车",{"v":0.004,"d":"0.40%"},null,"10～120m3","辆",2450]
["L-025-188","船舶计量舱","0.3%～0.5%",null,"载重量5000t","元/舱",2450]
[null,null,"0.3%～0.5%",null,"载重量5000t","元/舱",2450]
["L-026-189","燃油加油机",{"v":0.003,"d":"0.30%"},null,"1～999.99L","枪",630]
["L-027-190","水分接收器",{"v":0.01,"d":"1%"},null,"5mL","支",200]
["L-028-191","定量可调移器","1%～8%",null,"5～5000mL","支",500]
["L-029-192","微量进样器",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"0.005～0.1mL","支",300]
["L-030-193","密度计",null,"一等","0.65～200g/cm3 ","点",80]
[{"$nulls":3},"二等","0.65～200g/cm3 ","点",60]
[{"$nulls":3},"工作用","0.65～200g/cm3 ","点",40]
[{"$nulls":3},"实验室用","0.65～200g/cm3 ","点",80]
[null,"石油密度计",null,"二等","0.65～1.10g/cm3 ","点",60]
[{"$nulls":3},"工作用","0.65～1.10g/cm3 ","点",40]
["L-032-195","海水密度计",null,"一等","1.00～1.04相对密度","点",80]
[{"$nulls":3},"工作用","1.00～1.04相对密度","点",40]
["L-033-196","振动管液体密度计",null,"工作用","0.7～1.2g/cm3 ","台",7000]
["L-034-197","酒精计",null,"副基准","0～100％","点",70]
[{"$nulls":3},"一等","0～100％","点",80]
[{"$nulls":3},"二等","0～100％","点",60]
[{"$nulls":3},"实验室用","0～100％","点",70]
[{"$nulls":3},"工作用","0～100％","点",40]
["L-035-198","乳汁计",null,"工作用","15～40度","点",40]
["L-036-199","糖量计",null,"一等","0～80%","点",56]
[{"$nulls":3},"工作","0～80%","点",40]
["L-037-200","土壤计","甲种","实验室用","-5～+50度","点",70]
[null,null,"乙种","实验室用","995～1030相对密度","点",70]
["L-038-201","婆美计",null,"工作用","0～70度","点",40]
["L-039-202","<->标准洛氏<-2>、<->表面洛氏<-2>、<->布氏<->、<->维氏<->、<->显微<->、肖氏硬度<->块",null,"标准","HRC、HRA、HRB，HBS(W)，25~650，HV5，HV10，HV30，HV100，HV0.05 ~HV1，(30± 4)HSD 、(60 ± 4)HSD、(95± 4)HSD","块",200]
["L-040-203","布氏、维氏<->、表面洛氏、洛氏、显微、塑料球压痕硬度计",null,"标准、工作",null,"台",700]
["L-041-204","标准里氏硬度块",null,"标准","HLD；HLG","块",200]
["L-042-205","塑料球压痕硬度块",null,"标准","H36.5","块",200]
["L-043-206","里氏硬度计、肖氏硬度计、橡胶硬度计、便携式硬度计",null,"标准 、工作 -",null,"台",400]
["L-044-207","标准测力机","1× 10-4,3 × 10-4 ","0.01,0.03","300N","台",1400]
[null,null,"1× 110-4",0.01,"1000N","台",1750]
[null,null,"1× 110-4",0.01,"6000N、10kN","台",2100]
[null,null,"3× 110-4",0.03,"60kN","台",2100]
[null,null,"5× 10-4",0.05,"60kN","台",1750]
[null,null,"3× 110-4",0.03,"300kN","台",2800]
[null,null,"5× 110-4",0.05,"300kN","台",2450]
[null,null,"3× 110-4",0.03,"1000kN","台",3500]
[null,null,"5× 110-4",0.05,"1000kN","台",2750]
[null,null,"5× 110-4",0.05,"2000kN","台",4200]
[null,null,"1× 110-3",0.1,"2000kN","台",4200]
[null,null,"5× 110-4",0.05,"5000kN","台",5600]
[null,null,"1× 110-3 ",0.1,"5000kN","台",5600]
["L-045-208","标准测力仪","3×10-3 ",0.3,"100～6000N","台",600]
[null,null,"3×10-3 ",0.3,"30～300kN","台",800]
[null,null,"3×10-3 ",0.3,"100～1000kN","台",910]
[null,null,"3×10-3 ",0.3,"200～2000kN","台",1050]
[null,null,"3×10-3 ",0.3,"300～3000kN","台",1750]
[null,null,"3×10-3 ",0.3,"500～5000kN","台",1750]
["L-046-209","负荷传感器","1×10-4 ",0.01,"6kN以内","台",1050]
[null,null,"1×10-4",0.01,"50～1000kN","台",1400]
[null,null,{"v":0.0003,"d":"0.03%"},null,"2～20MN","台",4900]
[null,null,{"v":0.0003,"d":"0.03%"},null,"6kN以内","台",840]
[null,null,{"v":0.0003,"d":"0.03%"},null,"50N～1000kN","台",1190]
["L-047-210","工作测力计",null,"1,2,3,4,5","300N以下","台",500]
[{"$nulls":3},"1,2,3,4,5","300N以上","台",700]
["L-048-211","叠加式标准测力机","3×10-4",0.03,"300kN","台",3500]
[null,null,"5×10-4 ",0.05,"300kN","台",3150]
[null,null,"3×10-4",0.03,"600kN","台",4200]
[null,null,"5×10-4 ",0.05,"600kN","台",3850]
[null,null,"3×10-4 ",0.03,"1000kN","台",4900]
[null,null,"5×10-4 ",0.05,"1000kN","台",4200]
["L-049-212","中小力试验机",null,0.5,"10～2500N","盘",640,"每增加一盘加收200 元"]
[{"$nulls":3},"1,2","10～2500N","盘",560]
["L-050-213","拉力、压力和万能材料试验机",null,"0.5,1,2","2.5～500kN","盘",700,"每增加一盘加收300 元"]
[{"$nulls":3},"0.5,1,2","10～600kN","盘",840]
[{"$nulls":3},"0.5,1,2","100～1000kN","盘",1120,"每增加一盘加收400 元"]
[{"$nulls":3},"0.5,1,2","200～2000kN","盘",1400]
[{"$nulls":3},"0.5,1,2","300～3000kN","盘",1820]
[{"$nulls":3},"0.5,1,2","500～5000kN","盘",2940]
[{"$nulls":3},"0.5,1,2","1～10MN","盘",3200]
["L-051-214","扭矩计（标准）",null,{"v":0.003,"d":"0.30%"},"5000N×m以下","台",840]
[null,"扭矩计",null,"0.5%～5%","10N×m以下","台",560]
["L-052-215","转矩转速测量装置",null,"0.1,0.2,0.5,1.0","1～5000N×m","台",1400]
["L-053-216","扭矩扳子、改锥",null,null,"600N×m以下单向","把",400]
[{"$nulls":4},"600N×m以下双向","把",560]
[null,"扭矩扳子",null,null,"600N×m以上( 含) 单向","把",560]
[{"$nulls":4},"600N×m以上( 含) 双向","把",770]
["L-054-217","扭矩扳子检定装置",null,"0.3,0.5,1,2","2000N×m以下","台",1050]
["L-055-218","扭转试验机",null,"0.5%,1.0%,1.5%","50~5000N×m","台",1050,"每增加一量程加收 300 元"]
["L-056-219","测功机",null,null,"2000N×m以下","台",1050]
["L-057-220","动态力传感器、冲击仪",null,null,"10kN以下","台",1050]
["L-058-221","电子频闪式转速表",null,"0.01～0.2级",null,"台",800]
[{"$nulls":3},"0.5～1.0级",null,"台",500]
[null,"电子计数式转速表",null,"0.01～0.2级",null,"台",800]
[{"$nulls":3},"0.5～1级",null,"台",500]
["L-059-222","磁电式转速表",null,"0.5级",null,"台",700]
["L-060-223","定时式转速表",null,"0.25、0.5 级",null,"块",500]
["L-061-224","转速表检定装置",{"$nulls":3},"台",1500]
["L-062-225","各类振动台",{"$nulls":3},"台",1400]
["L-063-226","凸轮碰撞试验台",null,null,"500kg","台",1400]
["L-064-227","气压式碰撞试验台",null,null,"50kg","台",1350]
["L-065-228","标准压电加速度计",{"$nulls":3},"台",1500]
["L-066-229","压电加速度计",{"$nulls":3},"台",910]
["L-067-230","振动测量仪",{"$nulls":3},"台",700]
["L-068-231","振动冲击测量仪",{"$nulls":3},"台",700]
["L-069-232","速度传感器",{"$nulls":3},"台",700]
["L-070-233","位移传感器",{"$nulls":3},"台",700]
["L-071-234","加速度校准仪",{"$nulls":3},"台",560]
["L-072-235","定量灌装机",null,null,"单头","台",940]
[{"$nulls":4},"30～50头","台",1750]
[{"$nulls":4},"50～120头","台",2450]
["L-073-236","滑板式汽车侧滑检验台","0.2m/km",null,"7m/km","台",1400]
["L-074-237","摩托车轮偏检测仪","0.2mm",null,"10mm","台",700]
["L-075-238","滚筒反力式制动检验台",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"0～30kN","台",1540]
["L-076-239","风量标准装置",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"0.1～30","台",4900]
["L-077-240","测速仪检定装置",{"$nulls":3},"台",1400]
["L-078-241","测速仪",{"$nulls":3},"台",910]
["L-079-242","出租汽车计价器检定装置",null,"0.5级","0～9999 m","台",1260]
[{"$nulls":3},"0.1级","0.1～9999.9m","台",840]
["L-080-243","雷达测速仪","1km/h",null,"10～250 km/h","台",300]
["L-081-244","轴(轮)重仪",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"0～10t","台",1400]
["L-082-245","液压式张拉机","2.0%P",null,"0～10MN","吨",15]
["L-083-246","基桩动测仪",{"v":0.001,"d":"0.10%"},null,"f:10～3000Hz","台",1750]
["L-084-247","工程振动检测仪",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"0.04～200m/s2","台",1400]
["L-085-248","多通道信号采集仪",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"动态力F:40～104N","台",1190]
[{"$nulls":4},"动应变ε:10～800"]
["L-086-249","活塞式压力计","5×10-5",null,"0.04～0.6MPa","台",1200]
[null,null,"5×10-5",null,"0.1～6MPa","台",2500]
[null,null,"5×10-5",null,"1～60MPa","台",3000]
[{"$nulls":3},"标准等","0.6MPa","台",630]
[{"$nulls":3},"0.6MPa","标准等","台",840]
[{"$nulls":3},"一等","250MPa","台",1200]
[{"$nulls":3},"二, 三等","250MPa","台",840]
[{"$nulls":3},"二, 三等","50～2500MPa","台",1260]
["L-087-250","<->带液柱平衡活塞式压力计",null,"一, 二等","0～0.4MPa","台",840]
["L-088-251","液体压力计",null,"一, 二, 三等","0～10kPa, 25kPa","台",480]
["L-089-252","倾斜微压计",null,"工作用","2000Pa","台",480]
["L-090-253","单双活塞压力真空计",null,"一, 二等","-0.1～0.25MPa","台",1000]
["L-091-254","氧气表",null,"2.5 级","0～2.5MPa，0～25MPa","块",100]
["L-092-255","补偿式微压计",null,"一等","0～1500Pa；0～2500Pa","台",840]
[{"$nulls":3},"二等","0～1500Pa；0～2500Pa","台",560]
[{"$nulls":3},"工作用","0～1500Pa；0～2500Pa","台",480]
["L-093-256","标准血压计",null,"0.16级","0～40kPa","台",490]
["L-094-257","精密血压表","0.5kPa",null,"0～40kPa","块",400]
["L-095-258","精密压力表",null,"0.25级,0.4级, 0.6级","5MPa","块",200]
[{"$nulls":3},"0.25级,0.4级, 0.6级","5MPa","块",250]
[null,"压力表",null,"1级,1.5级,2.5级,4级","250MPa","块",200]
["L-096-259","标准压力发生器",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},null,"200kPa","台",840]
["L-097-260","压力表校验器",null,null,"6MPa","台",300]
[{"$nulls":4},"60MPa","台",400]
[{"$nulls":4},"250MPa","台",500]
["L-098-261","真空压力表",null,"1<->级,1.5级,2.5级,4<->级","-0.1～2.5MPa","块",300]
["L-099-262","标准真空表",null,"0.25级,0.4级","-0.1～10 MPa","块",300]
["L-100-263","压力变送器",null,"0.2～0.5级","-0.1～250MPa","台",480]
["L-101-264","压力真空变送器",null,"0.2～0.5级","-0.1～250MPa","台",560]
["L-102-265","数字压力计",{"v":0.001,"d":"0.10%"},null,"表压250MPa","台",735]
[null,null,{"v":0.0005,"d":"0.05%"},null,"250MPa","台",1050]
[null,null,{"v":0.0002,"d":"0.02%"},null,"250MPa","台",1260]
[null,null,{"v":0.0001,"d":"0.01%"},null,"60MPa","台",1680]
[null,"数字气压计",{"v":0.001,"d":"0.10%"},null,"绝压250kPa","台",935]
["L-103-266","压力传感器",null,"1级,1.5级,2.5级",null,"台",560]
["L-104-267","标准电离真空计",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"10-5～10-1Pa","台",1400]
["L-105-268","电离真空计",{"v":0.5,"d":"50%"},null,"10-8～10-2Pa","台",840]
["L-106-269","压缩式真空计","10%～30%",null,"10-3～103Pa","台",1050]
["L-107-270","热偶真空计","60%～30%",null,"10-1～102Pa","台",910]
["L-108-271","电阻真空计",null,"工作级","7×10-3～3×10-3Pa","台",910]
[null,null,"60%～30%",null,"10-1～10Pa","台",910]
["L-109-272","相对校准装置",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"10-4～105Pa","台",2800]
["L-110-273","标准漏孔",null,null,"10-9～10-4Pa","台",840]
["L-111-274","静态膨胀法标准装置","5%～2%",null,"10-3～10Pa","台",2800]
["L-112-275","水流量标准装置",null,"0.05～0.5<->级","D:15～50mm","台",2100]
[{"$nulls":3},"0.05～0.5<->级","D:80～150mm","台",2800]
[{"$nulls":3},"0.05～0.5<->级","D:200～300mm","台",3500]
[{"$nulls":3},"0.05～0.5<->级","D:400～1000mm","台",10500]
["L-113-276","钟罩气体流量标准装置","0.1%～1%",null,"50L","台",1400]
[null,null,"0.1%～1%",null,"100L","台",1750]
[null,null,"0.1%～1%",null,"200L","台",2800]
[null,null,"0.1%～1%",null,"500L","台",3500]
[null,null,"0.1%～1%",null,"2000L","台",5600]
[null,null,"0.1%～1%",null,"5000～10000L","台",8000]
["L-114-277","皂膜气体流量标准装置",null,"0.5～2.0级","10～25mL","台",300]
[{"$nulls":3},"0.5～2.0级","40～250mL","台",500]
[{"$nulls":3},"0.5～2.0","400～1500mL","台",800]
[{"$nulls":3},"0.5～2.0级","2500～6000mL","台",1400]
["L-115-278","微型体积管",{"v":0.0002,"d":"0.02%"},null,"100～300L","台",3500]
["L-116-279","标准体积管",{"v":0.0002,"d":"0.02%"},null,"DN:150mm","台",3500]
[null,null,{"v":0.0002,"d":"0.02%"},null,"DN>150mm","台",9000]
[null,"体积管",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},null,"60～11000L","台",4200]
["L-117-280","容积式流量计",null,"0.2级,0.5级","DN:10～100mm","台",560]
["L-118-281","涡街流量传感器",null,"0.5级,1级","DN:15～100mm","台",980]
["L-119-282","转子流量计",null,"1.5～4级","DN:6～150mm","台",400]
["L-120-283","速度式流量计(油)","0.2%～1.5%",null,"DN≤100mm","台",840,"以原油等油品为检定介质"]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN:150mm","台",1050]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN:200mm","台",1260]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN:250mm","台",1540]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN≥300mm","台",1750]
["L-121-284","容积式流量计(油)","0.2%～1.5%",null,"DN≤100mm","台",560,"以原油等油品为检定介质"]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN:150mm","台",840]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN:200mm","台",1050]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN:250mm","台",1260]
[null,null,"0.2%～1.5%",null,"DN≥300mm","台",1540]
["L-122-285","质量流量计(油)","0.1%～0.25%",null,"DN≤80mm","台",2100,"以原油等油品为检定介质"]
[null,null,"0.1%～0.25%",null,"DN:100mm","台",2450]
[null,null,"0.1%～0.25%",null,"DN:150mm","台",2660]
[null,null,"0.1%～0.25%",null,"DN≥200mm","台",3150]
["L-123-286","标准流量计(油)","0.05%～0.1%",null,"DN≤100mm","台",1050,"以原油等油品为检定介质"]
[null,null,"0.05%～0.1%",null,"DN:150mm","台",1750]
[null,null,"0.05%～0.1%",null,"DN≥200mm","台",1750]
["L-124-287","速度式流量计(水)","0.25%～2.5%",null,"DN:120～250mm","台",2800]
[null,null,"0.25%～2.5%",null,"DN:300～400mm","台",4200]
[null,null,"0.25%～2.5%",null,"DN:450～600mm","台",3500]
[null,null,"0.25%～2.5%",null,"DN:650～1000mm","台",6300]
[null,null,"0.25%～2.5%",null,"DN:1200～1400mm","台",8400]
[null,null,"0.25%～2.5%",null,"DN≥1600mm","台",11200]
["L-125-288","蒸汽流量计",{"v":0.025,"d":"2.50%"},null,"DN:25mm","台",560]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},null,"DN:50mm","台",630]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},null,"DN:80mm","台",100]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},null,"DN:100mm","台",840]
["L-126-289","25分流旋翼式蒸汽流量计","±2.5%","2.5级","27～266kg/h","台",630,"以过热蒸汽做源加收20%"]
[null,"50分流旋翼式蒸汽流量计","±2.5%","2.5级","133～2090kg/h","台",700]
[null,"80分流旋翼式蒸汽流量计","±2.5%","2.5级","265～4175kg/h","台",770]
[null,"100分流旋翼式蒸汽流量计","±2.5%","2.5级","660～8350kg/h","台",980]
["L-127-290","f25涡街流量计","±1%",null,"10～123m3/h","台",1050,"以饱和蒸汽为介质"]
[null,"50涡街流量计","±1%",null,"42～500m3/h","台",1260,"以过热蒸汽做源加收20%"]
[null,"80涡街流量计","±1%",null,"108～1260m3/h","台",1400]
[null,"f100涡街流量计","±1%",null,"170～2000m3/h","台",1750]
["L-128-291","气体流量计","0.2%～0.5%",null,"0.05～2.4kg/s","台",14000,"天然气介质4.0Mpa"]
[null,null,"≥0.5%",null,"DN≤100mm","台",7000]
[null,null,"≥0.5%",null,"DN:150～250mm","台",28000]
[null,null,"≥0.5%",null,"DN:300～400mm","台",56000]
[null,null,"≥0.5%",null,"DN≥400mm","台",84000]
["L-129-292","明渠流量计","2.5%～5.0%",null,"500m3/h以下","台",800]
[null,null,"2.5%～5.0%",null,"500m3/h以上","台",1600]
["L-130-293","流速计","≥5%",null,"≤30m/s","台",500]
["L-131-294","音速喷嘴",{"v":0.002,"d":"0.20%"},null,"d<50mm","台",2310]
["L-132-295","流量测量节流装置",null,null,"DN≤100mm","台",840,"以水为介质"]
[{"$nulls":4},"DN:125～200mm","台",700,"几何法检定按30%收费"]
[{"$nulls":4},"DN:225～300mm","台",1200]
[{"$nulls":4},"DN:400～600mm","台",1500]
[{"$nulls":4},"DN:700～1000mm","台",2500]
["L-133-296","便携式水表检定装置",null,null,"DN:15～25 mm","台",560]
["L-134-297","质量流量计","0.1%～0.2%",null,"DN≤40mm","台",1400,"以水为介质"]
[{"$nulls":4},"DN:50mm","台",2100]
[{"$nulls":4},"DN:80mm","台",2450]
[{"$nulls":4},"DN:100mm","台",2800]
[{"$nulls":4},"DN≥150mm","台",3500]
[{"$nulls":4},"DN≤100mm","台",2800]
["L-135-298","涡轮流量计",null,null,"DN:15～100mm","台",1400,"以空气为介质"]
["L-136-299","电磁流量计",null,null,"DN:15～100mm","台",2100]
["L-137-300","分流旋翼式蒸汽流量计",null,"2.5级","D:25mm","台",700]
[{"$nulls":3},"2.5级","D:50mm","台",840]
[{"$nulls":3},"2.5级","D:80mm","台",1050]
[{"$nulls":3},"2.5级","D:100mm","台",1260]
[{"$nulls":3},"2.5级","D:150mm","台",1470]
[{"$nulls":3},"2.5级","D:200mm","台",1750]
["L-138-301","旋进旋涡流量变送器",null,"0.5～1.5级","D:150mm以下","台",1000]
["L-139-302","气动差压流量变送器",null,"1.0～2.5级",null,"台",350]
["L-140-303","电动III型差压变送器",null,"0.2～2.5级",null,"台",480]

{"sheet":"热工计量器具","index":4,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,7],[3,0,6,0],[3,1,4,1],[3,7,6,7],[5,1,6,1],[7,0,9,0],[7,1,8,1],[7,7,9,7],[11,0,12,0],[11,7,12,7],[13,0,14,0],[13,7,14,7],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,7,18,7],[19,0,24,0],[19,1,22,1],[19,7,24,7],[23,1,24,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,7,32,7],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,7,34,7],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,7,46,7],[48,0,50,0],[48,7,50,7],[58,0,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费单位","收费标准","备 注"]
["R-001-304","标准组铂铑10-铂热电偶",null,"标准组","300～1300℃","支",2100]
["R-002-305","标准铂铑10-铂热电偶",null,"一等","300～1300℃","支",700]
[{"$nulls":3},"二等","300～1300℃","支",630]
[null,"工作铂铑10-铂热电偶",null,"Ⅰ级","0～1600℃","支",560]
[{"$nulls":3},"Ⅱ级","0～1600℃","支",500]
["R-003-306","标准铂铑30-铂铑6热电偶",null,"一等","1200～1600℃","支",2100]
[{"$nulls":3},"二等","1200～1600℃","支",1400]
[null,"工作用铂铑30-铂铑6热电偶",null,"Ⅲ级","1200～1600℃","支",1050]
["R-004-307","工作用镍铬-镍硅热电偶",null,"Ⅰ级Ⅱ级","0～1300℃","支",350]
["R-005-308","标准铜-康铜热电偶","±2℃",null,"0～200℃","支",600]
[null,"工作用铜-康铜热电偶",null,null,"0～200℃","支",560]
["R-006-309","标准镍铬-金铁热电偶","±0.2K",null,"4.2～273.15K","支",6300]
[null,"工作用镍铬-金铁热电偶","±1.0K",null,"4.2～273.15K","支",5600]
["R-007-310","工作基准铂电阻温度计",null,"工作基准","0～660.323℃","支",2800]
[{"$nulls":3},"工作基准","83～273.16K","支",1750]
[{"$nulls":3},"工作基准","0～419.527℃","支",1400]
[{"$nulls":3},"工作基准","0～961.78℃","支",3260]
["R-008-311","标准铂电阻温度计",null,"一等","0～419.527℃","支",1400]
[{"$nulls":3},"一等","83～273.16K","支",1400]
[{"$nulls":3},"二等","83～273.16K","支",1260]
[{"$nulls":3},"二等","0～419.527℃","支",980]
[null,"工业铂电阻温度计",null,"A级","-200～850℃","支",300]
[{"$nulls":3},"B级","-200～850℃","支",300]
["R-009-312","套管铂电阻温度计","0.01K",null,"13.01～273.15K","支",6650]
["R-010-313","铜热电阻温度计",null,null,"-50～150℃","支",400]
["R-011-314","半导体点温计","±2℃",null,"-80～300℃","点",100]
["R-012-315","热敏电阻粮温点温计","±0.5℃",null,"-30～50℃","点",100]
["R-013-316","工作基准温度灯组",null,"工作基准","800～2200℃","套",3500]
["R-014-317","标准温度灯",null,"标准","800～1400℃","只",800]
[{"$nulls":3},"标准","1400～2000℃","只",1050]
[{"$nulls":3},"标准","2000～2500℃","只",1050]
["R-015-318","标准水银温度计",null,"一等","-30～300℃","点",140]
[{"$nulls":3},"二等","-30～300℃","点",100]
["R-016-319","精密玻璃液体温度计","0.1,0.2分度",null,"-60～600℃","点",100]
["R-017-320","贝克曼温度计",null,null,"-20～125℃","支",560]
["R-018-321","低温汞铊温度计","±2℃",null,"-60～30℃","点",100]
["R-019-322","石油产品用温度计","±(1～2)℃",null,"-80～400℃","点",100]
["R-020-323","颠倒温度计","0.1～0.2分度",null,"-20～50℃","点",100]
["R-021-324","表层水温度计","±0.1℃",null,"-5～40℃","点",100]
["R-022-325","机械式深度温度计",null,null,"-2～30℃","点",168]
["R-023-326","压力式温度计",null,"1.0～5.0级","-80～800℃","点",100]
["R-024-327","双金属温度计",null,"1.0～2.5级","-80～600℃","点",100]
["R-025-328","半导体温度测量仪",null,null,"0～200℃","点",100]
["R-026-329","标准光学高温计",null,"标准","800～2000℃","台",2800]
[{"$nulls":3},"标准","800～3200℃","台",3500]
["R-027-330","标准光电高温计",null,"标准","800～2200℃","台",3500]
["R-028-331","标准辐射感温器",null,"标准","400～2000 ℃","台",1540]
[null,"辐射感温计","±20℃","工作用","700～2000℃","支",560]
[null,"辐射温度计",null,"工作用","-50～1450℃","台",1400]
["R-029-332","表面温度计",null,null,"室温～450℃","支",630]
["R-030-333","精密光学高温计",null,"精密测试","800～2000℃","台",1050]
["R-031-334","标准体温计","±0.03℃",null,"35～44℃","套",840]
["R-032-335","半导体温度计","±0.15℃",null,"35～42℃","支",400]
["R-033-336","铑铁电阻温度计","5～50mK",null,"1.2～24K","支",7700]
["R-034-337","数字温度指示仪","0 .2～0.5℃",null,"-50～+50℃","台",1050]

{"sheet":"声学计量器具","index":5,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,7,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序 号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["S-001-338","标准传声器","±0.05dB","标准","63～2000Hz","台",800]
[null,null,"0.2 dB",null,"63～2000Hz","台",700]
["S-002-339","测试传声器",null,"工作标准",null,"台",400]
["S-003-340","声校准器",null,"1级、2级",null,"台",400]
["S-004-341","声级计",null,"1型、2型",null,"台",560]
["S-005-342","标准噪声源",null,"标准",null,"台",630]
["S-006-343","滤波器",null,"0级、1级",null,"台",480]
["S-007-344","仿真耳",null,"标准",null,"台",1400]
["S-008-345","仿真乳突",null,"标准",null,"台",1050]
["S-009-346","听力计",null,"1～5型",null,"台",1050]
["S-010-347","测量放大器",null,"1型、2型",null,"台",700]
["S-011-348","超声功率源",null,"瓦级、毫瓦级",null,"台",1750]
["S-012-349","超声功率计",null,"瓦级、毫瓦级",null,"台",1000]
["S-013-350","医用超声源",null,"B超",null,"台",1260]
["S-014-351","超声探伤仪",null,"标准",null,"台",595]
["S-015-352","超声测厚仪",null,"标准",null,"台",595]

{"sheet":"无线电计量器具","index":6,"n_rows":135,"n_cols":8,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,7,14,7],[15,0,16,0],[15,7,16,7],[23,0,24,0],[23,7,24,7],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,7,31,7],[41,0,42,0],[41,7,42,7],[45,0,46,0],[45,7,46,7],[47,0,48,0],[47,7,48,7],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[51,7,53,7],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[54,7,57,7],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,7,59,7],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,7,61,7],[62,0,63,0],[62,7,63,7],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,7,65,7],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,7,76,7],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,7,79,7],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[88,7,89,7],[95,0,96,0],[95,7,96,7],[101,0,112,0],[101,1,112,1],[101,7,112,7],[118,0,120,0],[118,7,120,7],[121,0,122,0],[121,7,122,7],[132,0,133,0],[132,7,133,7],[136,0,136,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序 号","计量器具名称","准 确 度","等级","测 量 范 围","收费","收费标准(元)","备 注"]
[{"$nulls":5},"单位"]
["W-001-353","高频电压标准","±(1%～3%)",null,"30MHz～1GHz","座",1400]
["W-002-354","同轴热电转换标准","±(5%～10%)",null,"1kHz～1GHz","台",1050]
["W-003-355","微电位计","±(0.5%～5%)",null,"10Hz～1GHz","个",1000]
["W-004-356","低频电压校准装置","±(0.005%～0.1%)",null,"10Hz～1MHz  0.25～100V","台",1750]
["W-005-357","低频交直流转换标准","±(0.01%～0.5%)",null,"10Hz～1MHz  0.25～300V","台",1400]
["W-006-358","精密交流电压校准源","±(0.02%～3%)",null,"10Hz～1MHz  1mV～100V","台",2800]
["W-007-359","电子管电压表检定仪","±1%",null,"0.5mV～300V","台",910]
["W-008-360","标准补偿式电压表","±(0.2+0.08/Ux)%",null,"30～500MHz  0.25～100V","台",1050]
["W-009-361","超高频毫伏表","±(1%～10%)",null,"0.1～1GHz","台",910]
["W-010-362","高频微伏表","±(0.1～3)dB",null,"0.1～300MHz","台",700]
["W-011-363","有效值差分电压表","±(0.055%～3%)",null,"2Hz～1MHz","台",1050]
["W-012-364","接收机","±(0.5～1)dB",null,"50kHz～450MHz","台",1750]
[null,null,"±(0.5～1)dB",null,"0.1MHz～18GHz","台",4200]
["W-013-365","高频信号发生器","±1 dB",null,"0.1～1000MHz","台",1600]
[null,"低频信号发生器",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"20Hz～200kHz","台",1000]
["W-014-366","微波信号发生器","±1 dB",null,"0.1～18GHz","台",2450]
["W-015-367","调制分析仪","±(1%～5%)",null,"fc: 4～1000MHz  fm:30Hz～200kHz","台",2100]
["W-016-368","失真度检定装置","±(1%～10%)",null,"5Hz～200kHz","台",1800]
["W-017-369","音频分析仪",{"v":0.01,"d":"1%"},null,"20～200kHz","台",2100]
["W-018-370","失真度测量仪","±(5%～10%)",null,"2Hz～100kHz","台",700]
["W-019-371","超低失真测量仪","±(5%～20%)",null,"10Hz～100kHz","台",910]
["W-020-372","RF阻抗分析仪","G:0.15～2θ:0.5  ",null,"1Hz～1000MHz","台",1400]
[null,"LF阻抗分析仪","0.1%～1%",null,"5 Hz～13MHz","台",1400]
["W-021-373","高频LCR表","0.1%～1%",null,"10kHz～10MHz","台",1400]
["W-022-374","高频Q表","±(7%～15%)",null,"Q:5～1000  C:25～470pF","台",700]
["W-023-375","标准电感",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"0.2mH～100mH","套",700]
["W-024-376","标准电容",{"v":0.0015,"d":"0.15%"},null,"290～678 kHz  C：100～500 pF","套",700]
["W-025-377","标准Q线圈","±(1%～4%)","一级","Q: 50～300 f: 50kHz～70MHz","套",800]
["W-026-378","功率座",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"10MHz～18GHz  10mW","点",350]
[null,null,{"v":0.02,"d":"2%"},null,"10MHz～18GHz  10mW","点",700]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"26.5～40GHz   10mW","台",2450,"8mm"]
["W-027-379","量热式功率计",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"10MHz～18GHz  10mW","点",700]
["W-028-380","功率传递标准",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"10MHz～18GHz   10mW","点",700]
["W-029-381","截止波导衰减器","0.02dB",null,"30MHz   0～80dB","台",1750]
["W-030-382","衰减校准装置","±0.2%",null,"0～80dB","台",2100]
["W-031-383","精密步进电阻式衰减器","±0.02dB/10dB",null,"10kHz～18GHz   0～80dB ","台",1750]
["W-032-384","标准失配负载","±3%",null,"50MHz～18GHz","个",1050]
["W-033-385","回转衰减器","±0.02dB/10dB",null,"0～50dB","台",1750]
["W-034-386","低频相位计","0.01° ",null,"0.01Hz～100kHz","台",2100]
["W-035-387","3cm波导标准移相器","±0.03° ",null,"3cm频段","台",1200]
[null,"同轴移相器","±1.0%",null,"600MHz～1GHz, 2～4GHz","台",1200]
["W-036-388","波导噪声发生器","±(0.3～0.5)dB",null,"0～20dB","台",1000]
["W-037-389","热噪声源","±0.3dB",null,"0～30dB","台",1400]
["W-038-390","噪声系数测试仪","0.2dB (k=2)",null,"0～30dB","台",2450]
[null,"噪声系数指示器","0.2dB (k=2)",null,"0～30dB","台",2100]
["W-039-391","高频近区场强仪","2dB",null,"10kHz～400MHz","点",480]
[null,"干扰场强仪","1dB",null,"10kHz～1000MHz   (A,B,C,D波段)","台",1120]
["W-040-392","晶体管图示仪",{"v":0.007,"d":"0.70%"},null,"0.01～1000V  0.001～200mA","台",560]
["W-041-393","图示仪校准仪",{"v":0.007,"d":"0.70%"},null,"0.01～1000V  0.001～200mA","台",840]
["W-042-394","示波器校准仪","T: 0.01%  V:0.5%",null,"S06等200V，250ps","台",840]
[null,null,"T: 0.01%  V:0.5%",null,"S03等200V，1ns","台",560]
[null,null,"0.05%    1´10-8",null,"200V，150ps  300ps(单通道)","台",2940]
["W-043-395","示波器","±3% 二通道",null,"DC～100MHz","台",1000]
[null,null,"±3% 二通道",null,"100～300MHz","台",1000]
[null,null,"±3% 二通道",null,"300～1000MHz","台",1050]
[null,null,"±3%",null,"5mV～20V 1000MHz以下","台",1050]
["W-044-396","函数发生器",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"1Hz～2MHz, 0～20V(峰-峰)","台",700]
[null,null,"5%～0.1%",null,"DC～20MHz","台",1120]
["W-045-397","数字示波器","2%，0.01%",null,"DC～500MHz","台",1540]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"1000MHz","台",3050]
["W-046-398","取样示波器","±3%",null,"DC～1000MHz","台",1820]
[null,"数字取样示波器","±1%",null,"DC～20GHz","台",3500]
["W-047-399","脉冲信号发生器","10%  tr:5ns ",null,"50MHz","台",1050]
[null,null,"±1%  tr:200ps",null,"500MHz","台",2100]
["W-048-400","抖晃仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"0.001%～3.999%","台",1260]
["W-049-401","抖晃校准仪",{"v":0.01,"d":"1%"},null,"0.001%～3.999%","台",2100]
["W-050-402","电阻率标准样片","±1.5%",null,"0.005～1000Ω·cm","片",400]
["W-051-403","四探针测试仪","±(3%～10%)",null,"0.01～1000Ω·cm","台",2750]
["W-052-404","介质材料","F:50",null,"100kHz～100MHz","套",700]
["W-053-405","高频标准零电平表","±(0.2～0.5) dB",null,"DC～500MHz","台",1400]
["W-054-406","选频电平表","0.2dB",null,"200Hz～300MHz  +20～-120dB","台",1260]
["W-055-407","标准电平表","±(0.2～0.5) dB",null,"10Hz～1000MHz","台",980]
["W-056-408","电视电平表","3dB",null,"30MHz～2GHz","台",700]
["W-057-409","电子电压表",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"DC～100kHz","台",840]
[null,null,"1 %～2.5 %",null,"0.3mV～300V","台",1060]
["W-058-410","高低频杂音测试仪","±0.2dB",null,"0～30 MHz","台",1050]
["W-059-411","频谱仪","2dB",null,">10GHz  RBW≥10挡","台",2100]
[null,null,"2dB",null,"<10GHz","台",2100]
["W-060-412","微波漏能仪","0.3dB",null,"2.45GHz;  0.05～0.8mW/cm2","台",1750]
["W-061-413","干扰场强测量仪","3dB",null,"30MHz～1GHz","台",840]
["W-062-414","心脑电图机检定仪","±1%",null,"0.05～200Hz,8μV～30V","台",1260]
["W-063-415","脑电图机","±5%",null,"1～60Hz, 1～1000μV","台",1120]
["W-064-416","心电图机","±5%",null,"0.05～60Hz,  0.5～300mV","台",840]
["W-065-417","心电监护仪","±5%",null,"0.05～200Hz,8μV～30V","台",840]
["W-066-418","心电图机检定仪",{"v":0.01,"d":"1%"},null,"1mV～1.5V","台",700]
["W-067-419","电平振荡器","0.2dB",null,"200Hz～30MHz; +10dB～-60dB","台",1050]
["W-068-420","电信载频可变衰减器","±(0.03～0.12) dB",null,"0～200MHz","台",1120]
[null,null,"±(0.01～0.04) dB",null,"0～100MHz","台",1190]
["W-069-421","平衡可变衰减器","±(0.02～0.5) dB",null,"0～2MHz","台",910]
["W-070-422","任意波形发生器","±(3%～10%)",null,"10Hz～100MHz","台",1400]
["W-071-423","双音频信号发生器","±0.5 dB",null,"400Hz～4000Hz","台",700]
["W-072-424","数字矢量信号源","±(1～1.8) dB",null,"10kHz～1GHz","台",1960]
["W-073-425","天线馈线测试仪","7.5×10－5 ",null,"2.5MHz～3GHz","台",1050]
["W-074-426","无线通信测试仪","±(1～1.8) dB",null,"200kHz～1000MHz","台",2450]
[null,"数字无线通信测试仪","±(1～1.8) dB",null,"800～1900MHz","台",3150]
["W-075-427","数据电报综合测试仪","±0.1%",null,"50～19200bit/s","台",1400]
["W-076-428","通信信号分析仪","±2%",null,"5～500mV, 20GHz带宽","台",2100]
["W-077-429","电话分析仪","±0.5 dB",null,"40～4000Hz","台",700]
["W-078-430","线路分析仪","±0.5 dB",null,"200～4000Hz","台",630]
["W-079-431","数字传输分析仪","±5%",null,"2048,8448,34368 kbit/s","台",560]
[null,null,"±5%",null,"2048,8448,34368,139264 kbit/s 抖动","台",700]
[null,null,"±5%",null,"2048,8448,34368,139264 kbit/s,STM-1抖动","台",840]
[null,null,"±5%",null,"STM-1,STM-4抖动","台","单波长: 525"]
[null,null,"±5%",null,"STM-1,STM-4,STM-16抖动","台","单波长: 840  "]
[null,null,"±0.01%",null,"50bit/s～2048 kbit/s (V.24/V.35接口)","台",500]
[null,null,"±5×10－6",null,"2048 kbit/s 误码","台",980]
[null,null,"±5×10－6",null,"2048,8448,34368 kbit/s 误码","台",1120]
[null,null,"±5×10－6",null,"2048,8448,34368,139264 kbit/s 误码","台",1330]
[null,null,"±5×10－6",null,"2048,8448,34368,139264 kbit/s,STM-1","台",1540]
[null,null,"±5×10－6",null,"STM-1,STM-4误码","台","单波长:700"]
[null,null,"±5×10－6",null,"STM-1,STM-4,STM-16误码","台","单波长:1120"]
["W-080-432","漂移分析仪","1ns",null,"2048 kbit/s,STM-1信号漂移","台",2380]
["W-081-433","七号信令测试仪","符合国内电话网七号信令技术规范",null,"MTP2,MTP3,TUP 信令测试及接口测试","台",2800]
["W-082-434","V5.x协议监测分析仪","速率：±50×10－6 ",null,"协议解码、分析及接口","台",2800]
["W-083-435","PCM信道测试仪","电平: ±0.5dB",null,"2048 kbit/s","台",1687]
["W-084-436","综合布线测试仪","衰减：±0.7dB",null,"基本链路和通道","台",1190]
["W-085-437","ISDN S/T接口分析仪","< 0.4%UI",null,"0～0.5UI","台",1050]
[null,"ISDN U接口分析仪","1dB",null,"2.5 kHz～1MHz","台",700]
[null,"ISDN PRI接口分析仪","±5×10－6",null,"2048 kbit/s","台",700]
["W-086-438","ISDN BRI 协议分析仪","符合ISDN用户-网络 接口二,三层协议规范",null,"ISDN BRI二,三层协议","台",3360]
[null,"ISDN PRI 协议分析仪","符合ISDN用户-网络 接口二,三层协议规范",null,"ISDN PRI二,三层协议","台",2730]
["W-087-439","LAN,WAN测试仪","符合IEEE802.31标准",null,"10Mbit/s以太网接口","台",3150]
["W-088-440","扫频仪",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"0～300MHz","台",1750]
["W-089-441","漂移分析仪","STM:1ns",null,"2048 kbit/s, STM-1","频点",2520]
["W-090-442","矢量电压表",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"800MHz","台",2450]
["W-091-443","同轴中功率标准","1dB",null,"10kHz～1GHz","频点",560]
["W-092-444","通过式中功率计","1dB",null,"10kHz～1GHz","频点",560]
["W-093-445","同轴功率计","±2.0%",null,"10mW","点",550]
["W-094-446","3cm波导功率计","±3.0%",null,"10mW","点",550]
["W-095-447","模拟呼叫器","频率:±1%，电平: ±1 dB",null,"双音频、脉冲","台",1400]
["W-096-448","介质损耗仪","ξ:1%; tgδ:10% ",null,"1MHz","台",1050]
[null,"选频介质损耗仪",{"v":5e-05,"d":"0.01%"},null,"10～10000pF","台",3150]
["W-097-449","杂音机","0.2dB",null,"200Hz～20kHz,  +10～-80dB","台",1050]

{"sheet":"电离辐射计量器具","index":7,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[8,0,9,0],[8,7,9,7],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,7,27,7],[28,0,30,0],[28,3,30,3],[28,7,30,7],[33,0,34,0],[33,7,34,7],[63,0,63,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序 号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费","收费标准(元)","备 注"]
[{"$nulls":5},"单位"]
["DL-001-450","镭放射源",{"v":0.02,"d":"2.00%"},null,"0.01～50mg","个",2100]
["DL-002-451","铂铱合金管镭源沾污",{"v":0.02,"d":"2.00%"},null,"0.01～50mg","个",840]
["DL-003-452","¡射线标准辐射源",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"5´10-5～5´10-3Bq","个",1750,"  "]
["DL-004-453","点状¡标准源","1.5%～5%",null,"3.7´103～3.7´105Bq","个",1000]
["DL-005-454","工作用¡射线辐射源","2%～5%",null,"105～108Bq","点",300,"每增加1个点加收10%"]
["DL-006-455","中子源强度",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"5´105 ～1´107 中子/s","个",1925]
["DL-007-456","b平面源","1.5%～3.5%",null,"103～106 min·2psr","块",480]
[null,"a平面源","1.0%～2.0%",null,"102～106  min·2psr","块",480]
["DL-008-457","226Ra标准源沾污",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"0.01～50mg","块",560]
["DL-009-458","标准级放射性活度测量仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"37kBq～3.7GBq","台",4200,"每增加一种核素加收10%"]
["DL-010-459","医用放射性核素活度计",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"37kBq～3.7GBq","台",2000]
["DL-011-460","¡谱仪活度测量装置","点源±2% 体源±10%",null,"4×103～ 4×105Bq 1～4×104Bq","台",3500]
["DL-012-461","X谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"4×104 ～4×105Bq","台",3500]
["DL-013-462","热释光剂量测量装置",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"2mGy～103Gy","台",4000]
["DL-014-463","中子镭姆计",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"6～600mSv/h","点",270]
["DL-015-464","医用CT扫描仪",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"0.3～2.0Lp/cm","台",4100]
["DL-016-465","电子加速器",{"v":0.06,"d":"6%"},null,"5～300kGy","台",8400]
["DL-017-466","60Co¡射线水吸收剂量计","3%～5%",null,"40Gy～300kGy","支",700]
["DL-018-467","辐射加工工作剂量计",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"40Gy～100kGy",null,1400]
["DL-019-468","a、b表面污染测量仪",{"v":0.25,"d":"25%"},null,"0.0～0.9999","台",1000]
["DL-020-469","X射线探伤机",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"150～400kV","台",1050]
["DL-021-470","¡射线探伤机",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"137Cr   60Co","台",700]
["DL-022-471","¡表面污染测量仪",{"v":0.3,"d":"30%"},null,"125I","台",1400]
["DL-023-472","¡射线水吸收标准剂量场",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"40Gy～40kGy","场",8400]
["DL-024-473","治疗水平电离室剂量计",{"v":0.02,"d":"2.00%"},"标准级","C/kg: HVL 0.027mmAl～3.0mmCu","台",4760]
[null,null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},"工作级","C/kg: HVL 0.027mmAl～3.0mmCu","台",4060]
["DL-025-474","60~250kV X射线电离室剂量计",{"v":0.02,"d":"2.00%"},"治疗水平标准级","1×10-3～3×10-1C/kg","点",500,"     "]
[null,"60Co¡射线电离室剂量计",{"v":0.03,"d":"3.00%"},null,"2.58×10-4～3×10-1C/kg","台",2800]
[null,"50~150kV X射线电离室剂量计",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"1×10-7～1×10-1C/kg","台",1400]
["DL-026-475","60~220k V X 射线工作照射剂量计",{"v":0.03,"d":"3.00%"},"治疗水平标准级","1～1000 C/kg","点",400]
["DL-027-476","X辐射防护仪器","5.0%～10%",null,"50～250kV","点",300]
["DL-028-477","60-250kV X射线治疗辐射源",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"60～250kV X射线","台",2800]
[null,"10~60kV X射线治疗辐射源",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"10～60kV","台",2800]
["DL-029-478","60Co远距离治疗辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},null,"2.58×10-7～2.58×10-1C/kg","台",2100]
["DL-030-479","近距离¡射线后装治疗辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},null,"60Co、192Ir","台",2100]
["DL-031-480","医用诊断X辐射源",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"50～100keV","台",2100]
["DL-032-481","剂量笔",{"v":0.2,"d":"20%"},null,"30keV～3.0MeV","支",480]
["DL-033-482","直读式验电型个人剂量计",{"v":0.04,"d":"4.00%"},null,"0～2×10-4 C/kg","台",480]
["DL-034-483","(4~35)MeV医用加速器辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},null,"吸收剂量率 0.5～10Gy/min","台",5150,"对单一辐射"]
["DL-035-484","¡辐射防护仪表","5.0%～30%",null,"60Co、137Cs、226Ra、241Am； 0.3μSv/h～100mSv/h","点",300]
["DL-036-485","环境监测X-¡辐射空气吸收剂量率仪","10%～30%",null,"1×10-8 ～1×10-4Gy/h","台",1050]
["DL-037-486","个人剂量与剂量率仪","10%~30%",null,"0.1μSv/h～100mSv/h","台",700]
["DL-038-487","个人场所剂量报警器","20%~40%",null,"0.1μSv/h～100mSv/h","台",840]
["DL-039-488","核子皮带秤",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"10～3000t/h带宽0.3～2m","台",2100]
["DL-040-489","x(¡)刀辐射源",{"v":0.04,"d":"4.00%"},null,"10～1000TBq","台",6080]
["DL-041-490","¡射线料位计与料位开关",{"v":0.05,"d":"5.00%"},null,"Co,Cs,Ra,Am","台",1400]
["DL-042-491","电离辐射厚度计",{"v":0.2,"d":"20%"},null,"0.1～50mm","台",1400]
["DL-043-492","非介入X射线管mAs表",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"0～2000mAs","台",560]
["DL-044-493","非介入X射线高压表",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"0～150kV","台",1050]
["DL-045-494","CT标准模体","20Lp/cm",null,"-1000～1000CT 值","台",5600]
["DL-046-495","放免¡计数器",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"1～104 Bq","台",1050]
["DL-047-496","低本底α,β测量仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"0.1～103 Bq","台",1400]
["DL-048-497","液体闪烁计数器",{"v":0.05,"d":"5%"},null,"10-10 ～ 10-5Bq","台",1050]
["DL-049-498","放射性标准源","1%～5%",null,"10-7～10-3Bq","台",700]
["DL-050-499","利用放射源的电测仪表","5.0%～20%",null,"10 -14～10-8A","台",4200]
["DL-051-500","¡射线剂量场","15%～20%",null,"10nGy/h～10mGy/h","场",8400]
["DL-052-501","辐射元件",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"0～0.258C/kg","台",480]
["DL-053-502","测量铅当量",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"0.05～3mmPb","台",480]
["DL-054-503","固体工作剂量计",{"v":0.1,"d":"10%"},null,"5～300kGy","台",2240]
["DL-055-504","化学工作剂量计","3%～10%",null,"5Gy～40kGy","台",2240]

{"sheet":"时间频率计量器具","index":8,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,7,6,7],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,7,18,7],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,7,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序 号","计 量 器 具 名 称","准 确 度","等 级","测 量 范 围","收费单位","收费标准(元)","备 注"]
["SP-001-505","铯原子频标","1´10-12 ",null,"5MHz","台",9100]
["SP-002-506","铷原子频率标准","1´10-10 ",null,"1 MHz,5 MHz,10MHz","台",5600]
["SP-003-507","高稳定晶体振荡器","1´10-9 ",null,"1 MHz,5 MHz,10MHz","台",2240]
["SP-004-508","石英晶体振荡器","1´10-8 ",null,"1 MHz,5 MHz,10MHz","台",1960]
["SP-005-509","频率合成器","1´10-8 ",null,"18GHz","台",3500]
[null,null,"1´10-8 ",null,"10kHz～1GHz","台",3500]
["SP-006-510","频标比对器","10-9～10-12 /1s",null,"1 MHz,5 MHz,10MHz","台",2100]
["SP-007-511","彩色电视副载频校频仪","5´10-12/30min",null,"1 MHz,5 MHz,10MHz","台",1750]
["SP-008-512","比相仪","1.6´10-12/d",null,"10kHz～5MHz","台",1400]
["SP-009-513","通用电子计数器","10-7～10-9 ",null,"DC～1000MHz","台",3500]
["SP-010-514","时间间隔计数器","1´10-9 ",null,"1ns～1000s","台",2100]
["SP-011-515","标准石英钟","1´10-10 ",null,"5MHz, 10-12ps","台",770]
["SP-012-516","电子表校表仪","1´10-7 ",null,"-200s/d～200s/月","台",840]
["SP-013-517","时间检定仪","1´10-8 ",null,"0.1ms～104s","台",840]
["SP-014-518","电子毫秒仪","1´10-7 ",null,"0.1ms～10s","台",900]
["SP-015-519","机械秒表","0.01s ",null,"1s～30min","块",200]
["SP-016-520","电子秒表","1´10-4 ",null,"1ms～600s","台",400]
[null,null,"1´10-6 ",null,"0.01s～1d","台",300]
["SP-017-521","时间间隔发生器","1´10-9 ",null,"1ns～10s","台",2100]
["SP-018-522","微波频率计","1×10-8",null,"10Hz～18GHz","台",3500]
["SP-019-523","GPS接收机(授时)","1×10-11～1×10-12",null,"1MHz,5MHz,10MHz","套",5600]
["SP-020-524","数字式频率计","10-8以下",null,"10Hz～1MHz","台","1800 "]
[null,null,"10-9 以上",null,"1MHz～1GHz","台",3500]
["SP-021-525","铷原子频率标准装置","10-8～10-9 ",null,"1MHz～1GHz，0.01ns～10s","台",1680]

{"sheet":"物理化学计量器具","index":9,"n_rows":105,"n_cols":10,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,4],[0,5,1,6],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[2,0,3,0],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,9,3,9],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,9,7,9],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,10,0],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,9,10,9],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,0,23,0],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,9,23,9],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,0,25,0],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,9,25,9],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[66,0,67,0],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[66,9,67,9],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[69,0,70,0],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[69,9,70,9],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[71,2,71,3],[71,5,71,6],[72,2,72,3],[72,5,72,6],[73,2,73,3],[73,5,73,6],[74,2,74,3],[74,5,74,6],[75,2,75,3],[75,5,75,6],[76,2,76,3],[76,5,76,6],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[77,2,77,3],[77,5,77,6],[77,9,79,9],[78,2,78,3],[78,5,78,6],[79,2,79,3],[79,5,79,6],[80,2,80,3],[80,5,80,6],[81,0,82,0],[81,2,81,3],[81,5,82,6],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[83,5,83,6],[84,2,84,3],[84,5,84,6],[85,2,85,3],[85,5,85,6],[86,2,86,3],[86,5,86,6],[87,2,87,3],[87,5,87,6],[88,2,88,3],[88,5,88,6],[89,2,89,3],[89,5,89,6],[90,2,90,3],[90,5,90,6],[91,2,91,3],[91,5,91,6],[92,2,92,3],[92,5,92,6],[93,2,93,3],[93,5,93,6],[94,2,94,3],[94,5,94,6],[95,2,95,3],[95,5,95,6],[96,2,96,3],[96,5,96,6],[97,2,97,3],[97,5,97,6],[98,2,98,3],[98,5,98,6],[99,0,101,0],[99,2,99,3],[99,5,99,6],[99,9,101,9],[100,2,100,3],[100,5,100,6],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[104,2,104,3],[104,5,104,6],[106,0,106,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序 号","计量器具名称","准 确 度","等 级",null,"测 量 范 围",null,"收费","收费标准(元)","备注"]
[{"$nulls":7},"单位"]
["WH-001-526","精密酸度计",null,"0.02~0.001 级",null,"pH：0～14",null,"台",400]
[null,"酸度计",null,"0.001级",null,"pH：0～14",null,"台",400]
["WH-002-527","酸度计检定仪",null,"0.0006级",null,"0～2V",null,"台",1050]
["WH-003-528","浊度计","线性误差：±5%",null,null,"400NTU",null,"台",700]
["WH-004-529","离子计",null,0.001,null,"0～14 pX",null,"台",630]
[null,null,"0.001pX",null,null,"0～14pX",null,"台",1050]
["WH-005-530","可见分光光度计","1～3nm","一，二，三级",null,"330～800nm",null,"台",1190]
["WH-006-531","单光束紫外可见分光光度计","0.5～2.0nm","A，B级",null,"190～850nm",null,"台",1000]
[null,"双光束紫外可见分光光度计","0.5～1.0nm","A，B级",null,"190～900nm",null,"台",1540]
["WH-007-532","紫外可见近红外分光光度计","0.3～2.0nm","A，B, C级",null,"185～2600nm",null,"台",1000]
["WH-008-533","红外分光光度计",null,"A，B，C级",null,"4000～250cm-1",null,"台",560]
["WH-009-534","原子吸收分光光度计","Cu:1.5%～5% Cd:4%～10%",null,null,"0.00～5.00μ g/mL 0.00～5.00ng/mL",null,"台",1400]
["WH-010-535","荧光光度计",null,"不分等级",null,"300～600nm",null,"台",520]
["WH-011-536","荧光分光光度计",null,"A，B，C级",null,"200～700nm",null,"台",560]
["WH-012-537","非色散原子荧光光度计",{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,"As:0.0～100ng/ml Sb:0.0～1000ng/ml",null,"台",1050]
["WH-013-538","滤光光电比色计",null,"不分等级",null,"可见区",null,"台",490]
["WH-014-539","火焰光度计",{"v":0.032,"d":"3.20%"},null,null,"K: 0.004～0.20mmol/L Na: 0.004～1.00mmol/L",null,"台",560]
["WH-015-540","滤纸式烟度计",{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,"10Rb",null,"台",840]
["WH-016-541","旋转粘度计","1%～5%",null,null,"1～1×107mPa·s ",null,"转子",560]
[null,"恩式粘度计",{"v":0.02,"d":"2%"},null,null,"1～1000mm2/s",null,"支",400]
[null,"落球式粘度计","≤1.5%",null,null,"1～1×105 mPa·s",null,"球",700]
[null,"流出杯粘度计",{"$nulls":3},"10～700mm2/s",null,"支",500]
["WH-017-542","毛细管粘度计（标准器）","0.15%～0.6%","标准",null,"1～105mm2/s",null,"支",2820]
[null,"毛细管粘度计（工作）","0.3%～1%","工作",null,"0.40～6.0mm",null,"支",400]
["WH-018-543","气体热量计",{"v":0.01,"d":"1.00%"},null,null,"8370～62800kJ/m3",null,"台",700]
["WH-019-544","（氧弹）热量计",{"v":0.002,"d":"0.20%"},null,null,"15000～32000J",null,"台",630]
["WH-020-545","示差扫描热量计",{"v":0.02,"d":"2%"},null,null,"20～700°C",null,"台",1400]
["WH-021-546","旋光仪及旋光糖量计",null,"0.01级",null,"-45°～+45°",null,"台",900]
[{"$nulls":3},"0.02级",null,"-45°～+45°",null,"台",900]
[{"$nulls":3},"0.05级",null,"-45°～+45°",null,"台",900]
["WH-022-547","粉尘采样器",{"v":0.025,"d":"2.50%"},"2.5级",null,"0.5～130mg/ m3",null,"台",200]
["WH-024-549","烟尘浓度测定仪","2. 5%",null,null,"6～60L/min",null,"台",560]
["WH-025-550","发射光谱仪","1%～10%","A",null,"0.01%～2%",null,"台",1720]
[null,null,"2%～25%","B",null,"0.0005%～0.02%",null,"台",1680]
[null,null,"1%～10%","C",null,"0.01%～2%、0.01～100 g/mL",null,"台",3500]
["WH-026-551","液相色谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"1×10-12g/mL～100%",null,"台",2380]
["WH-027-552","气相色谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},{"$nulls":4},"台",2100]
["WH-028-553","测汞仪","5%～6%",null,null,"0～200ng",null,"台",560]
["WH-029-554","极谱仪","2%～5%",null,null,"Cd:1×10-7mol/L",null,"台",1400]
["WH-030-555","电导仪",{"v":0.0012,"d":"0.12%"},null,null,"5×102～1×104μS/cm",null,"台",1260]
["WH-031-556","电导率仪","0.2%～5%","一级",null,"5×10-2～1×104μS/cm",null,"台",520]
["WH-032-557","标准露点仪",{"$nulls":3},"-70～20°C",null,"台",3500]
["WH-033-558","汽车排放气体测试仪","3%～5%",null,null,"CO: 0～10%  CH: 0～1%mol/mol",null,"台",2500]
["WH-034-559","电解式水分仪","5%～10%",null,null,"20～1000 μ L/L",null,"台",2100]
["WH-035-560","熔体流动速率仪",{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,"0.1～300g/10min",null,"台",840]
["WH-036-561","毛细管法熔点测定仪",null,"0.2级",null,"0～300°C",null,"台",400]
[{"$nulls":3},"0.5级",null,"0～300°C",null,"台",400]
[{"$nulls":3},"1.0级",null,"0～300°C",null,"台",400]
[{"$nulls":3},"1.5级",null,"0～300°C",null,"台",400]
["WH-037-562","甲烷测报仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"0～4%",null,"台",910]
["WH-038-563","可燃气体测报仪","5%, 10%",null,null,"0～100% LEL",null,"台",900]
["WH-039-564","硫化氢气体测报仪","3%～5%",null,null,"0～500×10-6 ",null,"台",1330]
["WH-040-565","一氧化碳测定仪","3%～5%",null,null,"3000×10-6以下",null,"台",1050]
["WH-041-566","CO,CO2红外线气体分析仪","1%～5%",null,null,"0～100% （两种气）",null,"种",1050]
["WH-042-567","卤素检漏仪",{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,"0～5%",null,"台",1330]
["WH-043-568","烟气分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"0～400×10-6",null,"台",1750]
["WH-044-569","电化学电极气体氧分析仪","3%～5%",null,null,"0～100%",null,"台",700]
["WH-045-570","定碳定硫分析仪","碳:0.0005%～0.03% 硫:0.0005%～0.01%",null,null,"碳:1%～3% 硫:0.001%～0.03%",null,"台",525]
["WH-046-571","二氧化硫分析仪","3%～5%",null,null,"0～4000×10-6",null,"台",800]
["WH-047-572","血细胞分析仪","5%～10%",null,null,"RBC:(2.5～6.5)×1012个/L WBC:(2～14)×109个/L HD:50～200g/L",null,"台",945]
["WH-048-573","血细胞计数板","3%～5%",null,null,"0.02～1.0mm",null,"台",840]
["WH-049-574","硝酸根自动监测仪",{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,"1～100mg/L",null,"台",875]
["WH-050-575","水质综合分析仪","pH:0.01",null,null,"pH:0～14",null,"台",2310]
["WH-051-576","自动电位滴定仪",null,null,0.05,"0～1000mV",null,"台",2400]
["WH-052-577","溶出分析仪",{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,"0～100%",null,"台",770]
[null,"电位溶出分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"0.1mg/L",null,"台",1050]
["WH-053-578","化学耗氧量测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"10～1000 mg/L",null,"台",910]
["WH-054-579","生物化学需氧量测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"0～700 mg/L",null,"台",1260]
[null,"生物化学需氧量(BOD5)测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,"0～700mg/L",null,"台",1190]
["WH-055-580","有毒有害可燃气体分析检测报警仪","2%～5%",null,null,"多探头复合型",null,"探头",910]
["WH-056-581","酶标分析仪",{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,"吸光度0.00～2.00",null,"台",1190]
["WH-057-582","测氢仪",{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,"0～10×10-6（质量分数）",null,"个",560]
["WH-058-583","总有机碳分析仪",{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,"0～1000mg/L",null,"台",480]
["WH-059-584","氧化锆氧分析仪","3%～5%",null,null,"0～100%",null,"台",2450]
["WH-060-585","元素分析仪",null,null,"不分等级","元素分析仪、定氮仪",null,"台",560]
["WH-061-586","手持糖量（含量）计 及手持折射仪",null,null,"0.1级","0～80%、1.3330～1.7000",null,"台",560]
[{"$nulls":4},"0.5级","0～80%、1.3330～1.7000",null,"台",560]
[{"$nulls":4},"1.0级","0～80%、1.3330～1.7000",null,"台",560]
["WH-062-587","傅里叶变换红外光谱仪",{"$nulls":3},"红外光波段",null,"台",560]
["WH-063-588","半自动生化分析仪","0.005A",null,null,"吸光度：0.00～2.00 波长：340～700nm",null,"台",1400]
[null,"全自动生化分析仪",{"v":0.07,"d":"7%"},{"$nulls":4},"台",1880]
["WH-064-589","表面热电离同位素质谱仪","0.1～0.05",null,null,"质荷比: 6～240",null,"台",1820]
["WH-065-590","气敏色谱法微量氢测定仪","1%～5%",null,null,"工业型10-6",null,"台",910]
["WH-066-591","波长色散X射线荧光光谱仪","<1.5%",null,null,"0.01%～99.99% ：0～10´10-6医用型0～100",null,"台",1470]
["WH-067-592","水分测定仪","1%～3%",null,null,"6%～30%",null,"台",840]
["WH-068-593","木材水分仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,null,"6%～20%",null,"台",700]
["WH-069-594","粮食水分仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,null,"8%～22%",null,"台",980]
["WH-070-595","溶解氧测定仪","0.5mg/L",null,null,"0～20mg/L",null,"台",2240]
["WH-071-596","离子色谱仪",{"v":0.015,"d":"1.50%"},null,null,"Cl:0.05～10mg/ml  SO42-:0.05～10mg/ml Ca2+:0.05~10mg/ml  Na+:0.05～10mg/ml NO3-:0.05～10mg/ml",null,"台",1820]
["WH-072-597","色谱检定仪","0.1%～0.5%",null,null,"1～10mV  0.01～1000W",null,"台",840]
["WH-073-598","气相有机质谱仪","质荷比：±0.5",null,null,"质荷比：1～3000",null,"台",1260]
["WH-074-599","阻容式露点仪","1～3°C",null,null,"露点：-60～+20°C",null,"台",1120]
["WH-075-600","微量水分渗透管",null,null,"一级","3～2000μL/L",null,"台",3500]
["WH-076-601","分流式湿度发生器",null,null,"二级","T:-10～80°C, 10% RH～95%RH",null,"台",5600]
["WH-077-602","石墨炉计测器","4%～10%",null,null,"0.00～5.00",null,"个",630]
["WH-078-603","火焰计测器","1.5%～5%",null,null,"0.00～5.00",null,"个",595]
["WH-079-604","酒精探测器","0.04mg/L",null,null,"0～0.04mg/L",null,"台",1260]
["WH-080-605","氧化锆氧分析器（常量）","5%,  10%",null,null,"0～100%",null,"台",700]
[null,"热磁式氧分析器","3%～5%",null,null,"0～100%",null,"台",840]
[null,"原电池法气体氧分析器",{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,"0～2000×10-6",null,"台",2450]
["WH-081-606","定量、可调移液器",null,null,"  ","20～5000mL",null,"台",200]
["WH-082-607","常用玻璃量器",null,null,"A，B","量瓶 ,移液管 ,滴定管 ,量杯 ,量筒",null,"台",150]
["WH-083-608","温湿度传感器","1%RH～3%RH",null,null,"5%RH～95%RH",null,"台",840]

{"sheet":"专业计量器具","index":10,"n_rows":89,"n_cols":13,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,2],[0,3,1,4],[0,5,1,6],[0,7,1,7],[0,8,0,9],[0,10,1,11],[0,12,1,13],[1,8,1,9],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[3,12,3,13],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,12,4,13],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[6,12,6,13],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[8,12,8,13],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[9,12,9,13],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,0,36,0],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,36,13],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[39,12,39,13],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[40,12,40,13],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[41,12,41,13],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[42,12,42,13],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[43,12,43,13],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[44,12,44,13],[45,0,47,0],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[45,12,47,13],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[48,12,48,13],[49,0,52,0],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,8,49,9],[49,10,49,11],[49,12,52,13],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,8,50,9],[50,10,50,11],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[51,8,51,9],[51,10,51,11],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,8,52,9],[52,10,52,11],[53,0,55,0],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,8,53,9],[53,10,53,11],[53,12,55,13],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,8,54,9],[54,10,54,11],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,8,55,9],[55,10,55,11],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,8,56,9],[56,10,56,11],[56,12,56,13],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[57,12,57,13],[58,0,59,0],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[58,12,59,13],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[60,12,60,13],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,8,61,9],[61,10,61,11],[61,12,61,13],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[62,12,62,13],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[63,12,63,13],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[64,12,64,13],[65,0,66,0],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[65,12,66,12],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,8,67,9],[67,10,67,11],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,8,68,9],[68,10,68,11],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,8,75,9],[75,10,75,11],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,8,76,9],[76,10,76,11],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,8,77,9],[77,10,77,11],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,8,78,9],[78,10,78,11],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,8,79,9],[79,10,79,11],[80,1,80,2],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,8,80,9],[80,10,80,11],[81,1,81,2],[81,3,81,4],[81,5,81,6],[81,8,81,9],[81,10,81,11],[82,1,82,2],[82,3,82,4],[82,5,82,6],[82,8,82,9],[82,10,82,11],[83,1,83,2],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,8,83,9],[83,10,83,11],[84,1,84,2],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,8,84,9],[84,10,84,11],[85,1,85,2],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[87,0,87,13],[88,0,88,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序 号","计量器具名称",null,"准 确 度",null,"等级",null,"测 量 范 围","收费",null,"收费标准(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":8},"单位"]
["ZY-001-609","标准信号发生器",null,"±0.5%",null,{"v":0.003,"d":"0.30%"},null,"2.02～32.32","台",null,2210]
["ZY-002-610","电容式条干均匀度仪",null,"±0.5%",null,{"v":0.009,"d":"0.90%"},null,"2.02～32.32","台",null,840]
["ZY-003-611","织物风格仪",null,"±0.5%",{"$nulls":3},"20～200","台",null,700]
["ZY-004-612","纱线毛羽测试仪",null,"+5%～10%",{"$nulls":3},"30～60","台",null,560]
["ZY-005-613","电子式单纤维强力机",null,{"v":0.01,"d":"1%"},null,"四等",null,"0～100","台",null,500]
["ZY-006-614","熨烫、升华色牢度仪",null,{"v":0.05,"d":"5%"},null,"1级",null,"0～300","台",null,400]
["ZY-007-615","白度测定仪",null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},null,"0.5级",null,"0～99","台",null,480]
["ZY-008-616","电子式单纱强力机",null,{"v":0.01,"d":"1%"},null,"四等",null,"0～500","台",null,550]
["ZY-009-617","日晒气候试验仪",null,"±2.5%",{"$nulls":3},12,"台",null,560]
["ZY-010-618","卷曲收缩测试仪",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"25～2500cN","台",null,560]
["ZY-011-619","加弹丝测试仪",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"25～2500cN","台",null,525]
["ZY-012-620","棉纤维偏光成熟度仪",null,"±0.03",{"$nulls":3},"0.00～99.99","台",null,400]
["ZY-013-621","织物平摩仪",null,"±10g",{"$nulls":3},"2385g","台",null,300]
["ZY-014-622","低压织物透气量仪",null,{"v":0.02,"d":"2%"},{"$nulls":3},"0～1245.4Pa(0～127mmH2O) ","台",null,250]
["ZY-015-623","卷曲弹性仪",null,"±0.2%",{"$nulls":3},"1.111～22.222","台",null,480]
["ZY-016-624","摆锤式强力机",null,{"v":0.01,"d":"1%"},null,"四等",null,"0～2500","台",null,350]
["ZY-017-625","袜子横拉仪",null,"±2%",{"$nulls":3},"0～300","台",null,350]
["ZY-018-626","耐洗色牢度试验机",null,"±2%",{"$nulls":3},"0～90","台",null,400]
["ZY-019-627","染色摩擦色牢度仪",null,{"v":0.02,"d":"2%"},{"$nulls":3},100,"台",null,200]
["ZY-020-628","汗渍色牢度仪",null,{"v":0.001,"d":"0.10%"},{"$nulls":3},"0～50","台",null,200]
["ZY-021-629","织物起毛起球仪",null,"±3%",{"$nulls":3},150,"台",null,220]
["ZY-022-630","垂直法褶皱弹性仪",null,"±1°",null,"0.6级",null,"0°～180°","台",null,500]
["ZY-023-631","织物悬垂性测定仪",null,"±2%",{"$nulls":3},"0～100%","台",null,300]
["ZY-024-632","纺织品胀破强度仪",null,{"v":0.01,"d":"1.00%"},null,"1.0级",null,"0～2.5","台",null,500]
["ZY-025-633","落锥式织物撕裂仪",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"0～8000","台",null,300]
["ZY-026-634","纱线耐磨仪",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},70,"台",null,400]
["ZY-027-635","织物缩水率试验机",null,{"v":0.02,"d":"2%"},{"$nulls":3},"0～90","台",null,400]
["ZY-028-636","滚箱式起毛起球仪",null,"±2r/min",{"$nulls":3},60,"台",null,200]
["ZY-029-637","斜面法织物硬挺度仪",null,"0.5°",{"$nulls":3},"41.5  43  45","台",null,200]
["ZY-030-638","毛细效应测定仪",null,"±0.5mm",{"$nulls":3},"0～400","台",null,200]
["ZY-031-639","纺织通风式烘箱",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"室温～150℃","台",null,400]
["ZY-032-640","Y145型气流式纤维细度测定仪",null,{"v":0.0025,"d":"0.25%"},{"$nulls":3},"0～500","台",null,200]
["ZY-033-641","Y162型束纤维强力机",null,{"v":0.01,"d":"1%"},null,"四等",null,"0～50N","台",null,480]
["ZY-034-642","Y321型手摇捻度机",null,"0.5mm",{"$nulls":3},"0～800","台",null,150]
[null,"Y331型纱线捻度机",null,"0.5mm",{"$nulls":3},"0～800","台",null,200]
["ZY-035-643","Y138型摇黑板机",null,{"v":0.1,"d":"10%"},{"$nulls":4},"台",null,200]
["ZY-036-644","Y802型八篮烘箱",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"室温～150℃","台",null,350]
["ZY-037-645","Y531型织物厚度仪",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"0～10","台",null,300]
["ZY-038-646","Y351型缕纱测长机",null,{"v":0.001,"d":"0.10%"},{"$nulls":3},"0～1000","台",null,200]
["ZY-039-647","标准光源箱",null,"±40%",{"$nulls":4},"台",null,300]
["ZY-040-648","标准测力杠杆",null,{"v":0.001,"d":"0.10%"},null,"三等",null,"100～2500","台",null,630]
["ZY-041-649","原棉水分测定仪",null,"±0.1%",{"$nulls":3},"2.8%～15.2%","台",null,220]
["ZY-042-650","回潮率测定仪",null,"±0.05%",{"$nulls":3},"0～30%","台",null,140]
["ZY-043-651","直接辐射表",null,{"v":0.02,"d":"2%"},{"$nulls":3},"0～1400W/m2","台",null,770]
[null,"总辐射表",null,{"v":0.05,"d":"5%"},{"$nulls":3},"0～1600W/m2","台",null,770]
[null,"净全辐射表",null,{"v":0.1,"d":"10%"},{"$nulls":3},"20～400W/m2","台",null,1540]
["ZY-044-652","皮托管",null,{"v":0.01,"d":"1%"},{"$nulls":3},"2～40m/s","台",null,665]
["ZY-045-653","DEM6轻便三杯风向风速表",null,"1%～20%",{"$nulls":3},"1～30m/s","台",null,630]
[null,"轻便磁感应风向风速表",null,"4%～30%",{"$nulls":3},"2～30m/s","台",null,630]
[null,"电接风向风速表",null,"6%～30%",{"$nulls":3},"2～40m/s","台",null,840]
[null,"热球式风速仪",null,"5%～10%",{"$nulls":3},"0.05～30m/s","台",null,630]
["ZY-046-654","标准水银气压表",null,"0.20hPa",{"$nulls":3},"660～1050hPa","台",null,2800]
[null,"水银气压表(气象)",null,"0.4～0.5hPa",{"$nulls":3},"500～1050hPa","台",null,1750]
[null,"空盒气压表(计)",null,"1.5～2.0hPa",{"$nulls":3},"500～1060hPa","台",null,1120]
["ZY-047-655","气压高度表",null,"2.0～3.0hPa",{"$nulls":3},"400～1080hPa","台",null,1120]
["ZY-048-656","双管水银压力表",null,"0.4～1.0hPa",{"$nulls":3},"0～1050 hPa","台",null,1050]
["ZY-049-657","雨量量筒",null,"0.03～0.05 mm",{"$nulls":3},"0.05～10mm","台",null,700]
[null,"雨量计",null,"降水量×3%",{"$nulls":3},"累计量","台",null,1260]
["ZY-050-658","玻璃液体温度表(气象)",null,"0.1～0.5℃",{"$nulls":3},"-60～+80℃","台",null,630]
["ZY-051-659","双金属温度计(气象)",null,"1℃",{"$nulls":3},"-30～+45℃","台",null,840]
["ZY-052-660","通风干湿表",null,"2%RH",{"$nulls":3},"10%RH～98%RH","台",null,1400]
["ZY-053-661","气象用毛发湿度表（计）",null,"5%RH～10%RH",{"$nulls":3},"30%RH～98%RH","台",null,1260]
["ZY-054-662","验潮仪（水位计）",null,"±10mm,±20mm",{"$nulls":3},"0～8m","台",null,1470]
["ZY-055-663","海流计",null,"±0.07m/s,±6℃",{"$nulls":3},"0.03～3.5m/s, 0～360℃","台",null,1260]
[null,"SLC9型直读式海流计",null,"±2％",{"$nulls":3},"0.03～3.5m/s","台",null,840]
["ZY-056-664","表层水温表",null,"±0.4℃",{"$nulls":3},"-5～+40℃","支",null,180]
["ZY-057-665","船用pH计",null,"±0.01",{"$nulls":3},"0～14","台",null,280]
["ZY-058-666","盐度计",null,"±0.01",{"$nulls":3},"2～42","台",null,840]
["ZY-059-667","CTD现场测试仪",null,"C: ±0.003mS/cm T: ±0.005℃ D: ±0.015%",{"$nulls":3},"C: 0～65mS/cm T: -1～32℃ D: 0～60Mpa","台",null,2030]
["ZY-060-668","颠倒温度表",null,"t:±0.1℃,±0.2℃  Q:±1%  P: 0.1%",{"$nulls":3},"-2～+60℃, -2～+32℃","支",null,300]
["ZY-061-669","船舶气象仪",null,"v:±(0.5+0.05v)m/s θ:±5°±8°RH:±6% td:±0.5℃ tw:±0.5℃ ",{"$nulls":3},"5～60.0m/s 0°～360°10%～100% -30～+45℃  0～+45℃","台",null,630]
["ZY-062-670","矿用风速测量仪表检定装置",null,"±0.10m/s",{"$nulls":3},"0.2～30m/s",null,null,5600]
["ZY-063-671","矿用粉尘采样器",null,"±2.5%",null,"2.5级",null,"采样流量0.5～100L/min","台",null,630]
["ZY-064-672","矿用风速表",null,"±0.10m/s",{"$nulls":3},"0.2～30m/s","台",null,480]
["ZY-065-673","矿用风压表",null,"0.998～1.004",{"$nulls":3},"0.1～40m/s","台",null,700]
["ZY-066-674","矿用粉尘采样器检定装置",null,"±1.0%",null,"1级",null,"流量0.5～100L/min","台",null,4200]
["ZY-067-675","矿用一氧化碳检测报警仪",null,"±4%CO",{"$nulls":3},"0～1000 μmol/molCO","台",null,1680]
["ZY-068-676","矿用氧气检测报警仪",null,"±0.8%O2",{"$nulls":3},"0～25%O2","台",null,1510]
["ZY-069-677","矿用光干涉型甲烷测定器",null,"± (0.05%～0.3%)CH4",{"$nulls":3},"0～10%CH4","台",null,1050]
["ZY-070-678","矿用甲烷、氧气检测报警仪",null,"±0.2%CH4  ±0.8%O2",{"$nulls":3},"0～40%CH4  0～25% O2","台",null,2210]
["ZY-071-679","矿用催化燃烧型甲烷测定器 、报警器",null,"±(0.1%～0.3%)CH4",{"$nulls":3},"0～4%CH4","台",null,1750]
["ZY-072-680","矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪",null,"±8Pa （±0.015% CH4）",{"$nulls":3},"0～10000Pa","台",null,3500]
["ZY-073-681","矿用直读式粉尘浓度测量仪表",null,"±5%",null,"5级  ",null,"总粉尘0～1000mg/m3 呼吸性粉尘0～100mg/m3","台",null,1540]
["ZY-074-682","矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪",null,"±0.2%CH4 ±4%CO",{"$nulls":3},"0～40%CH4 0～1000 mmol/molCO","台",null,2450]
[]
[]
["单击停止滚动，双击开始滚动"]