{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":1435,"n_cols":9,"rows_kept":1435,"merged":[[0,0,0,8],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[55,0,57,0],[55,1,57,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,123,0],[120,1,123,1],[125,0,129,0],[125,1,129,1],[130,0,134,0],[130,1,134,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[162,0,163,0],[162,1,163,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[234,0,234,8],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[242,0,244,0],[242,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[269,0,270,0],[269,1,270,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[282,0,283,0],[282,1,283,1],[286,0,287,0],[286,1,287,1],[290,0,291,0],[290,1,291,1],[302,0,303,0],[302,1,303,1],[304,0,305,0],[304,1,305,1],[307,0,308,0],[307,1,308,1],[325,0,327,0],[325,1,327,1],[328,0,330,0],[328,1,330,1],[331,0,333,0],[331,1,333,1],[334,0,340,0],[334,1,340,1],[341,0,342,0],[341,1,342,1],[343,0,344,0],[343,1,344,1],[345,0,347,0],[345,1,347,1],[349,0,353,0],[349,1,353,1],[354,0,358,0],[354,1,358,1],[359,0,363,0],[359,1,363,1],[368,0,371,0],[368,1,371,1],[373,0,376,0],[373,1,376,1],[378,0,386,0],[378,1,382,1],[383,1,386,1],[388,0,389,0],[388,1,389,1],[390,0,392,0],[390,1,392,1],[393,0,395,0],[393,1,395,1],[397,0,399,0],[397,1,399,1],[400,0,401,0],[400,1,401,1],[402,0,403,0],[402,1,403,1],[404,0,405,0],[404,1,405,1],[412,0,421,0],[412,1,421,1],[422,0,427,0],[422,1,427,1],[428,0,431,0],[428,1,431,1],[432,0,433,0],[432,1,433,1],[434,0,435,0],[434,1,435,1],[436,0,439,0],[436,1,439,1],[460,0,463,0],[460,1,463,1],[468,0,469,0],[468,1,469,1],[472,0,475,0],[472,1,475,1],[476,0,479,0],[476,1,479,1],[480,0,483,0],[480,1,483,1],[486,0,487,0],[486,1,487,1],[490,0,491,0],[490,1,491,1],[492,0,493,0],[492,1,493,1],[495,0,496,0],[495,1,496,1],[524,0,525,0],[524,1,525,1],[563,0,578,0],[563,1,578,1],[579,0,582,0],[579,1,582,1],[583,0,585,0],[583,1,585,1],[588,0,589,0],[588,1,589,1],[590,0,591,0],[590,1,591,1],[592,0,593,0],[592,1,593,1],[594,0,595,0],[594,1,595,1],[608,0,611,0],[608,1,611,1],[612,0,615,0],[612,1,615,1],[616,0,617,0],[616,1,617,1],[618,0,619,0],[618,1,619,1],[622,0,623,0],[622,1,623,1],[624,0,625,0],[624,1,625,1],[631,0,632,0],[631,1,632,1],[633,0,634,0],[633,1,634,1],[640,0,641,0],[640,1,641,1],[642,0,644,0],[642,1,644,1],[650,0,651,0],[650,1,651,1],[659,0,662,0],[659,1,662,1],[663,0,670,0],[663,1,670,1],[671,0,674,0],[671,1,674,1],[675,0,680,0],[675,1,680,1],[684,0,688,0],[684,1,688,1],[689,0,702,0],[689,1,702,1],[703,0,712,0],[703,1,712,1],[713,0,717,0],[713,1,717,1],[718,0,722,0],[718,1,722,1],[723,0,732,0],[723,1,732,1],[733,0,742,0],[733,1,742,1],[743,0,747,0],[743,1,747,1],[748,0,752,0],[748,1,752,1],[753,0,762,0],[753,1,762,1],[763,0,772,0],[763,1,772,1],[773,0,777,0],[773,1,777,1],[778,0,782,0],[778,1,782,1],[783,0,792,0],[783,1,792,1],[793,0,798,0],[793,1,798,1],[799,0,807,0],[799,1,807,1],[808,0,818,0],[808,1,818,1],[819,0,820,0],[819,1,820,1],[823,0,827,0],[823,1,827,1],[828,0,829,0],[828,1,829,1],[830,0,835,0],[830,1,835,1],[836,0,838,0],[836,1,838,1],[840,0,850,0],[840,1,850,1],[853,0,855,0],[853,1,855,1],[857,0,860,0],[857,1,860,1],[861,0,863,0],[861,1,863,1],[864,0,865,0],[864,1,865,1],[867,0,868,0],[867,1,868,1],[869,0,871,0],[869,1,871,1],[872,0,875,0],[872,1,875,1],[889,0,893,0],[889,1,893,1],[902,0,905,0],[902,1,905,1],[908,0,910,0],[908,1,910,1],[911,0,913,0],[911,1,913,1],[914,0,916,0],[914,1,916,1],[917,0,919,0],[917,1,919,1],[923,0,926,0],[923,1,926,1],[927,0,928,0],[927,1,928,1],[929,0,932,0],[929,1,932,1],[933,0,935,0],[933,1,935,1],[936,0,939,0],[936,1,939,1],[940,0,941,0],[940,1,941,1],[943,0,945,0],[943,1,945,1],[948,0,950,0],[948,1,950,1],[952,0,955,0],[952,1,955,1],[958,0,963,0],[958,1,963,1],[964,0,968,0],[964,1,968,1],[969,0,973,0],[969,1,973,1],[974,0,975,0],[974,1,975,1],[976,0,978,0],[976,1,978,1],[979,0,983,0],[979,1,983,1],[984,0,988,0],[984,1,988,1],[989,0,993,0],[989,1,993,1],[1010,0,1011,0],[1010,1,1011,1],[1017,0,1019,0],[1017,1,1019,1],[1021,0,1023,0],[1021,1,1023,1],[1027,0,1029,0],[1027,1,1029,1],[1030,0,1032,0],[1030,1,1032,1],[1035,0,1036,0],[1035,1,1036,1],[1037,0,1038,0],[1037,1,1038,1],[1039,0,1040,0],[1039,1,1040,1],[1041,0,1042,0],[1041,1,1042,1],[1046,0,1047,0],[1046,1,1047,1],[1051,0,1055,0],[1051,1,1055,1],[1058,0,1060,0],[1058,1,1060,1],[1061,0,1065,0],[1061,1,1065,1],[1066,0,1068,0],[1066,1,1068,1],[1069,0,1071,0],[1069,1,1071,1],[1078,0,1079,0],[1078,1,1079,1],[1082,0,1084,0],[1082,1,1084,1],[1085,0,1087,0],[1085,1,1087,1],[1088,0,1089,0],[1088,1,1089,1],[1090,0,1092,0],[1090,1,1092,1],[1096,0,1097,0],[1096,1,1097,1],[1109,0,1110,0],[1109,1,1110,1],[1112,0,1114,0],[1112,1,1114,1],[1118,0,1119,0],[1118,1,1119,1],[1120,0,1121,0],[1120,1,1121,1],[1122,0,1125,0],[1124,1,1125,1],[1151,0,1152,0],[1151,1,1152,1],[1155,0,1156,0],[1155,1,1156,1],[1157,0,1158,0],[1157,1,1158,1],[1160,0,1161,0],[1160,1,1161,1],[1166,0,1167,0],[1170,0,1171,0],[1172,0,1173,0],[1172,1,1173,1],[1177,0,1178,0],[1177,1,1178,1],[1200,0,1201,0],[1200,1,1201,1],[1205,0,1206,0],[1205,1,1206,1],[1208,0,1209,0],[1208,1,1209,1],[1215,0,1216,0],[1215,1,1216,1],[1235,0,1237,0],[1235,1,1237,1],[1243,0,1244,0],[1243,1,1244,1],[1261,0,1262,0],[1299,0,1300,0],[1299,1,1300,1],[1314,0,1315,0],[1431,0,1434,0],[1431,1,1434,1],[1431,2,1434,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["一、几何计量器具（J）"]
[]
[]
["序号","计量器具\n名        称","准确度\n或等级","测量范围","单\n位","收费标准","备注","检定周期","检定场所"]
["J-1-1","量块","二等","≤100mm","块",160,null,"壹年","实验室"]
["J-2-2","量块","三等","（100~500）mm","块",270,null,"壹年","实验室"]
["J-3-3","量块","三等；四等","≤100mm","块",45,null,"壹年","实验室"]
["J-4-4","量块","三等；四等","（500~1000）mm","块",270,null,"壹年","实验室"]
["J-5-5","量块","四等","（100~500）mm","块",200,null,"壹年","实验室"]
["J-6-6","量块","五等；六等","≤100mm","块",30,null,"壹年","实验室"]
["J-7-7","量块","五等；六等","（100~500）mm","块",100,null,"壹年","实验室"]
["J-8-8","量块","五等；六等","（500~1000）mm","块",140,null,"壹年","实验室"]
["J-9-9","量块护块",null,null,"块",54,null,"壹年","实验室"]
["J-10-10","角度块","1级；2级",null,"角",40,null,"壹年","实验室"]
["J-11-11","多面棱体","1级；2级","（4~72）面","面",30,null,"壹年","实验室"]
["J-12-12","标准金属线纹尺（含光栅尺）","一等","(0～1000)mm","支",1750,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"二等","(0～1000)mm","支",960,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"三等","（0~1000）mm","支",520,null,"壹年","实验室"]
["J-13-13","万能工具显微镜","±(1.0+L/100)μm","（200×100）mm","台",670,null,"壹年","现场"]
["J-14-14","大型工具显微镜","±3μm","（150×50）mm","台",450,null,"壹年","现场"]
["J-15-15","小型工具显微镜","±3μm","（75×50）mm","台",420,null,"壹年","实验室"]
["J-16-16","测量显微镜","±(5+L/15)μm","(0~58)mm","台",350,null,"壹年","实验室"]
["J-17-17","光切显微镜",null,null,"台",260,null,"壹年","实验室"]
["J-18-18","生物显微镜",null,null,"台",280,null,"壹年","实验室"]
["J-19-19","读数显微镜","10um","（0-6）mm",null,110,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.8um","（0-1）mm",null,140,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.6nm","（0-1）mm",null,160,null,"壹年","实验室"]
["J-20-20","干涉显微镜",null,null,"台",330,null,"壹年","实验室"]
["J-21-21","电动轮廓仪（大型）",null,null,"台",550,null,"壹年","现场"]
["J-22-22","电动轮廓仪（小型）",null,null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
["J-23-23","自准直仪",null,"(0~10)′","台",450,null,"壹年","实验室"]
["J-24-24","角度规（万能角度尺）",null,"(0~360)°","支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-25-25","接触式干涉仪","0.05μm；0.1μm；0.2μm","(0~150)mm","台",490,null,"壹年","现场"]
["J-26-26","平面等厚干涉仪","0.02μm","(0~200)mm","台",420,null,"壹年","现场"]
["J-27-27","平面等倾干涉仪","0.01μm","0～300mm","台",360,null,"壹年","现场"]
["J-28-28","测长机","±(0.5+L/100)μm","(0~1000)mm","台",680,null,"壹年","现场"]
[null,null,"±(0.5+L/100)μm","(0~2000)mm","台",840,null,"壹年","现场"]
[null,null,"±(0.5+L/100)μm","0~3000mm","台",950,null,"壹年","现场"]
[null,null,"±(0.5+L/100)μm","(0~6000)mm","台",1400,null,"壹年","现场"]
["J-29-29","立式测长仪","±(1.0+L/100)μm","(0~100)mm","台",410,null,"壹年","现场"]
["J-30-30","卧式测长仪","±(1.0+L/100)μm","(0~450)mm","台",410,null,"壹年","现场"]
["J-31-31","立式光学计","±0.25μm","(0~180)mm","台",410,null,"壹年","现场"]
["J-32-32","卧式光学计","±0.25μm","(0~300)mm","台",410,null,"壹年","现场"]
[null,null,"±0.25μm","(0~500)mm","台",420,null,"壹年","现场"]
["J-33-33","超级光学计（0.2μm）","±(0.05+A/400)μm","(0~250)mm","台",470,null,"壹年","实验室"]
["J-34-34","电感测微仪",null,"(0~1000)μm","台",390,null,"壹年","实验室"]
["J-35-35","扭簧比较仪",null," ","台",60,null,"壹年","实验室"]
["J-36-36","投影仪",null,"简易","台",450,null,"壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"轻型","台",470,null,"壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"重型","台",420,null,"壹年","现场"]
["J-37-37","圆度仪",null,"(0~360)°","台",2090,null,"壹年","现场"]
["J-38-38","高精度测角仪","1\"","(0~360)°","台",1710,null,"壹年","现场"]
["J-39-39","中精度测角仪","2\"~5\"","(0~360)°","台",900,null,"壹年","现场"]
["J-40-40","低精度测角仪","5\"以下","(0~360)°","台",740,null,"壹年","现场"]
["J-41-41","光栅分度头",null,"(0~360)°","台",520,null,"壹年","现场"]
["J-42-42","光学分度头","A<3\"","(0~360)°","台 ",430,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3\"<A<6\"","(0~360)°","台",410,null,"壹年","现场"]
[null,null,"A>6\"","(0~360)°","台",380,null,"壹年","现场"]
["J-43-43","多齿分度台",null,null,"台",950,null,"壹年","实验室"]
["J-44-44","木直（折）尺",null,null,"支",7,null,"壹年","实验室"]
["J-45-45","套管尺",null,null,"支",200,null,"壹年","实验室"]
["J-46-46","钢直尺",null,"(0-2)m","支",20,null,"壹年","实验室"]
["J-47-47","钢卷尺","1级；2级","(1~200)m","支",30,"5米以下30元，5米以上每米加2元","壹年","实验室"]
["J-48-48","带锤钢卷尺(测油尺)",null,null,"支",30,"5米以下30元，5米以上每米加3元","壹年","实验室"]
["J-49-49","斜度尺",null,"（0~15）mm","支",100,null,"壹年","实验室"]
["J-50-50","位移传感器",null,"（0~1000）mm","台",170,null,"壹年","实验室"]
["J-51-51","内外直角尺",null,null,"支",100,null,"壹年","实验室"]
["J-52-52","测绳",null,null,"支",17,"5米以下30元，5米以上每米加2元","壹年","实验室"]
["J-53-53","刻度直角尺","工作级",null,"支",47,"5米以下30元，5米以上每米加2元","壹年","实验室"]
["J-54-54","水准标尺（塔尺）",null,"(0-5)mm","支",140,null,"壹年","实验室"]
["J-55-55","纤维卷尺（皮卷尺）",null,null,"支",18,"5米以下30元，5米以上每米加2元","壹年","实验室"]
["J-56-56","游标卡尺",null,"（0~500）mm","支",36,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（500~1000）mm","支",45,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"＞1000mm","支",95,null,"壹年","实验室"]
["J-57-57","深度游标卡尺",null,"＞1000mm","支",95,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（0-500）mm","支",40,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（500~1000）mm","支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-58-58","高度游标卡尺",null,"（0~500）mm","支",36,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（500~1000）mm","支",45,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"＞1000mm","支",105,null,"壹年","实验室"]
["J-59-59","测厚卡尺",null,null,"支",70,null,"壹年","实验室"]
["J-60-60","数显卡尺",null,null,"支",50,null,"壹年","实验室"]
["J-61-61","电子数显高度尺",null,"(0～300)mm","支",50,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"(0～500)mm","支",60,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"(0～500)mm","支",60,null,"壹年","实验室"]
["J-62-62","带表卡尺",null,null,"支",40,null,"壹年","实验室"]
["J-63-63","齿厚游标卡尺",null,"模数1～26，2～16","支",70,null,"壹年","实验室"]
["J-64-64","外径千分尺","0级；1级","＞(0~100)mm","支",40,"数显加30元","壹年","实验室"]
[null,null,"0级；1级","＞(100~500)mm","支",45,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0级；1级","＞500mm","支",90,null,"壹年","实验室"]
["J-65-65","内径千分尺",null,"≤600mm","支",63,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"＞600mm","支",70,null,"壹年","实验室"]
["J-66-66","内测千分尺",null,"（0~50）mm","支",35,null,"壹年","实验室"]
["J-67-67","千分尺校对杆",null,"100mm以下","支",40,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（100-500）mm","支",50,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"＞500mm","支",70,null,"壹年","实验室"]
["J-68-68","螺纹千分尺",null,null,"支",50,null,"壹年","实验室"]
["J-69-69","深度千分尺",null,null,"支",30,null,"壹年","实验室"]
["J-70-70","杠杆式千分尺",null,null,"支",35,null,"壹年","实验室"]
["J-71-71","V型式千分尺",null,null,"支",30,null,"壹年","实验室"]
["J-72-72","公法线杠杆千分尺",null,null,"支",35,null,"壹年","实验室"]
["J-73-73","孔径千分尺",null,null,"支",35,null,"壹年","实验室"]
["J-74-74","带表千分尺",null,null,"支",35,null,"壹年","实验室"]
["J-75-75","电子数显千分尺",null,"(0～50)mm","支",50,null,"壹年","实验室"]
["J-76-76","百分表",null,"(0~10)mm","支",50,"数显加30元","壹年","实验室"]
["J-77-77","深度百分表",null,null,"支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-78-78","大量程百分表",null,"（10-50）mm","支",60,null,"壹年","实验室"]
["J-79-79","电子数显百分表","0级；1级","(0～3)mm","支",45,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0级；1级","(0～5)mm","支",70,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0级；1级","(0～10)mm","支",85,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0级；1级",">10mm","支",120,null,"壹年","实验室"]
["J-80-80","杠杆百分表",null,null,"支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-81-81","内径百分表",null,"(6~450)mm","支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-82-82","百分表卡规",null,"(0~1000)mm","支",50,null,"壹年","实验室"]
["J-83-83","千分表",null,"(0~1)mm","支",47,"数显加30元","壹年","实验室"]
["J-84-84","杠杆千分表",null,null,"支",50,null,"壹年","实验室"]
["J-85-85","偏摆仪",null,null,"台",280,null,"壹年","实验室"]
["J-86-86","内径千分表",null,null,"块",60,null,"壹年","实验室"]
["J-87-87","平面平晶","一级；二级","≤D60mm","块",70,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"一级；二级",">D60mm","块",100,null,"壹年","实验室"]
["J-88-88","平行平晶",null,"一系列（0-25）mm","块",50,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"二系列（25-50）mm","块",50,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"三系列（50-75）mm","块",60,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"四系列（75-100）mm","块",50,null,"壹年","实验室"]
["J-89-89","测厚仪",null,null,"台",300,null,"壹年","实验室"]
["J-90-90","平板","(00、0、一、二 )级","（300×200）mm","块",130,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(00、0、一、二)级","（300×400）mm","块",240,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(00、0、一、二 )级","（400×400）mm","块",410,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(00、0、一、二 )级","（450×600）mm","块",600,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（00、0、一、二)级","（500×800）mm","块",740,null,"壹年","现场"]
["J-90-90","平板","（00、0、一、二)级","（750×1000）mm","块",900,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（00、0、一、二)级","（1000×1500）mm","块",1045,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（00、0、一、二)级","（1500×2000）mm","块",1180,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（00、0、一、二)级","（2000×3000）mm","块",1400,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（00、0、一、二)级","（3000×5000）mm","块",1570,null,"壹年","现场"]
["J-91-91","方箱","（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）级","（100～200）mm","台",160,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）级","（200～400）mm","台",325,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）级","＞400mm","台",360,null,"壹年","实验室"]
["J-92-92","孔板",null,null,"台",720,null,"壹年","实验室"]
["J-93-93","刀口尺","（0、一）级",null,"支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-94-94","三棱尺",null,null,"支",50,null,"壹年","实验室"]
["J-95-95","四棱尺",null,null,"支",60,null,"壹年","实验室"]
["J-96-96","平尺","（00、0、一、二    ）级","（0~1000）mm","支",100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（00、0、一、二   ）级","（1000~2000）mm","支",160,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（00、0、一、二    ）级","＞2000mm","支",150,null,"壹年","实验室"]
["J-97-97","研磨平尺","0.2μm","200mm","支",260,null,"壹年","实验室"]
["J-98-98","水平尺",null,null,"支",45,null,"壹年","实验室"]
["J-99-99","表面粗糙度比较样块",null,null,"块",10,null,"壹年","实验室"]
["J-100-100","焊接检验尺",null,null,"支",100,null,"壹年","实验室"]
["J-101-101","光仪检具",null,null,"套",540,null,"壹年","实验室"]
["J-102-102","圆柱直角尺","00级；0级","（0-500）mm　","支",80,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"00级；0级","≥500mm","支",120,null,"壹年","实验室"]
["J-103-103","刀口形直角尺","0级；1级",null,"支",90,null,"壹年","实验室"]
["J-104-104","宽座直角尺","1级；2级","≤200mm","支",40,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1级；2级","（200~500）mm","支",60,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1级；2级","＞500~1000mm","支",85,null,"壹年","实验室"]
["J-105-105","正弦尺",null,null,"支",90,null,"壹年","实验室"]
["J-106-106","木直尺检定器",null,"(0~1000)mm","台",160,null,"壹年","实验室"]
["J-107-107","百分表检定器",null,null,"台",200,null,"壹年","实验室"]
["J-108-108","扭簧比较仪",null,null,"支",70,null,"壹年","实验室"]
["J-109-109","数显百分表检定仪",null,null,"台",320,null,"壹年","实验室"]
["J-110-110","千分表检定仪",null,null,"台",220,null,"壹年","实验室"]
["J-111-111","测高仪",null,"≤600mm","台",420,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"＞600mm","台",760,null,"壹年","实验室"]
["J-112-112","水平仪检定器","0.005mm/m","10mm/m;     1000个分度","台",360,null,"壹年","实验室"]
["J-113-113","指示表综合检具","0.004mm","（0～25）mm","台",200,null,"壹年","实验室"]
["J-114-114","合像水平仪","0.01mm/m",null,"支",200,null,"壹年","实验室"]
["J-115-115","框、条式水平仪",null,null,"支",120,null,"壹年","实验室"]
["J-116-116","电子水平仪",null,null,"支",315,null,"壹年","实验室"]
["J-117-117","光学倾斜仪（象限仪）",null,null,"支",280,null,"壹年","实验室"]
["J-118-118","光滑环规",null,null,"支",55,null,"壹年","实验室"]
["J-119-119","圆锥量规",null,null,"支",95,null,"壹年","实验室"]
["J-120-120","圆柱螺纹环规",null,null,"支",90,null,"壹年","实验室"]
["J-121-121","塞尺","1级；2级","（0.02~1）mm","片",2.8,null,"壹年","实验室"]
["J-122-122","三针","0级；1级",null,"组",42,null,"壹年","实验室"]
["J-123-123","半径样板",null,null,"片",4,null,"壹年","实验室"]
["J-124-124","螺纹样板",null,null,"片",2.8,null,"壹年","实验室"]
["J-125-125","刮板细度计",null,null,"套",210,null,"壹年","实验室"]
["J-126-126","工程筛网",null,null,"只",70,null,"壹年","实验室"]
["J-127-127","经纬仪","J1；J2","(0~360)°","台",740,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"J6；J30","(0~360)°","台",580,null,"壹年","实验室"]
["J-128-128","电子经纬仪","0.5″","(0~360)°","台",600,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"2″","(0~360)°","台",380,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"3″","(0~360)°","台",260,null,"壹年","实验室"]
["J-129-129","激光比长仪（含光栅测量装置)","±0.2um","（0-2000）mm","台",3600,null,"壹年","实验室"]
["J-130-130","水准仪检定装置",null,null,"台",4000,null,"壹年","现场"]
["J-131-131","经纬仪检定装置",null,null,"台",4700,null,"壹年","现场"]
["J-132-132","光学测角比较仪",null,"(0~360)°","台",400,null,"壹年","现场"]
["J-133-133","孔径测量仪",null,null,"台",300,null,"壹年","现场"]
["J-134-134","万能渐开线检查仪",null,null,"台",1080,null,"壹年","现场"]
["J-135-135","小角度检查仪",null,null,"台",430,null,"壹年","实验室"]
["J-136-136","齿轮渐开线检查仪",null,null,"台",1040,null,"壹年","实验室"]
["J-137-137","齿轮周节检查仪",null,null,"台",300,null,"壹年","实验室"]
["J-138-138","齿轮啮合检查仪",null,null,"台",520,null,"壹年","实验室"]
["J-139-139","齿轮径向跳动检查仪",null,null,"台",300,null,"壹年","实验室"]
["J-140-140","齿轮参数综合检查仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室"]
["J-141-141","齿轮公法线检查仪",null,null,"台",250,null,"壹年","实验室"]
["J-142-142","半自动齿轮周节检查仪",null,null,"台",410,null,"壹年","实验室"]
["J-143-143","齿轮基节检查仪",null,null,"台",280,null,"壹年","实验室"]
["J-144-144","刀具预调测量仪",null,null,"台",830,null,"壹年","现场"]
["J-145-145","滚刀检查仪",null,null,"台",280,null,"壹年","现场"]
["J-146-146","万能测齿仪",null,null,"台",500,null,"壹年","实验室"]
["J-147-147","偏摆检查仪",null,null,"台",410,null,"壹年","现场"]
["J-148-148","轴承套圈角度标准件测量仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室"]
["J-149-149","轴承套圈厚度变动量检查仪",null,null,"台",380,null,"壹年","实验室"]
["J-150-150","滚动轴承宽度测量仪",null,null,"台",325,null,"壹年","实验室"]
["J-151-151","深沟球轴承跳动测量仪",null,null,"台",325,null,"壹年","实验室"]
["J-152-152","轴承圆锥滚子直径角度直线度测量仪",null,null,"台",380,null,"壹年","实验室"]
["J-153-153","圆锥滚子轴承套圈滚道直径角度测量仪",null,null,"台",380,null,"壹年","实验室"]
["J-154-154","深沟球轴承套圈滚道直径位置测量仪",null,null,"台",380,null,"壹年","实验室"]
["J-155-155","光电测距仪","（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）级",null,"台",2000,null,"壹年","实验室"]
["J-156-156","全站仪","（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）级",null,"台",2500,null,"壹年","实验室"]
["J-157-157","GPS接收机","A级及以下各级",null,"台",3000,null,"壹年","实验室"]
["J-158-158","罗盘仪",{"$nulls":3},180,null,"壹年","实验室"]
["J-159-159","阿贝折射仪",null,null,"台",350,null,"壹年","实验室"]
["J-160-160","垂直度检查仪",null,null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
["J-161-161","小角度检查仪",null,null,"台",580,null,"壹年","实验室"]
["J-162-162","水准仪",null,"DS1","台",384,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"DS3","台",320,null,"壹年","实验室"]
["J-163-163","平板仪","±3dm",null,"台",304,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"±5dm",null,"台",300,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"±10dm",null,"台",247,null,"壹年","实验室"]
["J-164-164","三坐标测量机","（A、B、C）级","（0-1）m","台",4655,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（A、B、C）级","（0-3）m","台",5500,null,"壹年","现场"]
["J-164-164","三坐标测量机","（A、B、C）级","＞3m","台",6000,null,"壹年","现场"]
["J-165-165","数控机床(加工中心）（三轴)",null,"≤2.5m","台",3750,null,"壹年","现场"]
["J-166-166","量具测力仪",null,null,"台",180,null,"壹年","实验室"]
["J-167-167","建筑工程质量检测器",null,null,"支",280,null,"壹年","现场"]
["J-168-168","公路质量检测系统",null,null,"件",120,null,"壹年","现场"]
["J-169-169","直角尺检定仪",null,null,"台",410,null,"壹年","现场"]
["J-170-170","筛子",null,null,"支",30,null,"壹年","实验室"]
["J-171-171","智能测长仪",null,null,"台",900,null,"壹年","实验室"]
["J-172-172","手持式激光测距仪",null,null,"台",720,null,"壹年","实验室"]
[]
[]
[]
["R-1-173","标准铂铑10-铂热电偶","一等","(300~1300)℃","支",589,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"二等","(300~1300)℃","支",600,null,"壹年","实验室"]
["R-2-174","工作用铂铑10-铂热电偶","Ⅰ级","(0~1600)℃","支",480,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"Ⅱ级","(0~1600)℃","支",350,null,"壹年","实验室"]
["R-3-175","工作用铂铑30-铂铑6热电偶","二等","(800~1600)℃","支",1100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"Ⅲ级","(800~1600)℃","支",840,null,"壹年","实验室"]
["R-4-176","工作用镍铬-镍硅热电偶","标准","(0~1200)℃","支",294,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"Ⅰ级","(0~1300)℃","支",280,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"Ⅱ级","(0~1300)℃","支",280,null,"壹年","实验室"]
["R-5-177","镍铬-考铜热电偶","±0.1%","(0~800)℃","支",140,null,"壹年","实验室"]
["R-6-178","工作用铜-康铜热电偶","Ⅲ级","(0~200)℃","支",350,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"±1.0%","(0~750)℃","支",390,null,"壹年","实验室"]
["R-7-179","表面热电偶",null,"(30~450)℃","支",180,null,"壹年","实验室"]
["R-8-180","短偶","Ⅰ、Ⅱ级","(0~600)℃","支",230,null,"壹年","实验室"]
["R-9-181","标准铂电阻温度计","一等","(0~419.527)℃","支",1000,null,"两年","实验室"]
[null,null,"二等","(-182.962~0)℃","支",1000,null,"两年","实验室"]
[null,null,"二等","(0~419.527)℃","支",850,null,"两年","实验室"]
["R-10-182","工业铂电阻温度计","A级","(-200~850)℃","支",260,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"B级","(-200~850)℃","支",220,null,"壹年","实验室"]
["R-11-183","铜热电阻温度计","B级","(-50~150)℃","支",220,null,"壹年","实验室"]
["R-12-184","半导体点温计","±2℃","(-80~300)℃","点",40,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-13-185","热敏电阻粮温温度计","±0.5℃","(-30~50)℃","点",40,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-14-186","标准水银温度计","一等","(-30~300)℃","点",100,"检0度以下每点加收20元","两年","实验室"]
[null,null,"二等","(-30~300)℃","点",80,"检0度以下每点加收20元","两年","实验室"]
["R-15-187","高精密玻璃液体温度计","0.01；0.02；0.05级","（0~150）℃","点",80,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-16-188","精密玻璃液体温度计","0.1；0.2分度","(-60~600)℃","点",50,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-17-189","普通玻璃液体温度计","0.5；1分度","(-100~300)℃","点",28,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
[null,null,"2.5分度","(-30~600)℃","点",14,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-18-190","标准体温计","±0.03℃","(35~44)℃","套",380,null,"壹年","实验室"]
["R-19-191","体温计","±0.15℃","(35~44)℃","支",3,null,"壹年","实验室"]
["R-20-192","贝克曼温度计",null,"(-20~125)℃","支",475,null,"壹年","实验室"]
["R-21-193","低温汞铊温度计","0.1分度","(-60~30)℃","点",76,null,"壹年","实验室"]
["R-22-194","电接点玻璃温度计","1~2分度","(-50~300)℃","支",76,null,"壹年","实验室"]
["R-23-195","石油产品用温度计","0.1分度","（-30~200）℃","点",85,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
[null,null,"(1~2)分度","(-80~400)℃","点",35,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-24-196","表层水温度计","0.1分度","(-5~40)℃","支",85,null,"壹年","实验室"]
["R-25-197","压力式温度计","(1.0~1.5)级","(-80~800)℃","支",95,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(2.5~5.0)级","(-80~800)℃","支",80,null,"壹年","实验室"]
["R-26-198","双金属温度计","1.0级","(-80~600)℃","支",80,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级","(-80~600)℃","支",80,null,"壹年","实验室"]
["R-27-199","金属套管温度计","0.5、1、2.5分度","(-30~600)℃","点",60,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-28-200","数字温度计","±0.5%以下","(-30~1700)℃","点",40,"检0度以下每点加收20元","壹年","实验室"]
["R-29-201","表面温度计",null,null,"台",160,null,"壹年","实验室"]
["R-30-202","点温计","±0.5%以下","(0~300)℃","台",80,null,"壹年","实验室"]
["R-31-203","稳丝式光学高温计","工业用","(800~2000)℃","台",270,null,"壹年","实验室"]
["R-32-204","标准温度灯","标准","(800~2000)℃","只",720,null,"壹年","实验室"]
["R-33-205","工作用辐射温度计","（1.0~1.5）级","(0~600)℃","台",360,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（1.0~1.5）级","(300~2000)℃","台",450,null,"壹年","实验室"]
["R-34-206","辐射感温器","工作用","(400~2000)℃","支",418,null,"壹年","实验室"]
["R-35-207","半导体温度计","1.5分度","(35~42)℃","支",270,null,"壹年","实验室"]
["R-36-208","电子自动平衡电桥","0.5级","≤10Ω","台",230,null,"壹年","实验室/现场"]
[null,null,"1.0级","≤10Ω","台",180,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-37-209","电子自动电位差计","0.5级","≥10mV","台",237,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-37-209","电子自动电位差计","1.0级","≥10mV","台",180,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-38-210","配热电阻用动圈仪表","（0.5~1.5）级","≥10Ω","台",130,null,"壹年","实验室/现场"]
[null,null,"（1.0~1）.5级","≥10mV","台",130,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-39-211","动圈式时间比例微分仪表、动圈式比例积分微分仪表",null,null,"台",180,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-40-212","配热电偶温度变送器","±0.5%以下","(0~10)mA(1~5）v","台",270,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-41-213","配热电阻温度变送器","±0.5%以下","(0~10)mA(1~5）v","台",270,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-42-214","温度控制器","±0.5%以下","(0~300)℃","台",180,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-43-215","数字温度指示调节仪","0.5级以下",null,"台",200,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-44-216","自动平衡显示仪","0.5级","≥10Ω，≥10mV","台",230,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-45-217","氧弹热量计装置","工作级",null,"台",540,"只检氧弹300元","壹年","现场"]
["R-46-218","热能表",null,"(15~25)mm","台",180,null,"壹年","实验室"]
["R-47-219","热能表",null,">25~50mm","台",330,null,"壹年","实验室"]
["R-48-220","高温炉","工作用","（500~1600）℃","台",550,null,"壹年","现场"]
["R-49-221","恒温箱","工作用","(0~300)℃ ； V≤0.125m3","台",360,null,"壹年","现场"]
[null,null,"工作用","(0~300)℃  0.125m3<V<1m3","台",450,null,"壹年","现场"]
["R-50-222","培养箱","工作用","(0~100)℃ ； V≤0.125m3","台",400,null,"壹年","现场"]
[null,null,"工作用","(0~100)℃  0.125m3<V<1m3","台",450,null,"壹年","现场"]
["R-51-223","恒温水浴箱","工作用","(0~100)℃","台",180,null,"壹年","现场"]
["R-52-224","恒温检定槽","水平温差≤0.015℃","(-60~300)℃","台",720,null,"壹年","现场"]
[null,null,"水平温差＞0.015℃","(-60~500)℃","台",540,null,"壹年","现场"]
["R-53-225","环境试验箱",null,"(-70~150)℃","台",1000,null,"壹年","现场"]
["R-54-226","数字温度巡检仪","±0.5%以下","(0~300)℃","台",800,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-55-227","干湿温度采集系统","1%以下","(10~30)℃","组",710,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-56-228","热电偶检定炉","温差1℃","(300~1300)℃","台",540,null,"壹年","现场"]
["R-57-229","测温电阻箱","0.05级","（-200~600）℃","台",540,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-58-230","测温电位差计","0.05级","(0~1600)℃","台",540,null,"壹年","实验室/现场"]
["R-59-231","电脑数字测温仪","0.05级","(0~1600)℃","台",270,null,"壹年","实验室"]
["R-60-232","高精度数字测温仪","0.05级","(0~1600)℃","台",450,null,"壹年","实验室"]
["R-61-233","测温仪表检定仪","0.05级以上","(0~1600)℃","台",270,null,"壹年","实验室"]
["R-62-234","热电偶自动检验仪","0.05级","(0~1600)℃","台",270,null,"壹年","实验室"]
["R-63-235","木材测湿仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"（6~28）%RH","台",270,null,"壹年","实验室"]
["R-64-236","毛发湿度计","±(5~7）%RH","（20~95）%RH","台",180,null,"壹年","实验室"]
["R-65-237","湿度传感器","±(4~7）%RH","（0~98）%RH","台",180,null,"壹年","实验室"]
["R-66-238","湿度传感器","±2%RH","（0~98）%RH","台",360,null,"壹年","实验室"]
[]
[]
["L-1-239","砝码","E2等","(0.05～500)mg","个",220,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"E2等","(1～500)g","个",310,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"E2等","(1～20)kg","个",440,null,"两年","实验室"]
["L-2-240","砝码","F1等","(1～500)mg","个",95,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"F1等","(1～500)g","个",100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"F1等","(1～20)kg","个",210,null,"壹年","实验室"]
["L-3-241","砝码","F2等","(1～500)mg","个",60,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"F2等","(1～500)g","个",95,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"F2等","(1～20)kg","个",160,null,"壹年","实验室"]
["L-4-242","砝码","M1等","(10～500)mg","个",38,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"M1等","(1～500)g","个",56,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"M1等","(1～20)kg","个",76,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"M1等","(50～100)kg","个",320,null,"壹年","现场"]
[null,null,"M1等","(200～500)kg","个",470,null,"壹年","现场"]
[null,null,"M1等","1000kg","个",710,null,"壹年","现场"]
[null,null,"M1等","2000kg","个",1140,null,"壹年","现场"]
["L-5-243","砝码","M2等","≤500g","个",30,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"M2等","≥1kg","个",40,null,"壹年","实验室"]
["L-6-244","砝码","M3等","≤500g","个",28,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"M3等","≥1kg","个",30,null,"壹年","实验室"]
["L-7-245","天平","（1-3）级","(2～20)g","台",210,"挂码按F1等砝码的标准收费","壹年","现场"]
[null,null,"（1-3）级","(100～200)g","台",290,"挂码按F2等砝码的标准收费","壹年","现场"]
[null,null,"（1-3）级","(1～5)kg","台",330,null,"壹年","现场"]
["L-7-245","天平","（1-3）级","(10～50)kg","台",420,null,"壹年","现场"]
["L-8-246","天平","（4-6）级","(100～200)g","台",210,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（4-6）级","(1～5)kg","台",245,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（4-6）级","(10～50)kg","台",280,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（4-6）级","500kg","台",450,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（4-6）级","(1000～2000)kg","台",980,null,"壹年","现场"]
["L-9-247","天平","（7-10）级","(100～200)g","台",160,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（7-10）级","(1～5)kg","台",160,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（7-10）级","(10～50)kg","台",190,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（7-10）级","(100～500)kg","台",410,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（7-10）级","(1000～2000)kg","台",690,null,"壹年","现场"]
["L-10-248","电子天平.","Ⅰ级","(2～500)g (1～20)kg","台",710,null,"壹年","现场"]
[null,null,"Ⅱ级","(100～500)g (1～20)kg","台",590,null,"壹年","现场"]
[null,null,"Ⅲ级","(100～500)g (1～20)kg","台",420,null,"壹年","现场"]
[null,null,"Ⅱ级","(100～200)kg",null,1040,null,"壹年","现场"]
[null,null,"Ⅱ级",">1000kg",null,1610,null,"壹年","现场"]
["L-11-249","扭力天平",null,null,"台",95,null,"壹年","现场"]
["L-12-250","架盘天平",null,null,"台",38,"砝码按M2等砝码收费","壹年","现场"]
["L-13-251","比重天平",null,null,"台",33,"砝码按F2级砝码收费","壹年","现场"]
["L-14-252","生物天平",null,null,"台",33,"砝码按F2级砝码收费","壹年","现场"]
["L-15-253","杆秤",null,"≤10kg","台",2.8,null,"不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},">10~50kg","台",5.7,null,"不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},">50~100kg","台",9.5,null,"不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},">100kg","台",19,null,"不超过壹年","现场"]
["L-16-254","戥秤",null,null,"台",3.8,null,"不超过壹年","现场"]
["L-17-255","地秤","3级","(0.04~5)t","台",650,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.1~10)t","台",700,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.1~20)t","台",1100,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.2~30)t","台",1700,null,"不超过壹年","现场"]
["L-17-255","地秤","3级","(0.4~50)t","台",2500,null,"不超过壹年","现场"]
["L-18-256","电子式非自动秤 ",null,"≤60kg","台",260,"电子式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"60kg～1t(含1t)","台",370,"电子式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"1t～3t(含3t)","台",900,"电子式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"3t～10t(含10t)","台",1400,"电子式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"10t～30t(含30t)","台",3800,"电子式","不超过壹年","现场"]
[null,"机械式非自动秤",null,"≤60kg","台",120,"机械式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"60kg～1t(含1t)","台",240,"机械式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"(1～3)t(含3t)","台",450,"机械式","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"(3～10)t(含10t)","台",900,"机械式。大于5t时每增加5t加收200元","不超过壹年","现场"]
["L-19-257","象限秤",null,null,"台",23,null,"不超过壹年","现场"]
["L-20-258","皮带秤",null,"≤50kg/m","台",330,"首次检定加收20%","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},">50kg/m","台",520,null,"不超过壹年","现场"]
["L-21-259","电子皮带秤","0.5，1.0，2.0","≤1000t/h","台",1700,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"0.5，1.0，2.0","(1000～6000)t/h","台",2660,"首次检定加收20%","不超过壹年","现场"]
[null,null,"0.5，1.0，2.0",">6000t/h","台",3420,"首次检定加收20%","不超过壹年","现场"]
["L-22-260","定量秤（配料秤）",null,"≤1t  ","台",570,"首次检定加收20%","不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},">(1～5)t","台",900,null,"不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"≥(5~10)t","台",1710,null,"不超过壹年","现场"]
["L-23-261","自动售粮机",null,null,"台",85,null,"不超过壹年","现场"]
["L-24-262","称重传感器",null,"6t","只",1040,null,"不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"(10～30)t","只",1140,null,"不超过壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"(50～100)t","只",1210,null,"不超过壹年","现场"]
["L-25-263","非连续累计自动衡器","0.2，0.5","≤1000t/h","台",2280,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"0.2，0.5",">1000t/h","台",2750,null,"不超过壹年","现场"]
["L-26-264","重力式装料秤","X（0.2）,X（0.5）,X（1.0）","50kg以下（含50kg）","台",960,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"X（0.2）,X（0.5）,X（1.0）","50kg以上","台",2750,null,"不超过壹年","现场"]
["L-27-265","自动检重秤","X（0.2）,X（0.5）,X（1.0）","50kg以下（含50kg）","台",960,null,"不超过壹年","现场"]
[null,null,"X（0.2）,X（0.5）,X（1.0）","50kg以上","台",2750,null,"不超过壹年","现场"]
["L-28-266","轴（轮）重仪",{"v":0.02,"d":"2%"},"（0～10）t","台",1230,null,"壹年","现场"]
["L-29-267","托盘扭力天平",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"(0~100)g","台",50,null,"壹年","现场"]
["L-30-268","水分快速测定仪","Ⅲ级","(0~10)g","台",270,null,"壹年","现场"]
["L-31-269","容重器","Ⅲ级","(0~1000)g","台",270,null,"壹年","现场"]
["L-32-270","恒速器",null,"(120~180)r/min","台",630,null,"壹年","现场"]
["L-33-271","车速里程表校验仪",null,"(100~4000)r/min","台",950,null,"壹年","现场"]
["L-34-272","电子汽车衡","3级","(0.04~5)t","台",1600,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.1~10)t","台",2200,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.1~20)t","台",2800,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.2~30)t","台",4100,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.4~50)t","台",4800,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.4~60)t","台",6000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(1~80)t","台",7400,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(1~100)t","台",8800,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(1~120)t","台",11000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(1~150)t","台",13000,null,"壹年","现场"]
["L-35-273","电子吊秤","3级","(0.02~5)t","台",780,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.1~10)t","台",1600,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.1~20)t","台",2200,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","(0.2~30)t","台",2800,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","<3000kg","台",170,null,"壹年","现场"]
[null,null,"3级","≥3000kg","台",700,null,"壹年","现场"]
["L-36-274","密度计","一等","(0.65~2.00)g/cm3","点",45,null,"伍年","实验室"]
[null,null,"二等","(0.65~2.00)g/cm3","点",47,null,"叁年","实验室"]
[null,null,"实验室用","(0.65~2.00)g/cm3","点",63,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"工作用","(0.65~2.00)g/cm3","点",30,null,"壹年","实验室"]
["L-37-275","石油密度计","二等","(0.65~1.01)g/cm3","点",40,null,"叁年","实验室"]
[null,null,"工作用","(0.65~1.01)g/cm3","点",30,null,"壹年","实验室"]
["L-38-276","海水密度计","一等","(1.00~1.04)g/cm3","点",45,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"工作用","(1.00~1.04)g/cm3","点",28,null,"壹年","实验室"]
["L-39-277","酒精计","一等","(0~100)%","点",61,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"二等","(0~100)%","点",47,null,"叁年","实验室"]
[null,null,"实验室用","(0~100)%","点",60,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"工作用","(0~100)%","点",30,null,"壹年","实验室"]
["L-40-278","乳汁计","工作用","（15~40）度","点",30,null,"壹年","实验室"]
["L-41-279","糖量计","工作用","（0~80）%","点",20,null,"壹年","实验室"]
["L-42-280","奶类脂肪测定仪","0.13%","(0~13)%","台",3100,null,"壹年","实验室"]
["L-43-281","泥浆密度计",{"v":0.02,"d":"2%"},"(0.96~2.00)g/cm3","台",1000,null,"壹年","实验室"]
["L-44-282","二级标准粘度油","(0.2~0.7)%","(0~105)mm/s","个",2200,null,"壹年","实验室"]
["L-45-283","工作粘度液","(0.7~1.0)%","(0~105)mm/s","个",1800,null,"壹年","实验室"]
["L-46-284","附温糖度计",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"(0~100)%","点",60,null,"壹年","实验室"]
["L-47-285","二等标准糖度计",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"(0~100)%","点",60,null,"壹年","实验室"]
["L-48-286","二等标准乳汁计",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"(15~40)m","点",60,null,"壹年","实验室"]
["L-49-287","盐度计",{"v":0.01,"d":"1%"},"(0~100)%","点",35,null,"壹年","实验室"]
["L-50-288","蓄电池密度计","0.01g/cm","(1.10~1.30)g/cm3","点",35,null,"壹年","实验室"]
["L-51-289","数显密度计","(0.65~2.00)g/cm","(0.65~2.00)g/cm3","台",1600,null,"壹年","实验室"]
["L-52-290","金属维氏硬度计",null,"HV8~800","台",610,null,"壹年","实验室"]
["L-53-291","金属表面洛氏硬度计","0.1%,0.2%,0.5%","HRT HRN15~45","台",610,null,"壹年","现场"]
["L-54-292","金属洛氏硬度计",null,"HR25~95","台",540,null,"壹年","现场"]
["L-55-293","显微硬度计",null,"HV200~800","台",610,null,"壹年","现场"]
["L-56-294","肖氏硬度计",null,null,"台",340,null,"壹年","实验室"]
["L-57-295","袖珍橡胶硬度计",null,null,"台",270,null,"壹年","实验室"]
["L-58-296","微型橡胶硬度计",null,null,"台",270,null,"壹年","实验室"]
["L-59-297","塑料球压痕硬度计",null,null,"台",540,null,"壹年","实验室"]
["L-60-298","标准测力仪","3×10-3","6kN以下","台",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"3×10-3","(6~60)kN（含60kN）","台",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"3×10-3","(60~300)kN（含300kN）","台",700,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"3×10-3","(300~1000)kN","台",800,null,"壹年","实验室"]
["L-61-299","工作用测力计","3×10-3",null,"台",540,null,"壹年","实验室"]
["L-62-300","螺杆张拉机","1.0%",null,"台",180,null,"壹年","现场"]
["L-63-301","拉力表",null,null,"台",540,null,"壹年","实验室"]
["L-63-301","拉力表",null,null,"台",540,null,"壹年","实验室"]
["L-64-302","扭矩计","1%",null,"台",720,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"2%",null,"台",480,null,"壹年","实验室"]
["L-65-303","摆锤式冲击试验机","标准","<5000kN","台",630,null,"壹年","现场"]
["L-66-304","疲劳试验机","工作用",null,"台",660,null,"壹年","现场"]
["L-67-305","拉力,压力和万能材料试验机","0.5级","<50kN","盘",610,null,"壹年","现场"]
[null,null,"0.5级","(50~200)kN（含200kN）","盘",740,null,"壹年","现场"]
[null,null,"0.5级","(200~2000)kN（含2000kN）","盘",1040,null,"壹年","现场"]
[null,null,"0.5级",">2000kN","盘",2470,null,"壹年","现场"]
["L-68-306","拉力,压力和万能材料试验机","1级","<50kN","盘",600,null,"壹年","现场"]
[null,null,"1级","(50~200)kN（含200kN）","盘",720,null,"壹年","现场"]
[null,null,"1级","(200~2000)kN（含2000kN）","盘",1000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"1级",">2000kN","盘",2200,null,"壹年","现场"]
["L-69-307","拉力,压力和万能材料试验机","2级","<50kN","盘",540,null,"壹年","现场"]
[null,null,"2级","(50~200)kN（含200kN）","盘",720,null,"壹年","现场"]
[null,null,"2级","(200~2000)kN（含2000kN）","盘",1000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"2级",">2000kN","盘",2300,null,"壹年","现场"]
["L-70-308","小负荷材料试验机","1级","<10kN","台",450,null,"壹年","现场"]
["L-71-309","电动抗折试验机","1级","5kN,6kN","台",630,null,"壹年","现场"]
["L-72-310","非金属抗折试验机","1级","＞10kN","台",630,null,"壹年","现场"]
[null,null,"1级","≤10kN","台",440,null,"壹年","现场"]
["L-73-311","杯突试验机","1级",null,"台",720,null,"壹年","现场"]
["L-74-312","扭转试验机","2级",null,"台",900,null,"壹年","现场"]
["L-75-313","电子频闪式转速表","0.2级以上（含0.2级）",null,"台",660,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级以下",null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
["L-76-314","电子计数式转速表","(0.05~0.2)级",null,"台",660,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~1.0)级",null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
["L-77-315","磁电式转速表","(0.01~0.2)级",null,"台",580,null,"壹年","实验室"]
["L-78-316","机械式转速表","(0.5~1)级",null,"块",200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级",null,"块",400,null,"壹年","实验室"]
["L-79-317","定时式转速表","0.5级",null,"块",400,null,"壹年","实验室"]
["L-80-318","转速表检定装置",null,null,"台",1200,null,"壹年","实验室"]
["L-81-319","测速仪","0.25,0.5级",null,"台",550,null,"壹年","现场"]
["L-82-320","雷达测速仪",null,"(10~250)km/h","台",210,null,"壹年","现场"]
["L-83-321","机车速度表",null,null,"块",70,null,"壹年","现场"]
["L-84-322","里程计价表检定装置",null,null,"台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-85-323","计价器",null,"(0.1～9999.9)r","块",45,null,"壹年","现场"]
["L-86-324","里程计价表-整机检定",null,"(0.1～9999.9)m","块",450,null,"壹年","现场"]
["L-87-325","里程表",null,null,"块",70,null,"壹年","现场"]
["L-88-326","各类振动台",null,"<500kg","台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-89-327","凸轮碰撞试验台",null,"<50kg","台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-90-328","气压式碰撞试验台",null,null,"台",1100,null,"壹年","现场"]
["L-91-329","振动测量仪",null,null,"参量",600,null,"壹年","实验室"]
["L-92-330","振动冲击测量仪",null,null,"参量",600,null,"壹年","实验室"]
["L-93-331","应变仪检定装置",null,null,"台",350,null,"壹年","实验室"]
["L-94-332","应变仪",null,null,"台",350,null,"壹年","实验室"]
["L-95-333","压电加速度计",null,null,"台",800,null,"壹年","实验室"]
["L-95-333","电子加速器",{"v":0.06,"d":"6%"},"5~300kGy","台",7500,null,"壹年","实验室"]
["L-96-334","位移传感器",null,null,"台",600,null,"壹年","实验室"]
["L-97-335","加速度校准仪",null,null,"台",480,null,"壹年","实验室"]
["L-98-336","速度传感器",null,null,"台",600,null,"壹年","实验室"]
["L-99-337","布氏硬度计","（1~3）%","(100~400)HRB","台",530,null,"壹年","现场"]
["L-100-338","里氏硬度计","0.05%",null,"台",270,null,"壹年","实验室"]
["L-101-339","负荷传感器","（1~3）%","6kN以内","台",900,null,"壹年","实验室"]
["L-102-340","负荷传感器",null,"(50~100)kN","台",900,null,"壹年","实验室"]
["L-103-341","负荷传感器","1×10-4","6kN以内","台",720,null,"壹年","实验室"]
["L-104-342","负荷传感器","1×10-4","(6~1000)kN","台",900,null,"壹年","实验室"]
["L-105-343","扭矩扳子","(1.2.3.5.10)×10-2","＜600N·m","台",300,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(1.2.3.5.10)×10-2","600N·m以上","台",450,null,"壹年","实验室"]
["L-106-344","扭矩扳子检定装置","0.3,0.5,1,2","2000N·m以下","台",900,null,"壹年","现场"]
["L-107-345","测功机","0.5、1.2","2000N·m以下","台",900,null,"壹年","现场"]
["L-108-346","滑板式汽车测滑检验台","0.2m/km","7m/km","台",1100,null,"壹年","现场"]
["L-109-347","摩托车轮偏检测仪","0.2mm","10mm","台",580,null,"壹年","现场"]
["L-110-348","滚筒反力式制动检验台","3%","(0~30)kN","台",1100,null,"壹年","现场"]
["L-110-348","平板式汽车制动检验台",null,null,"台",1100,null,"壹年","现场"]
["L-111-349","测速仪检定装置","0.2mm",null,"台",1100,null,"壹年","现场"]
["L-112-350","出租汽车计价器检定装置","3%","(0~9999)m","台",1000,null,"壹年","现场"]
["L-113-351","液压张拉机","2.5级","(0~10)MN","吨",12,null,"壹年","现场"]
["L-114-352","标准压电加速度计","1.0级",null,"台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-115-353","基桩动测仪","5%；10%","f:(10~3000)Hz","台",1500,null,"壹年","现场"]
["L-116-354","工程振动检测仪",null,null,"台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-117-355","水泥胶砂搅拌机","（0.1-1）%",null,"台",270,null,"壹年","现场"]
["L-118-356","水泥胶砂振动台","3%",null,"台",270,null,"壹年","现场"]
["L-119-357","净浆标准稠度与凝结时间测定仪",null,null,"台",180,null,"壹年","现场"]
["L-120-358","水泥标准筛","              ",null,"个",50,null,"壹年","现场"]
["L-121-359","透气法比表面积仪",null,null,"台",270,null,"壹年","现场"]
["L-122-360","胶沙试膜",null,null,"个",50,null,"壹年","现场"]
["L-123-361","行星式胶砂搅拌机",null,null,"台",310,null,"壹年","现场"]
["L-124-362","胶砂试体成型振实台",null,null,"台",310,null,"壹年","现场"]
["L-125-363","水泥胶砂流动度测定仪",null,null,"台",270,null,"壹年","现场"]
["L-126-364","水泥净浆搅拌机",null,null,"台",270,null,"壹年","现场"]
["L-127-365","水泥安定性试验用雷式夹",null,null,"台",180,null,"壹年","现场"]
["L-128-366","滚筒式车速表检验台",null,null,"台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-129-367","不解体探伤仪",null,null,"台",900,null,"壹年","现场"]
["L-130-368","汽车发动机曲轴箱窜气量测试仪",null,null,"台",450,null,"壹年","现场"]
["L-131-369","油耗分析仪",null,null,"台",270,null,"壹年","现场"]
["L-132-370","透射式烟度计",null,null,"台",720,null,"壹年","现场"]
["L-133-371","汽车底盘测功机",null,null,"台",750,null,"壹年","现场"]
["L-134-372","车速里程表",null,null,"台",300,null,"壹年","现场"]
["L-135-373","汽车转向盘转向里转向力-转向角检测仪",null,null,"台",540,null,"壹年","现场"]
["L-136-374","汽车制动踏板力计",null,null,"台",540,null,"壹年","现场"]
["L-136-374","汽车制动手刹力计",null,null,"台",540,null,"壹年","现场"]
["L-137-375","汽车发动机检测仪",null,null,"台",900,null,"壹年","现场"]
["L-138-376","微机制动性能测试仪",null,null,"台",720,null,"壹年","现场"]
["L-149-377","汽车四轮定位仪",null,null,"台",1200,null,"壹年","现场"]
["L-140-378","车轮动平衡机",null,null,"台",450,null,"壹年","现场"]
["L-141-379","金属量器","2.5×10-4","(1～10)L","只",350,null,"壹年","现场"]
[null,null,"2.5×10-4","20L","只",900,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"2.5×10-4","50L","只",1400,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"2.5×10-4","100L","只",1790,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"2.5×10-4","(200～500)L","只",2400,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"2.5×10-4","1000L","只",2800,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"2.5×10-4","2000L","只",3800,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","(1～10)L","只",270,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","20L","只",380,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","50L","只",630,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","100L","只",630,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","200L","只",800,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","500L","只",950,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","1000L","只",1200,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3","2000L","只",2400,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1~0.5)×10-3",">2000L","只",2500,"基价基础上，每增1m3加收300元","两年","现场"]
["L-142-380","超大型工作量器","（0.1-1.0）％","3000L","台",1200,null,"两年","现场"]
[null,null,"（0.1－1.0）％","4000L","台",1600,null,"两年","现场"]
[null,null,"（0.1－1.0）％","5000L","台",1800,null,"两年","现场"]
[null,null,"（0.1－1.0）％",">5000L","台",1800,"基价基础上，每增1m3加收200元","两年","实验室/现场"]
["L-143-381","玻璃标准球",null,"<100mL","点",95,null,"两年","实验室/现场"]
[{"$nulls":3},">(100～500)mL","点",95,null,"两年","实验室/现场"]
[{"$nulls":3},">(1000～2000)mL","点",95,null,"两年","实验室/现场"]
["L-144-382","量杯、量筒、量瓶","A、B级","(5～2000)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
["L-145-383","雨量筒","B级",null,"只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
["L-146-384","无分度吸管","A级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
[null,null,"B级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
["L-147-385","分度吸管","A，A2级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
[null,null,"B级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
["L-148-386","微量滴定管","A，A2级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
[null,null,"B级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
["L-149-387","滴定管","A，A2级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
[null,null,"B级","(1～100)mL","只",30,"如需要数值每点加收10元","两年","实验室/现场"]
["L-150-388","液体量提",null,null,"只",3,null,"不超过壹年","实验室/现场"]
["L-151-389","注射器",null,null,"只",27,null,"两年","实验室/现场"]
["L-152-390","立式金属计量罐","（0.1～0.3）%","(10～100000)m3","座",1100,"基价基础上，每增1m3加收2元","肆年","现场"]
["L-153-391","浮顶式金属计量罐(外、内)","（0.1～0.3）%","(10～100000)m3","座",1700,"基价基础上，每增1m3加收2元","肆年","现场"]
["L-154-392","卧式金属计量罐","0.4%","(10～60)m3","座",850,"基价基础上，每增1m3加收2元","肆年","现场"]
["L-155-393","球型金属计量罐","0.3%","(10～1000)m3","座",1500,"基价基础上，每增1m3加收2元","肆年","现场"]
["L-156-394","汽车计量罐车","0.25%","(5～10)m3","辆",1000,"基价基础上，每增1m3加收2元","肆年","现场"]
["L-157-395","铁路计量罐车","0.4%","(10～60)m3","辆",900,null,"肆年","现场"]
["L-158-396","燃油加油机","0.3%","(1～999.99)L","枪",450,null,"半年","现场"]
["L-159-397","燃气加气机","1.00%","60L","枪",1350,null,"半年","现场"]
["L-160-398","谷物容重器",null,"1000g","台",90,null,"半年","现场"]
["L-161-399","扎啤桶","±.5%","(6~50)L","个",45,null,"半年","现场"]
["L-162-400","活塞式压力计","一等","(1~60)MPa","台",990,null,"两年","实验室"]
[null,null,"一等","(5~250)MPa","台",990,null,"两年","实验室"]
[null,null,"一等","(0.04~0.6)MPa","台",740,null,"两年","实验室"]
[null,null,"一等","(0.1~6)MPa","台",740,null,"两年","实验室"]
["L-163-401","活塞式压力计","二,三等","(0.04~0.6)MPa","台",540,null,"两年","实验室"]
[null,null,"二,三等","(1~60)MPa","台",630,null,"两年","实验室"]
[null,null,"二,三等","(5~250)MPa","台",720,null,"两年","实验室"]
[null,null,"二,三等","(50~2500)MPa","台",720,null,"两年","实验室"]
["L-164-402","带液柱平衡活塞压力计","二,三等","(0~0.25)MPa","台",740,null,"两年","实验室"]
[null,null,"二,三等","(0~0.25)MPa","台",740,null,"两年","实验室"]
["L-165-403","数字压力计","0.05%","<250MPa","台",720,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1%","<250MPa","台",540,null,"壹年","实验室"]
["L-166-404","浮球式压力计","0.05%","(0～250)kPa","台",630,null,"两年","实验室"]
["L-167-405","活塞压力真空计","二、三等","(-0.1~0.25)MPa","台",720,null,"两年","实验室"]
["L-168-406","补偿式微压计","二等","(0~1500)Pa","台",360,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"二等","(0~2500)Pa","台",360,null,"壹年","实验室"]
["L-169-407","补偿式微压计","工作用","(0~1500)Pa","台",270,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"工作用","(0~2500)Pa","台",270,null,"壹年","实验室"]
["L-170-408","倾斜微压计","工作用","(0～2000)Pa","台",360,null,"壹年","实验室"]
["L-171-409","标准血压计","工作用","(0~40)kPa","台",360,null,"壹年","实验室"]
["L-172-410","血压计","工作用","(0~40)kPa","台",35,null,"半年","实验室"]
["L-173-411","精密血压表",null,"(0~40)kPa","块",270,null,"半年","实验室"]
["L-174-412","血压表",null,"(0~40)kPa","块",35,null,"半年","实验室"]
["L-175-413","精密压力表","（0.16,0.25,0.4）级","<4MPa","块",90,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.16,0.25,0.4）级",">6MPa","块",135,null,"壹年","实验室"]
["L-176-414","弹簧管压力表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级","<4MPa","块",40,null,"半年","实验室"]
[null,null,"(1.0,1.6,2.5,4.0)级","(6~1000)MPa","块",90,null,"半年","实验室"]
["L-177-415","电讯号压力表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级","(0~60)MPa","块",63,null,"半年","实验室"]
["L-178-416","螺纹管压力表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级",null,"块",63,null,"半年","实验室"]
["L-179-417","波纹管压力表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级",null,"块",63,null,"半年","实验室"]
["L-180-418","膜片压力表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级",null,"块",63,null,"半年","实验室"]
["L-181-419","膜合压力表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级",null,"块",63,null,"半年","实验室"]
["L-182-420","氧气表","2.5级","(0~2.5)MPa","块",63,"精密级加收100元","半年","实验室"]
[null,null,"2.5级","(0~25)MPa","块",63,"精密级加收100元","半年","实验室"]
["L-183-421","压力表校验器",null,"6MPa","台",190,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"60MPa","台",250,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"250MPa","台",310,null,"壹年","实验室"]
["L-184-422","标准压力发生器",null,"(0～250)kPa","台",450,null,"壹年","实验室"]
["L-185-423","真空压力表",null,"(-0.1~2.5)MPa","块",50,null,"半年","实验室"]
["L-186-424","标准真空表","（0.16,0.25,0.4）级","(-0.1~0)MPa","块",135,null,"半年","实验室"]
["L-187-425","真空表","(1.0,1.6,2.5,4.0)级","（-0.1~0）Mpa","块",70,null,"半年","实验室"]
["L-188-426","压力传感器","(0.1,0.16,0.25,0.4)级","<250MPa","台",450,null,"壹年","实验室"]
["L-189-427","数字压力校验仪","0.05%",">30MPa","台",720,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1%","<30MPa","台",540,null,"壹年","实验室"]
["L-190-428","微差压表","工作级","(0～1)kPa","台",90,null,"壹年","实验室"]
["L-191-429","数字气压计","0.1%","绝压250KPa","台",720,null,"壹年","实验室"]
["L-192-430","电离真空计","10%","(10-8~10-2)Pa","台",560,null,"壹年","实验室"]
["L-193-431","电离真空计","1.5级","(10-8~10-2)Pa","台",490,null,"壹年","实验室"]
["L-194-432","热偶真空计","(5~10)%","(10-1~102)Pa","台",525,null,"壹年","实验室"]
["L-195-433","电阻真空计","(0~30)%","(10-1~103)Pa","台",525,null,"壹年","实验室"]
["L-196-434","皮喇尼真空计","(30~60)%","(101~105)Pa","台",490,null,"壹年","实验室"]
["L-197-435","水流量标准装置","(0.05～0.5)级","DN：(15~50)mm","台",1800,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.05～0.5)级","DN：(80~150)mm","台",2250,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.05～0.5)级","DN：(200~300)mm","台",3100,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.05～0.5)级","DN：(400~1000)mm","台",9000,null,"两年","现场"]
["L-198-436","钟罩气体流量标准装置","(0.1~1)%","10L","台",1200,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","20L","台",1200,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","50L","台",1200,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","100L","台",1500,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","200L","台",2500,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","500L","台",3000,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","2000L","台",4900,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.1~1)%","(5000~10000)L","台",6700,null,"两年","现场"]
["L-199-437","皂膜气体流量标准装置","(0.5~2.0)%","(10~25)mL","台",225,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~2.0)%","(40~250)mL","台",400,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~2.0)%","(400~1500)mL","台",660,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~2.0)%","(2500~6000)mL","台",1200,null,"两年","实验室/现场"]
["L-200-438","转子流量计","（1.5~4）%","DN：25mm以下（含25mm）","台",180,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"（1.5~4）%","DN：40mm","台",215,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"（1.5~4）%","DN：50mm","台",225,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"（1.5~4）%","DN：80mm","台",315,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"（1.5~4）%","DN：100mm","台",315,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"（1.5~4）%","DN：150mm","台",315,null,"两年","实验室/现场"]
["L-201-439","标准流量计（油）","(0.05~0.1)%","DN：≤100mm","台",750,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
["L-202-440","标准流量计（油）","(0.05~0.1)%","DN：150mm","台",1200,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
["L-203-441","标准流量计（油）","(0.05~0.1)%","DN：≥200mm","台",1500,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
["L-204-442","速度式流量计（油）","（0.2~1.5）%","DN：≤100mm","台",530,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~1.5）%","DN：150mm","台",660,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~1.5）%","DN：200mm","台",780,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~1.5）%","DN：250mm","台",970,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~1.5）%","DN：≥300mm","台",1100,"以原油等油品为检定介质","壹年","实验室"]
["L-205-443","速度式流量计（水）","（0.2~2.5）%","DN：≤40mm","台",360,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：50mm","台",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：80mm","台",630,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：100mm","台",900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：150mm","台",1100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：200mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：250mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：300mm","台",1500,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：350mm","台",1900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：400mm","台",2200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：(450~600)mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：(650~1000)mm","台",3800,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN：(1200~1400)mm","台",5300,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（0.2~2.5）%","DN≥1600mm","台",7000,null,"壹年","实验室"]
["L-206-444","速度式流量计（空气）","(0.5~4.0)%","DN:≤40mm","台",610,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:50mm","台",720,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:80mm","台",900,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:100mm","台",1000,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:150mm","台",1200,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:200mm","台",1500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:250mm","台",1500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:300mm","台",1500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:350mm","台",1500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:400mm","台",1500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
["L-207-445","速度式流量计（蒸气）","(0.5~4.0)%","DN:≤40mm","台",610,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:50mm","台",720,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:80mm","台",900,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:100mm","台",1000,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:150mm","台",1200,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
["L-207-445","速度式流量计（蒸气）","(0.5~4.0)%","DN:200mm","台",1500,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:250mm","台",1500,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:300mm","台",1500,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:350mm","台",1500,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:400mm","台",1500,"以蒸气为检定介质","壹年","实验室"]
["L-208-446","速度式流量计（天然气）","(0.5~4.0)%","DN:≤40mm","台",6200,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:50mm","台",6200,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:80mm","台",6200,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:100mm","台",6200,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:150mm","台",12000,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:200mm","台",12000,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:250mm","台",12000,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:300mm","台",15500,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:350mm","台",15500,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~4.0)%","DN:400mm","台",15500,"以天然气为检定介质","壹年","实验室"]
["L-209-447","容积式流量计（原油）","(0.2~0.5)%","DN:≤40mm","台",850,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:50mm","台",850,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:80mm","台",850,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:100mm","台",1700,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:150mm","台",1700,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:200mm","台",1700,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:250mm","台",1700,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:300mm","台",2200,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:350mm","台",2200,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:400mm","台",2200,"以原油为检定介质","壹年","实验室"]
["L-210-448","容积式流量计（油）","(0.2~0.5)%","DN:≤40mm","台",480,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:50mm","台",480,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:80mm","台",480,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:100mm","台",480,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:150mm","台",720,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
["L-210-448","容积式流量计（油）","(0.2~0.5)%","DN200mm","台",900,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN：250mm","台",1000,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN：300mm","台",1300,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN：350mm","台",1300,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN：400mm","台",1300,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
["L-211-449","容积式流量计（水）","(0.2~0.5)%","DN:≤40mm","台",215,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:50mm","台",225,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:80mm","台",250,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:100mm","台",350,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:150mm","台",530,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:200mm","台",660,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:250mm","台",780,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:300mm","台",970,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:350mm","台",970,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:400mm","台",970,"以水为检定介质","壹年","实验室"]
["L-213-450","容积式流量计（空气）","(0.2~0.5)%","DN:≤40mm","台",500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:50mm","台",500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:80mm","台",500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:100mm","台",500,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:150mm","台",750,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:200mm","台",950,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:250mm","台",1100,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:300mm","台",1300,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:350mm","台",1300,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:400mm","台",1300,"以空气为检定介质","壹年","实验室/现场"]
["L-213-451","质量流量计（油）","(0.1~1.0)%","DN：≤40mm","台",1300,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：50mm","台",1300,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：80mm","台",1300,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：100mm","台",1500,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：150mm","台",1600,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
["L-213-451","质量流量计（油）","(0.1~1.0)%","DN：200mm","台",1900,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：250mm","台",1900,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：300mm","台",1900,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：350mm","台",1900,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~1.0)%","DN：400mm","台",1900,"以柴油等成品油为检定介质","壹年","实验室"]
["L-214-452","质量流量计（水）","(0.1~0.2)%","DN≤40mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：50mm","台",1800,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：80mm","台",2100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：100mm","台",2400,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：150mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：200mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：250mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：300mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：350mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1~0.2)%","DN：400mm","台",3100,null,"壹年","实验室"]
["L-215-453","弯管流量计（水）","(1.0~4.0)%","DN:≤100mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(1.0~4.0)%","DN:150mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(1.0~4.0)%","DN:200mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(1.0~4.0)%","DN:250mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(1.0~4.0)%","DN:300mm","台",1500,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(1.0~4.0)%","DN:≥350mm","台",1500,null,"壹年","实验室"]
["L-216-454","玻璃转子流量计（水）","(1.5~4.0)%","DN:10mm","台",190,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:15mm","台",190,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:20mm","台",190,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:25mm","台",200,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:40mm","台",215,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:50mm","台",225,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:80mm","台",250,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:100mm","台",270,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:150mm","台",340,null,"两年","实验室/现场"]
["L-217-455","玻璃转子流量计（空气）","(1.5~4.0)%","DN:4mm","台",180,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:6mm","台",185,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:10mm","台",190,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:15mm","台",190,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:20mm","台",190,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:25mm","台",200,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:40mm","台",215,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:50mm","台",225,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:80mm","台",340,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:100mm","台",340,null,"两年","实验室/现场"]
[null,null,"(1.5~4.0)%","DN:150mm","台",340,null,"两年","实验室/现场"]
["L-218-456","明渠流量计","(2.5~5)%","≤500m3/h以下","台",500,null,"两年","现场"]
[null,null,"(2.5~5)%","＞500m3/h以上","台",1000,null,"两年","现场"]
["L-219-457","流速计","5%","≥30m/s","台",380,null,"两年","现场"]
["L-220-458","音速喷嘴","0.2%","DN：≤50mm","台",1400,null,"两年","现场"]
["L-221-459","流量测量节流装置",null,"DN(50~100)mm","台",190,null,"两年","现场"]
[{"$nulls":3},"DN(125~200)mm","台",440,null,"两年","现场"]
[{"$nulls":3},"DN(225~300)mm","台",760,null,"两年","现场"]
[{"$nulls":3},"DN(400~600)mm","台",1000,null,"两年","现场"]
[{"$nulls":3},"DN(700~1000)mm","台",1500,null,"两年","现场"]
["L-222-460","便携式水表检定装置","2%","DN(15~25)mm","台",490,null,"两年","现场"]
[null,null,"0.5%","DN15mm","台",450,null,"两年","现场"]
["L-223-461","水表","2%","DN(15~25)mm","块",18,null,"肆年","实验室"]
[null,null,"2%","DN(40~50)mm","块",25,null,"肆年","实验室"]
[null,null,"2%","DN(80~150)mm","块",100,null,"肆年","实验室"]
[null,null,"2%","DN200mm","块",150,null,"肆年","实验室"]
[null,null,"2%","DN（250~400）mm","块",300,null,"肆年","实验室"]
[null,null,"2%","DN≥450mm","块",400,null,"肆年","实验室"]
["L-224-462","水表检定装置","(0.2~0.5)%","DN:15mm","台",1300,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:(15~25)mm","台",1300,null,"两年","现场"]
[null,null,"(0.2~0.5)%","DN:(15~50)mm","台",1600,null,"两年","现场"]
["L-224-462","水表检定装置","(0.2~0.5)%","DN:(80~200)mm","台",4500,null,"两年","现场"]
["L-225-463","工业水表",{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：40mm","台",40,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：50mm","台",40,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：80mm","台",180,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：100mm","台",180,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：150mm","台",180,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：200mm","台",225,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：250mm","台",450,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：300mm","台",450,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：350mm","台",450,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":0.025,"d":"2.50%"},"DN：400mm","台",450,null,"两年","实验室"]
[null,null,{"v":1.025,"d":"102.50%"},"DN：450mm以上","台",540,null,"两年","实验室"]
["L-226-464","IC卡水表","2%","DN(15~25)mm","块",30,null,"两年","实验室"]
["L-227-465","IC卡燃气表","2%","(0.16～4.0)m3/h","块",40,null,"两年","实验室"]
["L-228-466","工业煤气表","(1~2.5)%","40m3"," 台",30,null,"两年","实验室"]
[null,null,"(1~2.5)%","(40~100)m3"," 台",125,null,"两年","实验室"]
[null,null,"(1~2.5)%","(100~160)m3"," 台",180,null,"两年","实验室"]
["L-229-467","家用煤气表","(2.5~4)%","(1.5~10)m3"," 台",15,null,"两年","实验室"]
["L-230-468","皮膜式燃气表","2.0%","(1.5~3)m3/h","块",30,null,"两年","实验室"]
[null,null,"1.5%","(10~25)m3/h","块",40,null,"两年","实验室"]
[null,null,"(2~3)%","(40~100)m3/h","块",90,null,"两年","实验室"]
[null,null,"(2~3)%","(160~250)m3/h","块",225,null,"两年","实验室"]
["L-231-469","涡轮流量变送器","(2~3)%","DN：(4～10)mm","台",180,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(2~3)%","DN：(15～600)mm","台",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~1)%","DN：(4～600)mm","台",1200,null,"壹年","实验室"]
["L-232-470","靶式流量变送器","(0.5~2.0)%","DN：(10~50)mm","台",440,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5~2.0)%","DN：(80~200)mm","台",500,null,"壹年","实验室"]
["L-233-471","旋进旋涡流量变送器","0.5%","DN：150mm以下","台",810,null,"壹年","实验室"]
["L-234-472","气动差压流量变送器","0.5%",null,"台",360,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.5～1.5)级",null,"台",360,null,"壹年","实验室"]
["L-235-473","电动Ⅱ型压力变送器","0.5级",null,"台",750,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级",null,"台",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"2.5级",null,"台",315,null,"壹年","实验室"]
["L-236-474","电动Ⅲ型压力变送器","0.2级",null,"台",540,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级",null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级",null,"台",900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1级",null,"台",250,null,"壹年","实验室"]
["L-237-475","安全栅","1.5级","DC：(4～20)mA；           DC ：( 0～5)V","台",450,null,"壹年","实验室"]
["L-238-476","配电器","2.5级","DC：(4～20)mA；           DC ：( 0～5)V","台",450,null,"壹年","实验室"]
["L-239-477","调节器","0.1%,0.2%,0.5%",null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-240-478","计算器","0.1%,0.2%,0.5%",null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-241-479","积算器 、开方器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-242-480","Q型操作器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-243-481","气电转换器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-244-482","电气转换器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-245-483","信号转换器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-246-484","隔离器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-247-485","反向器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-248-486","升压器",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-249-487","数显表",null,null,"台",630,null,"壹年","实验室"]
["L-250-488","定量罐装机",null,"单头","台",590,null,"两年","实验室"]
[{"$nulls":3},"(2～30)头","台",590,null,"两年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（31~50）头","台",700,null,"两年","实验室"]
[{"$nulls":3},"(51～120)头","台",900,null,"两年","实验室"]
[{"$nulls":3},"≥121头","台",900,null,"两年","实验室"]
["L-251-489","定量包装机",null,"(5～50)头","台",900,null,"两年","实验室"]
["L-252-490","压片机",null,"(1～50)冲","台",500,null,"壹年","实验室"]
["L-253-491","胶囊填充机",null,"(1～10)孔","台",500,null,"壹年","实验室"]
["L-254-492","尘埃离子计数器",null,null,"台",360,null,"壹年","实验室"]
["L-255-493","大气采样器",null,null,"台",360,null,"壹年","实验室"]
["L-256-494","水分接收器","1%",null,"支",125,null,"壹年","实验室"]
["L-257-495","定量可调移液器","（1~8）%","(5～5000)uL","支",315,null,"壹年","实验室"]
["L-258-496","微量进样器","2%","(0.005～0.1)mL","支",190,null,"壹年","实验室"]
["L-259-497","标准体积管","0.02%","(100～300)L","台",3040,null,"壹年","现场"]
[null,null,"0.02%","DN：150mm","台",3000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"0.02%","DN：(250~350)mm","台",7900,null,"壹年","现场"]
[null,null,"0.05%","(60~11000)L","台",3700,null,"壹年","现场"]
["L-260-498","毛细管粘度计","6%","（0~10-5）mm2/s","支",360,null,"壹年","现场"]
[]
["D-1-499","标准电池","二等","(1.0186800～1.0185900)V","只",280,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.002~0.005)级","(1.0186800～1.0185900)V","只",230,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.01~0.02)级","(1.01855～1.01868)V","只",200,null,"壹年","实验室"]
["D-2-500","标准电压源","(0.0005～0.002)级","(0～1000)V","台",1560,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.005～0.01)级","(0～1000)V","台",1210,null,"壹年","现场"]
[null,null,"(0.05～0.1)级","(0～1000)V","台",630,null,"壹年","现场"]
["D-3-501","标准电流源","(0.0005～0.02)级","(0～30)A","台",1400,null,"壹年","现场"]
[null,null,"(0.005～0.01)级","(0～30)A","台",1000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"(0.05～0.1)级","(0～30)A","台",630,null,"壹年","现场"]
["D-4-502","标准功率源","(0.0005～0.002)级","(0～1000)V\n(0～30)A","台",2280,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.05～0.01)级","(0～1000)V\n(0～30)A","台",1610,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(0～1000)V\n(0～30)A","台",950,null,"壹年","实验室"]
["D-5-503","直流稳压源","稳定度0.05%/10分钟以上",null,"台",470,"每增加一路加收一倍","壹年","现场"]
["D-6-504","交流稳压源","稳定度0.5%/10分钟以上",null,"台",470,"每增加一路加收一倍","壹年","现场"]
["D-7-505","稳流电源","稳定度0.05%/10分钟以上","(0～100)A","台",520,null,"壹年","现场"]
["D-8-506","直流标准电阻器","(0.005~0.02)级","10-3Ω～105Ω","只",250,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.05~0.2)级","10-3Ω～105Ω","只",100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"二等","10-3Ω～105Ω","只",200,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.0005～0.002)级","10-3Ω～105Ω","只",210,null,"壹年","实验室"]
["D-9-507","标准电容器","（0.005～0.02）级","(1～106)pF","只",360,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.05～0.2)级","(1～106)pF","只",270,null,"壹年","实验室"]
["D-9-507","标准电容器","0.2级以下","(1～106)pF","只",315,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.01~0.02)级","(1～106)pF","点",85,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.05级","(1～106)pF","点",45,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(1～106)pF","点",36,null,"壹年","实验室"]
["D-10-508","标准电感箱","（0.01~0.02)级","100μH~1H","点",380,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.05级","100μH~1H","点",47,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级及以下","100μH~1H","点",38,null,"壹年","实验室"]
["D-11-509","标准电感器","(0.01~0.02)级","100μH~1H","只",392,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.05~0.1)级","100μH~1H","只",170,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","100μH~1H","只",140,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"100μH~1H","只",45,null,"壹年","实验室"]
["D-12-510","标准互感线圈","0.05级",null,"只",175,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1～0.2)级",null,"只",125,null,"壹年","实验室"]
["D-13-511","直流比较电位差计","0.0001级","(0~2.111111)V","台",1470,null,"壹年","实验室"]
["D-14-512","直流电位差计","(0.001～0.005)级","(0~2.111111)V","台",1200,"加一量限加100元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.05级","(0~2.111111)V","台",400,"加一量限加100元","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.01～0.02)级","(0~2.111111)V","台",500,"加一量限加50元","壹年","实验室"]
["D-15-513","直流比较仪电桥","0.005级","(10-5~106)Ω","台",1500,null,"壹年","实验室"]
["D-16-514","比较电桥","(0.1～0.2)级","0.01Ω～105Ω","台",1600,null,"壹年","实验室"]
["D-17-515","直流电桥","(0.01～0.02)级","(10-5~106)Ω","台",660,"直流双桥加收50%","壹年","实验室"]
[null,null,"0.05级",null,"台",560,"直流双桥加收50%","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1～0.2)级","(10-5~106)Ω","台",250,"直流双桥加收50%","壹年","实验室"]
["D-18-516","测温电桥","(0.01~0.02)级",null,"台",720,null,"壹年","实验室"]
["D-19-517","直流电阻箱",{"v":0.0001,"d":"0.01%"},"(10-2~106)Ω","点",30,null,"壹年","实验室"]
[null,null,{"v":0.0002,"d":"0.02%"},"(10-2~106)Ω","点",28,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.001～0.005)级","(10-2~106)Ω","点",23,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.01～0.02)级","(10-2~106)Ω","点",19,null,"壹年","实验室"]
["D-20-518","交流电阻箱","0.05级","0.01Ω～100kΩ","点",20,null,"壹年","实验室"]
["D-21-519","高阻箱","(0.1～0.2)级","(105~1011)Ω","点",18,null,"壹年","实验室"]
["D-22-520","直流分压箱","0.0005级","电压上限≤1.5kV","台",1500,"基本点为10点，超过10点，每点加收50元","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.001~0.002)级","电压上限≤1.5kV","台",900,"基本点为10点，超过10点，每点加收40元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.005级","电压上限≤1.5kV","台",640,"基本点为10点，超过10点，每点加收30元","壹年","实验室"]
[null,null,"(0.01～0.02)级","电压上限≤1.5kV","台",510,"基本点为10点，超过10点，每点加收20元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.05级","电压上限≤1.5kV","台",350,"基本点为10点，超过10点，每点加收10元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","电压上限≤1.5kV","台",250,"基本点为10点，超过10点，每点加收10元","壹年","实验室"]
["D-23-521","直流电流表","1.5级","(0~50)A","基本\n量限",45,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.0级","(0~50)A","只",50,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(0~50)A","基本\n量限",270,"交流直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收70元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","(0~50)A","基本\n量限",200,"交流直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收80元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","(0~50)A","基本\n量限",110,"交直流两用加50%每加一量限加70元","壹年","实验室"]
["D-24-522","直流电压表","1.0级","(0~1000)V","基本\n量限",60,"交流直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收40元","壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级以下","(0~1000)V","只",47,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(0~1000)V","基本\n量限",280,"交流直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收120元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","(0~1000)V","基本\n量限",200,"交流直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","(0~1000)V","只",110,"交直流两用加50%每加一量限加70元","壹年","实验室"]
["D-25-523","直流功率表","1.0级","(0~1000)V     (0~50)A","基本\n量限",70,"交直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收60元","壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级以下","(0~1000)V     (0~50)A","只",50,null,"壹年","实验室"]
["D-25-523","直流功率表","0.1级","(0~1000)V     (0~50)A","基本\n量限",300,"交直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收120元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","(0~1000)V     (0~50)A","基本\n量限",240,"交直流两用检定加收基本量限\n50%，每加一个量限加收80元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","(0~1000)V     (0~50)A","基本\n量限",200,"交直流两用加50%每加一个量限加60元","壹年","实验室"]
["D-26-524","交流电流表","1.0级","(0~50)A","只",70,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级以下","(0~50)A","只",50,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(0~50)A","基本\n量限",260,"每加一个量限加收120元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","(0~50)A","基本\n量限",200,"每加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","(0~50)A","基本\n量限",120,"每加一个量限加收70元","壹年","实验室"]
["D-27-525","交流电压表","1.0级","(0~1000)V","只",70,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级以下","(0~1000)V","只",50,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(0~1000)V","基本\n量限",280,"每加一个量限加收120元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","(0~1000)V","只",190,"每加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","(0~1000)V","基本\n量限",120,"每加一个量限加收70元","壹年","实验室"]
["D-28-526","交流功率表","1.0级","(0~1000)V    (0~50)A","只",70,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.5级以下","(0~1000)V    (0~50)A","只",47,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","(0~1000)V    (0~50)A","基本\n量限",280,"每加一个量限加收120元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","(0~1000)V    (0~50)A","基本\n量限",230,"每加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","(0~1000)V    (0~50)A","基本\n量限",170,"每加一个量限加收60元","壹年","实验室"]
["D-29-527","微欧计","1.0级","1μΩ~2000Ω","台",400,null,"壹年","实验室"]
["D-30-528","数字微欧计","（0.5~0.1）级","（0.0001~100）Ω","台",1000,null,"壹年","现场"]
["D-31-529","欧姆表","1.5级以下",null,"只",170,"每加一个量限加收50元","壹年","实验室"]
["D-32-530","兆欧表",null,"(0~1×105)MΩ","只",105,null,"壹年","实验室"]
["D-33-531","LCR测量仪","（0.05~0.2）级",null,"台",800,null,"壹年","实验室"]
["D-34-532","光电放大器检流计",null,null,"台",180,null,"壹年","实验室"]
["D-35-533","数字式接地电阻测试仪",null,null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
["D-36-534","数字式绝缘电阻表",null,null,"台",130,"每增加一个量程加收50元","壹年","实验室"]
["D-37-535","绝缘电阻测量仪","(0.01～0.1)级","106Ω～1012Ω","台",220,"每增加一个量程加收50元","壹年","实验室"]
["D-38-536","数字式绝缘电阻测试仪",null,null,"台",450,null,"壹年","实验室"]
["D-39-537","高阻表","(0.5～2.5)级",null,"只",310,null,"壹年","实验室"]
["D-40-538","绝缘电阻表检定仪","(0.2~5)级","2GΩ以下","台",450,"2GΩ以上每点加20元，测量电压5kV以下，加一电压表加300元","壹年","实验室"]
["D-41-539","电量变送器","（0.2~0.5）级","V：600V/   I：（0~5）A","TAI 3",540,null,"壹年","实验室"]
["D-42-540","泄漏电流测量仪","（0.2~1.0）级","100uA~100mA（20Hz~10kHz）","TAI 3",1000,null,"壹年","实验室"]
["D-43-541","回路电阻测试仪",null,"10A～100A","点",310,"每加一量限加收50元","壹年","现场"]
["D-44-542","直流电阻速测仪","0.05级",null,"台",360,null,"壹年","现场"]
["D-45-543","PH计检定仪","（0.05~0.1）级",null,"台",1000,null,"壹年","现场"]
[null,null,"（0.2~0.5）级",null,"台",900,null,"壹年","实验室"]
["D-46-544","数字式接地电阻表","（2~5）%","1000Ω以下","台",135,null,"壹年","实验室"]
["D-47-545","数字电容表","（0.1~1）级",null,"台",180,null,"壹年","实验室"]
["D-48-546","数字电感电容表","（0.1~1）级",null,"台",270,null,"壹年","实验室"]
["D-49-547","高压静电电压表","1.0级及以下","100kV","台",1300,null,"壹年","实验室"]
["D-50-548","工频频率表","（0.5～1.0）级",null,"只",220,null,"壹年","实验室"]
["D-51-549","工频单相相位表","0.5级","50Hz","基本\n量限",270,"每加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
[null,null,"（1.0～1.5）级","50Hz","基本\n量限",180,"每加一个量限加收80元","壹年","实验室"]
[null,null,"（2.0～5.0）级","50Hz","基本\n量限",160,"每加一个量限加收60元","壹年","实验室"]
["D-52-550","功率因数表","（0.2～1.0）级","50Hz,单相110/250V;5/10A","基本\n量限",360,"每加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
["D-53-551","万用表","0.5级",null,"只",190,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（1.0～1.5）级",null,"只",95,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（2.5～5.0）级",null,"只",75,null,"壹年","实验室"]
["D-54-552","钳形电流表","（1.5～5.0）级",null,"基本\n量限",60,"每加一个量限加收10元","壹年","实验室"]
["D-55-553","直流比例仪器","（0.01~2.0）级（比差）","（10~3000）A","台",1800,null,"壹年","实验室"]
["D-56-554","钳形表校验仪","(2.5～5.0)级","(0~1000)A","台",450,null,"壹年","实验室"]
["D-57-555","三相标准电能表","0.05级  ","380V（1~10）A","点",70,"基本量限400元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","380V（1~10）A","点",60,"基本量限400元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","380V（1~10）A","点",45,"基本量限400元","壹年","实验室"]
["D-58-556","单相标准电能表","0.05级","220V    (1~10)A","点",80,"每加一个量限加收80元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","220V    (1~10)A","点",50,"每加一个量限加收80元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级及以上","220V    (1~10)A","点",35,"每加一个量限加收50元","壹年","实验室"]
["D-59-557","单相电能表","1.0级以下",null,"只",50,"安装式，整块","伍年","实验室"]
["D-60-558","IC卡电能表","0.5级及以下","0-20(80)A","只",45,null,"伍年","实验室"]
["D-61-559","三相三线电能表","0.5级","3×380V　3×5A","只",160,"安装式，整块","伍年","实验室"]
[null,null,"1.0级","3×220,380V　3×5A","只",80,"安装式，整块","伍年","实验室"]
["D-62-560","三相四线电能表（电子）","0.5级","3×220,380V　3×5A","只",160,"安装式，整块","伍年","实验室"]
[null,null,"1.0级及以下","3×220,380V　3×5A","只",110,"安装式，整块","伍年","实验室"]
["D-63-561","复费式三相三线电能表","0.5级","3×220,380V　3×5A","只",315,"安装式","伍年","实验室"]
[null,null,"1级及以下","3×220,380V　3×5A","只",140,"安装式","伍年","实验室"]
["D-64-562","复费式三相四线电能表","0.5级","3×220,380V　3×5A","只",315,"安装式","伍年","实验室"]
[null,null,"1.0级及以下","3×220,380V　3×5A","只",140,"安装式","伍年","实验室"]
["D-65-563","电子式单相电能表","1.0级","220V，(1～5)A","只",100,null,"伍年","实验室"]
["D-66-564","接地电阻测量仪"," (2.0~5.0)级",null,"台",400,null,"壹年","实验室"]
["D-67-565","接地电阻表","(3.0～5.0)级",null,"只",90,"每增加一个量限加收100元","壹年","实验室"]
["D-68-566","直流磁电系检流计",null,null,"只",125,"每增加一个量限加收50%","壹年","实验室"]
[{"$nulls":4},"只",95,"每增加一个量限加收50%","壹年","现场"]
["D-69-567","三表校验仪","(0.2～0.5)级","400HZ,60HZ,50HZ","台",740,null,"壹年","现场"]
["D-70-568","综合校验仪","0.2级",null,"台",770,null,"壹年","现场"]
["D-71-569","钳形表校验仪",null,null,"台",500,null,"壹年","现场"]
["D-72-570","直流数字电压表","0.0005级","(0~1000)V","台",1500,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.001~0.002)级","(0~1000)V","台",900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.005级","(0~1000)V","台",740,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.01～0.05)级","(0~1000)V","台",500,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"(0.1～1.0)级","(0~1000)V","台",250,null,"壹年","实验室"]
["D-73-571","数字电流表","0.01级","0.1mA～2A","台",350,null,"壹年","实验室"]
["D-74-572","数字功率表","0.05级","电流：(0.25～10)A电压：(15～600)V","台",1000,null,"壹年","实验室"]
["D-74-572","数字功率表","0.1级","电流：(0.25～10)A电压：(15～600)V","台",900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","电流：(0.25～10)A电压：(15～600)V","台",720,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级","电流：(0.25～10)A电压：(15～600)V","台",630,null,"壹年","实验室"]
["D-75-573","数字多用表","7位半",null,"台",1610,"每加一个功能加收1200元","壹年","实验室"]
[null,null,"6位半",null,"台",950,"每加一个功能加收800元","壹年","实验室"]
[null,null,"5位半",null,"台",770,"每加一个功能加收600元","壹年","实验室"]
[null,null,"4位半",null,"台",580,"每加一个功能加收400元","壹年","实验室"]
[null,null,"3位半",null,"台",180,"每加一个功能加收100元","壹年","实验室"]
["D-76-574","电流互感器","(0.01～0.02)级","(0~2)kA以下","基本\n量限",280,"每加一个量限加收100元","两年","实验室"]
[null,null,"0.05级","(0~2)kA以下","基本\n量限",245,"每加一个量限加收100元","两年","实验室"]
[null,null,"0.1级以下","(0~2)kA以下","基本\n量限",160,"每加一个量限加收70元","两年","实验室"]
["D-77-575","电压互感器","(0.01～0.02)级","(0~35)kV","基本\n量限",300,"每加一个量限加收120元","两年","实验室"]
[null,null,"0.05级","(0~35)kV","基本\n量限",240,"每加一个量限加收100元","两年","实验室"]
[null,null,"0.1级以下","(0~35)kV","基本\n量限",140,"每加一个量限加收80元","两年","实验室"]
["D-78-576","感应分压器","（0.1～0.2）级",null,"台",700,null,"壹年","实验室"]
["D-79-577","互感器校验仪","（1.0、2.0）级","150V、100V、100/√3V、5A、1A","台",620,null,"壹年","实验室"]
["D-80-578","互感器校验仪检定装置","±0.2%","100/3V","台",1000,null,"两年","实验室"]
["D-81-579","变压比电桥","0.1级以下"," ","台",900,null,"壹年","实验室"]
["D-82-580","电压互感器负载箱",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"点",27,"单台起价100元","壹年","实验室"]
["D-83-581","电流互感器负载箱",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"点",27,"单台起价100元","壹年","实验室"]
["D-84-582","耐压测试仪",null,"（0~50）kV","台",1000,"交直流两用加收50%","壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"（50~100）kV","台",1100,"交直流两用加收50%","壹年","实验室"]
["D-85-583","电流电压互感器负载箱","2×10-5～5×10-3",null,null,540,null,"壹年","实验室"]
["D-86-584","高压测试仪器","1%及以下","（10~100）KV","台",900,"带兆欧表或交直流两用加收200元","壹年","实验室"]
["D-87-585","单相电能表检定装置","0.05级%","220V,(0~100)A","台",1400,"每加一个表位加收200元","两年","现场"]
[null,null,"0.1级","220V,(0~100)A","台",1200,"每加一个表位加收100元","两年","现场"]
[null,null,"0.2级","220V,(0~100)A","台",1000,"每加一个表位加收200元","两年","现场"]
["D-88-586","便携式三相电能表检定装置","0.05级","100V，220V，380V，0～50A","台",1900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级","100V，220V，380V，0～50A","台",2500,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.2级","100V，220V，380V，0～50A","台",1900,null,"壹年","实验室"]
["D-89-587","便携式单相电能表检定装置","0.05级","220V,(0~100)A","台",3100,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级及以下","220V,(0~100)A","台",1300,null,"壹年","实验室"]
["D-90-588","三相电能表检定装置","0.05级","100,220,380V,(0~50)A","台",4000,"每加收一个表位加收300元","两年","现场"]
[null,null,"0.1级","100,220,380V,(0~50)A","台",3400,"每加收一个表位加收200元","两年","现场"]
[null,null,"0.2级","100,220,380V,(0~50)A","台",3100,null,"两年","现场"]
["D-91-589","电表检定装置XF-1型","(0.05～0.1)级","(0~600)V,(0~30)A","台",4940,null,"壹年","现场"]
["D-92-590","交流电容电桥","(0.01～0.05)级",null,"台",1780,null,"壹年","实验室"]
["D-93-591","交流电感电桥","(0.01～0.05)级",null,"台",1710,null,"壹年","实验室"]
["D-94-592","万用电桥","0.1级以下（含0.1级 ）",null,"台",540,"每加一个功能加收150元","壹年","实验室"]
[null,null,"0.1级以上",null,"台",720,"每加一个功能加收150元","壹年","实验室"]
["D-95-593","数字式交流电桥","(0.05~0.2)级",null,"台",1050,"每加一个功能加收150元","壹年","实验室"]
["D-96-594","数字高压表","0.2级以下","100kV","台",1800,null,"壹年","实验室"]
["D-97-595","数字式三用表校验仪","(0.2～1.0)级","DC:(0~1000)V;AC:(0~1000)V","台",720,null,"壹年","现场"]
["D-98-596","数字式万用表","±1%","(0~20)A;(0~1000)V","台",270,null,"壹年","实验室"]
["D-99-597","屏蔽室",null,"1kHz~10GHz","台",2700,null,"壹年","现场"]
["D-100-598","携带式磁粉探伤仪","±10%","500A","台",500,null,"壹年","实验室"]
["D-101-599","固定式磁粉探伤仪","±10%","3000A","台",1000,null,"壹年","现场"]
["D-102-600","标准模拟应变量标准器","（0.015~0.1）%","(0~105)uε","盘",215,null,"壹年","实验室"]
["D-103-601","动态应变仪","（0.2~1）%","(0~105)uε","通道",540,null,"壹年","实验室"]
["D-104-602","静态应变仪","（0.05~1）%","(0~105)uε","台",720,"不含转换箱","壹年","实验室"]
["D-105-603","线路故障测试仪",{"v":0.001,"d":"0.10%"},"(0~1)MΩ","台",450,null,"壹年","实验室"]
["D-106-604","磁通表（数字式）","2×10-3","（1~20）mWb","只",540,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"5×10-3","（1~10）mWb","只",450,null,"壹年","实验室"]
["D-107-605","磁通表（指针式）","1.0级以下","（1~10）mWb","只",270,null,"壹年","实验室"]
["D-108-606","磁通量具","2×10-4",null,"只",1000,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"5×10-4",null,"只",540,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"（1~5）×10-3","（1000~10000）μH","只",450,null,"壹年","实验室"]
["D-109-607","螺线管","（2~5）×10-3","（105/4π）A/m以下","常数",450,null,"壹年","实验室"]
["D-100-608","工作测量线圈","1×10-3","1000cm2以上","常数",840,null,"壹年","实验室"]
["D-111-609","标准测量线圈","（2~5）×10-3","1000cm2以下","常数",460,null,"壹年","实验室"]
["D-112-610","特斯拉计（指针式）","1.0级以上","（0.05~2）T","台",630,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1.0级 以下","（0.05~2）T","台",450,null,"壹年","实验室"]
["D-113-611","数字式特斯拉计","0.5级以上","（0.05~2）T","台",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"0.5级以下","（0.05~2）T","台",900,null,"壹年","实验室"]
["D-114-612","静电装置(接地电阻）","3%","0～100Ω","点",180,null,"壹年","现场"]
[null,"静电装置（接触电阻）","0.5%","0～10Ω","点",27,null,"壹年","现场"]
[null,"中小型三相异步电动机",null,"55kW以下(含55kW)","台",550]
[{"$nulls":3},"55kW以上","台",850]
[]
["W-1-613","低频交直流转换标准","±（0.01～0.5）%","10Hz～1MHz ；（0.25～300)V","台",980,null,"壹年","实验室"]
["W-2-614","精密交流电压校准源","±（0.02～3)%","10Hz～1MHz ；1mV～100V","台",1960,null,"壹年","实验室"]
["W-3-615","双音频信号发生器","±0.5dB","400Hz～4000Hz","台",580,null,"壹年","实验室"]
["W-4-616","低频电压校准装置","±（0.005～0.1）%","10Hz～1MHz ；（0.25～100）V","台",1300,null,"壹年","实验室"]
["W-5-617","电子管电压表检定仪","±1%","0.5mV～300V","台",425,null,"壹年","实验室"]
["W-6-618","标准补偿式电压表","±（0.2±0.08/UX）%","30Hz～500MHz ；25mV～100V","台",850,null,"壹年","实验室"]
["W-7-619","超高频毫伏表","±（1%～10%）","0.1kHz～1GHz","台",760,null,"壹年","实验室"]
["W-8-620","电子电压表","±（1%～2.5%）","0.3mV-300V","台",850,null,"壹年","实验室"]
["W-9-621","高频信号发生器","±1dB","（0.1-1000）MHz","台",1330,null,"壹年","实验室"]
["W-10-622","低频信号发生器","±10%","20Hz～200kHz","台",830,null,"壹年","实验室"]
["W-11-623","调制分析仪","±（1%-5%）","fc:〈1000MHz；fm:30Hz~200kHz","台",1600,null,"壹年","实验室"]
["W-12-624","选频电平表","0.2dB","200Hz～300MHz；    (+20～-120)dB","台",1000,null,"壹年","实验室"]
["W-13-625","电平振荡器","0.2dB","200Hz～30MHz；     +10dB～-60dB","台",855,null,"壹年","实验室"]
["W-14-626","失真度检定装置","±（1～10）%","5Hz～200kHz    ","台",1260,null,"壹年","实验室"]
["W-15-627","失真度测量仪","±（5～10）%","2Hz～100kHz   ","台",610,null,"壹年","实验室"]
["W-16-628","高频LCR表","（0.1~1）%","10kHz～10MHz","台",980,null,"壹年","实验室"]
["W-17-629","高频Q表","±(7~15）%","Q：5-1000；C：(25~471)pF","台",630,null,"壹年","实验室"]
["W-18-630","衰减校准装置","±0.2%","(0-80)dB","台",1600,null,"壹年","实验室"]
["W-19-631","干扰场强仪","1dB","10kHz-1000MHz（ABCD波段）","台",900,null,"壹年","实验室"]
["W-20-632","平衡可变衰减器","±（0.02~0.5） dB","(0~2)MHz","台",800,null,"壹年","实验室"]
["W-21-633","任意波形发生器","±(3~10%)","10Hz-100MHz","台",1000,null,"壹年","实验室"]
["W-22-634","频谱分析仪","2dB","＞10GHz RBW≥10挡","台",1600,null,"壹年","实验室"]
["W-23-635","频谱分析仪","2dB","<10GHz ","台",1600,null,"壹年","实验室"]
["W-24-636","滤波器",null,null,"台",600,null,"壹年","实验室"]
["W-25-637","脉冲信号发生器","10%    tr：5ns","50MHz","台",900,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"±1%  tr：200ps","500MHz","台",1470,null,"壹年","实验室"]
["W-26-638","晶体管图示仪",{"v":0.007,"d":"0.70%"},"（0.01～1000）V  （0.001～200）mA","台",470,null,"壹年","实验室"]
["W-27-639","图示仪校准仪",{"v":0.007,"d":"0.70%"},"（0.01～1000）V  （0.001～200）mA","台",720,null,"壹年","实验室"]
["w-28-640","示波器校准仪","T：0.01%V：0.5%","S06等200V，250PS","台",740,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"T：0.01%V：0.5%","S03等200V，1nS","台",480,null,"壹年","实验室"]
["W-29-641","通用示波器","±3%（二通道）","DC～100MHz","台",850,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"±3%（二通道）","（100~300）MHz","台",850,null,"壹年","实验室"]
["W-30-642","函数发生器","（5~0.1）%","DC~20MHz","台",990,null,"壹年","实验室"]
["W-31-643","数字式示波器","2%；0.01%","DC~500MHz","台",1300,null,"壹年","实验室"]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.5%"},"1000MHz","台",2700,null,"壹年","实验室"]
["W-32-644","抖晃仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"（0.001~3.999）%","台",1120,null,"壹年","实验室"]
["W-33-645","心脑电图检定仪","±1%","(0.05~200)Hz，8μV~30V","台",1040,null,"壹年","实验室"]
["W-34-646","心电图机检定仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"1mV~1.5V","台",280,null,"壹年","实验室"]
["W-35-647","心电图机","±5%","(1～100)Hz,2μV～300mV","台",590,null,"壹年","现场"]
["W-36-648","脑电图机","±5%","(1～100)Hz,2μV～300mV","八导",950,null,"壹年","现场"]
[null,"高频电刀",null,null,"台",1200]
["W-37-649","动态心电图机","±5%",null,"台",900,null,"壹年","现场"]
["W-38-650","心电综合分析仪","1-5%","（0.01-2）mV","台",550,null,"壹年","现场"]
["W-39-651","心电监护仪","±0.5%","（0.05～200）Hz,8μV～30V","台",280,null,"壹年","现场"]
[null,"心脏除颤仪",null,null,"台",1100]
["W-40-652","脑地形图",null,"（0.01～2）mV","台",400,null,"壹年","现场"]
[{"$nulls":3},"（0.01～2）mV","台",550,null,"壹年","实验室"]
[]
["SP-1-653","高稳定度石英晶体振荡器","1×10-9","1MHz,5MHz,10MHz","台",1990,null,"壹年","实验室"]
["SP-2-654","石英晶体振荡器","1×10-8","1MHz,5MHz,10MHz","台",1710,null,"壹年","实验室"]
["SP-3-655","频率合成器","1×10-8","18GHz","台",2450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1×10-8","10kHz～1GHz","台",2400,null,"壹年","实验室"]
["SP-4-656","频标比对器","10-91s","1MHz,5MHz,10MHz","台",1470,null,"壹年","实验室"]
["SP-5-657","彩色电视副载频校频仪","5×10-12/30min","1MHz,5MHz,10MHz","台",1220,null,"壹年","实验室"]
["SP-6-658","比相仪","1.6×10-12/d","10kHz～5MHz","台",980,null,"壹年","实验室"]
["SP-7-659","通用电子计数器","低于10-8","DC～1000MHz ","台",2450,null,"壹年","实验室"]
["SP-8-660","时间间隔计数器","低于10-8","1ns~1000s","台",1470,null,"壹年","实验室"]
["SP-9-661","标准石英钟","1×10-10","5MHz;10-12ps","台",650,null,"壹年","实验室"]
["SP-10-662","电子表校表仪","1×10-7","–200/d~200s/月","台",700,null,"壹年","实验室"]
["SP-11-663","电子毫秒仪","1×10-7","0.1ms～10s","台",630,null,"壹年","实验室"]
["SP-12-664","机械秒表","0.1s","1s~15min","只",130,null,"壹年","实验室"]
["SP-13-665","电子计时器","±0.12s",null,"只",330,null,"壹年","实验室"]
["SP-14-666","单机型电话计时计费器","±0.006s",null,"台",75,null,"壹年","实验室"]
["SP-15-667","IC卡、磁卡电话计时计费器",null,null,"台",90,null,"壹年","实验室"]
["SP-16-668","用户电话交换机计时计费装置",null,null,"门",20,null,"壹年","实验室"]
["SP-17-669","公用电话集中计时计费装置",null,null,"单元",220,null,"壹年","实验室"]
["SP-18-670","公用电话集中计时计费装置",null,null,"单元",450,null,"壹年","实验室"]
["SP-19-671","程控交换机计时计费装置","±（1+t×10-3）s",null,"门",1,null,"壹年","实验室"]
["SP-20-672","无线公用电话计时计费器","±（1+t×10-3）s",null,"台",110,null,"壹年","实验室"]
["SP-21-673","网吧计时计费装置",null,null,"台",110,null,"壹年","实验室"]
["SP-22-674","电话计费器检定仪",null,null,"台",1200,null,"壹年","实验室"]
["SP-23-675","铯原子频标","1×10-12","5MHz","台",6500,null,"壹年","实验室"]
["SP-24-676","铷原子频率标准","1×10-10","1MHz，5MHz，10MHz","台",4000,null,"壹年","实验室"]
["SP-25-677","电子秒表","1×10-6","1ms~600s","台",325,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"1×10-4","0.01s~1d","台",210,null,"壹年","实验室"]
["SP-26-678","时间间隔发生器","1×10-9","1ns~10s","台",1660,null,"壹年","实验室"]
["SP-27-679","微波频率计","1×10-8","10Hz~18GHz","台",2450,null,"壹年","实验室"]
["SP-28-680","GPS接收机（授时）","1×10-11~1×10-12","1MHz,5MHz,10MHz","台",1140,null,"壹年","实验室"]
["SP-29-681","数字式频率计","10-8以下","10Hz~1MHz","台",1470,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"10-9以上","1MHz~1GHz","台",2450,null,"壹年","实验室"]
["SP-30-682","铷原子频率标准装置","10-8~10-9","1MHz~1GHz,0.01ns~10s","台",1300,null,"壹年","实验室"]
["SP-31-683","电秒表（指针式）","6ms","(1~60)s","台",140,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"6ms","(1~600)s","台",230,null,"壹年","实验室"]
["SP-32-684","电秒表（数字式）",null,null,"台",325,null,"壹年","实验室"]
["SP-33-685","指针式频率表",{"v":0.002,"d":"0.20%"},"(40~70)Hz","台",360,null,"壹年","实验室"]
["SP-34-686","数字式频率表",{"v":0.002,"d":"0.20%"},"(40~70)Hz","台",700,null,"壹年","实验室"]
["SP-35-687","电话计费器检定仪",null,null,"台",3600,null,"壹年","实验室"]
["SP-36-688","手机参数综合测试仪",null,"100kHz~3GHz","台",3600,null,"壹年","实验室"]
["SP-37-689","网络优化测试",null,"双通道","ch",50,null,"壹年","实验室"]
[{"$nulls":3},"单通道","ch",27,null,"壹年","实验室"]
[]
["S-1-690","测试传声器","工作",null,"台",280,null,"壹年","实验室"]
["S-2-691","声校准器","1级、2级",null,"台",350,null,"壹年","实验室"]
["S-3-692","声级计","1型、2型",null,"声级",500,null,"壹年","实验室"]
["S-4-693","标准噪声源","标准",null,"台",440,null,"壹年","实验室"]
["S-5-694","滤波器","0级、1级",null,"台",420,null,"壹年","实验室"]
["S-6-695","仿真耳","标准",null,"台",980,null,"壹年","实验室"]
["S-7-696","仿真乳突","标准",null,"台",735,null,"壹年","实验室"]
["S-8-697","听力计","（1-5）型",null,"台",1000,null,"壹年","实验室"]
["S-9-698","测量放大器","1型、2型",null,"台",490,null,"壹年","实验室"]
["S-10-699","超声功率源","瓦级、毫瓦级",null,"台",1225,null,"壹年","实验室"]
["S-11-700","超声功率计","瓦级、毫瓦级",null,"台",700,null,"壹年","实验室"]
["S-12-701","医用超声源","B超",null,"台",880,"加一探头加200","壹年","现场"]
["S-13-702","医用超声治疗机超声源",{"$nulls":3},960,null,"壹年","现场"]
["S-14-703","超声波探伤仪",null,null,"台",490,null,"壹年","现场"]
["S-15-704","超声多普勒胎心仪","工作",null,"台",850,null,"壹年","现场"]
["S-16-705","胎儿监护仪",null,null,"台",850,null,"壹年","现场"]
[]
["DL-1-706","照度计","一级","(0.1~3000)lx","档",360,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"一级","(3000~20000)lx","档",450,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"三级",null,"档",360,null,"壹年","实验室"]
["DL-2-707","标准旋光管","0.004°","（-35~+35）°","台",360,null,"壹年","实验室"]
["DL-3-708","黑白密度计","0.02D","（0~4）D","台",450,null,"壹年","实验室"]
["DL-4-709","钠离子计","（0.01~0.1）pNa","（0~10）pNa","台",540,null,"壹年","实验室"]
["DL-5-710","标准色板",null,null,"块",250,null,"壹年","实验室"]
["DL-6-711","色差计",null,null,"支",450,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-7-712","白度计","一级",null,"支",610,null,"壹年","实验室/现场"]
[null,null,"二级",null,"支",530,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-8-713","标准滤光片",null,null,"块",360,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-9-714","激光小功率计","（1~5）%","(0.1～100)mW","台",400,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-10-715","CO2激光中功率计","（1~5）%",null,"台",250,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-11-716","医用激光源",null,null,"台",480,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-12-717","硅酸根分析仪",null,null,"台",450,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-13-718","焦度计",null,null,"台",450,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-14-719","验光镜片",null,null,"片",3.5,null,"壹年","实验室"]
["DL-15-720","验光机",null,null,"台",500,null,"壹年","现场"]
["DL-16-721","光泽度计",null,null,"台",390,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-17-722","光衰减器（通信用）",null,"(0~50)dB","台","单波长：560，  双波长：1000",null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-18-723","等离子体光量计",{"$nulls":3},225,null,"壹年","实验室/现场"]
["DL-19-724","汽车前照灯检测仪","155","(8000～30000)cd","台",1000,null,"壹年","现场"]
["DL-20-725","X射线探伤仪",{"v":0.04,"d":"4%"},"(150~400)kV","台",870,null,"壹年","现场"]
["DL-21-726","γ射线探伤仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"137Cr160Co","台",490,null,"壹年","现场"]
["DL-22-727","α、β表面污染测量仪",{"v":0.025,"d":"2.50%"},"β粒子＞0.15MeV","台",420,null,"壹年","现场"]
["DL-23-728","γ辐射防护仪表",{"v":0.03,"d":"3%"},"50KeV~1.3KeV","台",125,null,"壹年","现场"]
["DL-24-729","医用CT扫描仪",null,"(0.3～2.0)Lp/cm","台",2870,null,"壹年","现场"]
[null,"呼吸机",null,null,"台",1200]
["DL-24-729","薄层扫描仪",null,"（0~100）%","台",1800,null,"壹年","现场"]
["DL-24-729","医用放射性核素活度计",{"v":0.1,"d":"10%"},"37kBq~3.7GBq","台",1800,null,"壹年","现场"]
["DL-25-730","后装治疗机",{"$nulls":3},1900,null,"壹年","现场"]
["DL-26-731","磁共振诊断机","10%",null,null,6000,null,"壹年","现场 "]
["DL-27-732","数字减影，血管造影诊断机",{"$nulls":3},3400,null,"壹年","现场 "]
["DL-28-733","核子皮带秤","分辨H1-5mm；分辨1.2Lp/mm","(10~3000)t/h带宽(0.3~2)m","台",1330,null,"壹年","现场 "]
[]
["WH-1-734","电导（率）仪","（0.2~5.0）级","(0～150)ms","台",830,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-2-735","工业用电导仪",null,"(0～100)ms",null,500,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-3-736","精密酸度计",null,"PH：(3～10)","台",380,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-4-737","滤光光电比色计",null,"可见区","台",180,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-5-738","可见分光光度计",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-6-739","单光束紫外可见分光光度计","A、B、C","(195～1000)nm","台",900,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-7-740","双光束紫外可分光光度计","A、B、C","(190～900)nm","台",1200,null,"壹年","现场"]
["WH-8-741","紫外一近红外分光光度计","A、B、C",null,"台",890,null,"壹年","现场"]
["WH-9-742","荧光光度计","(0.5～1.0)nm，  A，B级","(300～600)nm","台",450,null,"壹年","现场"]
["WH-10-743","荧光分光光度计",null,null,"台",490,null,"壹年","现场"]
["WH-11-744","非色散原子荧光光度计","不分等级","As:(0.0~100)ng/ml  Sb:(0.0~1000)ng/ml   ","台",900,null,"壹年","现场"]
["WH-12-745","原子吸收分光光度计","  A，B，C 级",null,"台",1200,null,"两年","现场"]
["WH-13-746","色散型红外分光光度计","C","(4000～200)cm-1","台",510,null,"壹年","现场"]
["WH-14-747","火焰光度计","B",null,"台",470,null,"壹年","现场"]
["WH-15-748","滤纸式烟度计",{"v":0.03,"d":"3%"},"10Rb","台",740,null,"壹年","现场"]
["WH-16-749","工作用粘度计",null,"(0.55～6.9)mm","支",330,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-17-750","落球式粘度计","±3%","(0.55～6.9)mm","球",610,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-18-751","滚动落球式粘度计",null,"(1～40000)mPa·s","球",660,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-19-752","旋转粘度计",null,"(1～10-7)mPa·s","转子",450,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-20-753","恩氏粘度计","±0.2%","(50～52)s","支",300,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-21-754","流出杯粘度计","（1-5）%","(10~700)mm2/s","台",420,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-22-755","（氧弹）热量计",null,"(15000～32000)J","台",550,"只检氧弹300","壹年","实验室/现场"]
["WH-23-756","示差扫描热量计","2.0%","(20~700)℃","台",1090,null,"壹年","现场"]
["WH-24-757","氧弹","0.2%","20MPa","台",280,null,"壹年","现场"]
["WH-25-758","灰熔点测定仪","2%",null,"台",470,null,"壹年","现场"]
["WH-26-759","库仑定硫仪","工作用",null,"台",250,null,"壹年","现场"]
["WH-27-760","碳氢测定仪","工作用",null,"台",250,null,"壹年","现场"]
["WH-28-761","溶解氧测定仪","工作用",null,"台",1500,null,"壹年","实验室"]
["WH-29-762","一氧化碳分析仪","工作用",null,"台",1000,null,"壹年","实验室"]
["WH-30-763","二氧化碳分析仪",null,null,"台",1000,null,"壹年","实验室"]
[null,null,"±（1～5）%",null,"台",660,null,"壹年","实验室"]
["WH-31-764","粉尘采样器",null,"(0.5~130)mg/m3","台",170,null,"壹年","实验室"]
["WH-32-765","粉尘浓度测定仪",null,"(0.5~130)mg/m3","台",490,null,"壹年","实验室"]
["WH-33-766","烟尘浓度测定仪","2.5级","(5~80)L/min","台",500,null,"壹年","实验室"]
["WH-34-767","离子计","6%",null,"台",600,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-35-768","电位滴定仪","2.5%",null,"台",2000,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-36-769","极谱仪",null,null,"台",1140,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-37-770","发射光谱仪",null,"（0.0005~2）%","台",3040,null,"两年","现场"]
["WH-38-771","液相色谱仪",null,null,"台",1800,null,"两年","现场"]
["WH-39-772","气相色谱仪","（1~10）%",null,"台",1500,null,"两年","现场"]
["WH-40-773","测汞仪",null,null,"台",490,null,"壹年","现场"]
["WH-41-774","呼出气体酒精含量测定仪",null,null,"台",270,null,"壹年","实验室"]
["WH-42-775","水份测定仪",null,"(6～20)%","台",750,null,"壹年","实验室"]
["WH-43-776","标准露点仪",null,null,"台",3000,null,"壹年","实验室"]
["WH-44-777","血细胞分析仪",null,"RBC：（2.5～6.5)×1012个/L WBC：（2～14)×109个/L HD：50～200g/L","台",660,null,"壹年","现场"]
[null,"血液透析机",null,null,"台",1200]
["WH-45-778","瓦斯测定器",null,null,"台",260,null,"壹年","现场"]
["WH-46-779","瓦斯报警器","（5～10）%",null,"台",470,null,"壹年","现场"]
["WH-47-780","便携式瓦斯报警器","±10%",null,"台",380,null,"壹年","现场"]
["WH-48-781","光干涉瓦斯报警器","±5%",null,"台",230,null,"壹年","现场"]
["WH-49-782","有毒有害可燃气体分析检测报警仪","±10%","多探头复合型","探头",710,null,"壹年","实验室"]
["WH-50-783","水质监测仪","（2～5）%",null,"台",1400,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-51-784","测氨仪",null,null,"台",280,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-52-785","示波极谱仪",null,null,"台",900,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-53-786","浊度计",null,null,"台",610,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-54-787","红外线气体分析仪",null,null,"台",950,null,"壹年","实验室"]
["WH-55-788","粮食水分仪",null,"(8~22)%","台",830,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-56-789","谷物水分测定仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室"]
["WH-57-790","可燃气体测报仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},"(0～100)%LEL","台",800,null,"壹年","实验室"]
["WH-58-791","汽车排放气体测试仪","（3~5）%","（0~10）%","台",2090,null,"壹年","实验室"]
["WH-59-792","熔体流动速率仪","3%RH",null,"台",710,null,"壹年","现场"]
["WH-60-793","熔点仪","±(2～10)%",null,"台",340,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-61-794","甲烷测报仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"(0～4)%","台",570,null,"壹年","实验室"]
["WH-62-795","烟气分析仪","(0.2～1.5)级","(0~400)×10-6","台",1100,null,"壹年","实验室"]
["WH-63-796","电化学电极气体氧分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"(0～100)%","台",610,null,"壹年","实验室"]
["WH-64-797","定碳定硫分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"碳：（1～3）%            硫：（0.001～0.03）%","台",470,null,"两年","现场"]
["WH-65-798","水质综合分析仪","（3~5）%","pH:0~14","台",1600,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-65-798","注射液微粒测定仪",null,"10μm,25μm","台",1000,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-66-799","化学耗氧量测定仪","碳：(0.0005～0.03)%             硫：(0.0005～0.01)%","(10~1000)mg/L","台",840,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-67-800","生物化学 需氧量测定仪","pH:0.01","(0~700)mg/L","台",950,null,"壹年","现场"]
["WH-68-801","生物化学需氧量(BOD5)测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"(0~700)mg/L","台",900,null,"壹年","现场"]
["WH-69-802","酶标分析仪","A、B、C、D","吸光度：0.00～2.00","台",830,null,"壹年","现场"]
["WH-70-803"," 测氢仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0~10×10-6(质量分数)","台",370,null,"壹年","实验室"]
["WH-71-804","总有机碳分析仪",{"v":0.03,"d":"3%"},null,"台",420,null,"壹年","现场"]
["WH-72-805","旋光仪及旋光糖量计",{"v":0.03,"d":"3%"},"(-45°~+45°)","台",790,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-73-806","手持 糖量（含量）计及手持折射仪","（0.1~1.0）级","(0~80)%、1.3330～1.7000","台",310,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-74-807","半自动生化分析仪","A","(340～700)nm","台",900,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-75-808","全自动生化分析仪","B","(340～700)nm","台",1400,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-76-809","傅里叶变换红外光谱仪","C","红外光波段","台",480,null,"壹年","现场"]
["WH-77-810","表面热电离同位素质谱仪",null,"质荷比:6~240","台",1270,null,"壹年","现场"]
["WH-78-811","波长色散X射线荧光光谱议",null,"(0.01～99.99)%","台",1200,null,"壹年","现场"]
["WH-79-812","离子色谱仪","0.05~0.1",null,"台",1500,null,"两年","现场"]
["WH-80-813","色谱检定仪","＜1.5%","(1～10)μV,(0.01～1000)Ω","台",300,null,"两年","现场"]
["WH-81-814","气相有机质谱仪",{"v":0.015,"d":"1.5%"},"质荷比:1~3000","台",1040,null,"两年","现场"]
["WH-82-815","尿样分析仪","（0.1~0.5）%",null,"台",450,null,"两年","现场"]
["WH-83-816","尘埃粒子计数器","质荷比:±0.5",null,"台",800,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-84-817","CO、CO2报警器",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-85-818","氧气吸收器",null,"（0～30）L/min","台",150,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-86-819","光电式烟尘测试仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-87-820","啤酒色度计","2.5级",null,"台",270,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-88-821","电解质分析仪",null,null,"台",900,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-89-822","酸度分析仪",null,null,"台",800,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-90-823","红外测油仪",null,null,"台",750,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-91-824","甲醛测定仪",null,null,"台",410,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-92-825","碳酸分析仪",null,null,"台",610,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-93-826","血红蛋白仪",null,null,"台",660,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-94-827","尿糖仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-95-828","血糖仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-96-829","药物崩结仪",null,null,"台",470,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-97-830","药物溶出仪",null,null,"台",610,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-98-831","大气采样器",null,null,"台",460,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-99-832","医用诊断X辐射源",null,null,"台",1100,null,"壹年","现场"]
["WH-100-833","干涉滤光片","U=0.8nm","（430~690）nm","片",270,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-101-834","杂散光滤光片","2.5×10-5","（220~520）nm","片",250,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-102-835","可见光区透射比标准滤光片","一级标物","（10-30）%","片",360,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-103-836","钬、钕玻璃滤光片","U=0.4nm","（240~850）nm","片",215,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-104-837","紫外透射比标准滤光片","（0.5%）一级标准物质","(10~30)%","片",360,null,"壹年","实验室/现场"]
["WH-105-838","红外分光光度计检定装置","0.4cm-1",null,"套",765,null,"壹年","实验室/现场"]
[]
["ZY-1-839","矿用风速表","±0.10m/s","(0.2～30)m/s","台",357,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-2-840","矿用光干涉型甲烷测定器","±（0.05~0.3）%CH4","(0~10)%CH4","台",320,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-3-841","矿用催化燃烧型甲烷测定器、报警器","±（0.1~0.3）%CH4","(0~4)%CH4","台",232,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-4-842","气压高度表","(2.0~3.0)hPa","(400~1080)hPa","台",850,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-5-843","双管水银压力表","(0.4~1.0)hPa","(0~1050)Pa","支",900,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-6-844","雨量量筒 ","(0.03~0.05)mm","(0.05~10)mm","台",450,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-7-845","雨量计","降水量的3%","累积量","台",710,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-8-846","玻璃液体温度表（气象）","(0.1~0.5)℃","(-60~+80)℃","支",400,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-9-847","双金属温度计（气象）","1℃","(-30~+45)℃","台",430,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-10-848","通风干湿表","2%RH","(10~98)%RH","台",750,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-11-849","气象用毛发湿度表（计）","（5~10）%RH","(30~98)%RH","台",710,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-12-850","直接辐射表",{"v":0.02,"d":"2%"},"(0~1400)W/m2","台",460,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-13-851","总辐射表",{"v":0.05,"d":"5%"},"(0~1600)W/m2","台",460,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-14-852","净全辐射",{"v":0.1,"d":"10%"},"(20~400)W/m2","台",950,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-15-853","皮托管",{"v":0.01,"d":"1%"},"(2~40)m/s","台",400,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-16-854","DEM6轻便三杯风速表","（1~20）%","(1~30)m/s","台",380,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-17-855","轻便磁感应风向风速仪","（4~30）%","(2~30)m/s","台",390,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-18-856","电接风向风速仪","（6~30）%","(2~40)m/s","台",390,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-19-857","热球式风速仪","（5~10）%","(0.05~30)m/s","台",390,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-20-858","标准水银气压表","0.20hPa","(660~1050)hPa","台",1710,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-21-859","水银气压表（气象）","(0.4~0.5)hPa","(500~1050)hPa","台",950,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-22-860","空盒气压表（计）","(1.5~2.0)hPa","(500~1060)Pa","台",500,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-23-861","轮对内距尺","±0.15mm","(1345~1470)mm","把",95,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-24-862","轮对轴径中心距尺","±0.25mm","(1660~2320)mm","把",130,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-25-863","车轮轮径尺","±0.2mm","(650~1200)mm","把",95,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-26-864","轴径专用游标卡尺","±0.02mm","(0~300)mm","把",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-27-865","轮对轴径尺","±0.1mm","(0~200)mm","把",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-28-866","轴承检查仪","±1μm","φ：（119~216）mm","件",90,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-29-867","TB型车轮检查器","±0.1mm","(33~145)mm","件",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-30-868","JM型车轮检查器","±0.1mm","(33~145)mm","件",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-31-869","JM3型车轮检查器","±0.1mm","(33~145)mm","件",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-32-870","第四种车轮检查器","±0.1mm","(32~145)mm","件",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-33-871","数显车轮检查器","±0.1mm","(33~145)mm","件",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-34-872","车轮检查器检具","±0.02mm","(0~28)mm","件",150,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-35-873","车轮踏面样板","±0.02mm","(32~145)mm","件",170,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-36-874","轨距尺检定器","±0.1mm","1435mm","件",140,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-37-875","轨距尺","±0.1mm","(1428~1470)mm","把",95,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-38-876","支距尺检定器","±0.4mm","(100~1290)mm","件",130,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-39-877","支距尺","±0.02mm","(100~1290)mm","把",95,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-42-878","测速仪检定器","±5×10-7","50M~512MHz","台",180,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-44-879","钢轨磨耗检定器检具","±0.02mm","(0~30)mm","件",170,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-45-880","钢轨磨耗检定器","±0.02mm","(0~30)mm","台",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-46-881","钢轨测温仪","±0.1℃","(-40~+70)℃","台",220,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-47-882","红外测温仪","±2℃","(25~150)℃","台",200,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-48-883","轮箍测厚检查器","±0.1mm","(0~100)mm","件",90,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-49-884","毫伏表校验仪","0.2mV","(0~200)mV","台",50,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-50-885","曲轴数显卡规","±0.5μm","(0~220)mm","把",90,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-50-886","机车辋箍内径千分尺","±0.025mm","(800~1600)mm","把",100,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-51-887","机车辋箍测量尺","±0.02mm","(886~904)mm","把",190,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-52-888","盘位差尺","±0.05mm","(0~600)mm","把",120,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-52-889","轴瓦偏心检查器","±0.1mm","(0~300)mm","件",75,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-53-890","钢轨探伤仪标准装置","±0.3dB",">60dB","台",210,null,"壹年","实验室/现场"]
["ZY-54-891","定量包装产（商）品净含量",null,"Q≤200m","批次",450,null,"壹年","实验室/现场"]
[{"$nulls":3},"5g（L）＜Q≤10kg（L）","批次",770,null,"壹年","实验室/现场"]
[{"$nulls":3},"10kg（L）＜Q≤25kg（L）","批次",890,null,"壹年","实验室/现场"]
[{"$nulls":3},"Q＞25kg（L）","批次",1000,null,"壹年","实验室/现场"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":1,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["九、物理化学计量器具（WH）"]
{"$rows_empty":10}
["十、专业计量器具（ZY）（矿用、气象、铁路）"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}